시설물 보수 작업 지시서

□ 수       신 : 대한컨설탄트(한강교량 일상유지보수공사 책임감리원)

□ 작업지시번호 : 2014 - 3호

□ 작업지시근거

-원효대교 해빙기점검(교량보수과-1701, 2014.3.17.)

□ 작 업 기 간 : 2014. 4. 16 ~ 6.16

□ 작업지시내역

연번	손상내용 및 위치		수량 규모	작업 방법 (공법)	작업조건		비고
					주간	야간
1	콘크리트 백태	원효대교 북단접속교 연석하부	250m*2	콘크리트 보수 (표면보수)	○	○
2	콘크리트 탈락	원효대교 북단접속교 연석하부(np9~10)	0.6*0.3m	콘크리트 보수 (단면보수)	○	○
3	충격흡수시설 파손	원효대교 북단	2개소	보수	○

□ 조치사항

○ 시설물 보수 공사시 안전사고가 발생하지 않도록 안전시설을 충분히 설치하고

교통 통제가 필요할 경우 관련기관과 사전 협의 및 인․허가를 득하여 시행

○ 보수공사 시행 중에는 시민불편사항을 감안하여 시설물 보수 알림 표시를 설치

○ 공사완료 보고시 동일 위치에서 보수 전･중･후 사진을 첨부 할 것

○ 신규공종은 보수 후 차기 설계변경시 반영 할 것

따로붙임 : 위치도 및 현황사진 1부. 끝.

□ 위치도

충격흡수시설 2개소

콘크리트 보수

□ 현황사진

원효대교 북단접속교 백태	원효대교 북단접속교 콘크리트 탈락
원효대교 북단 강변북로 진출램프 시점부	전자상가 진출램프 시점부