풍수해대책 추진 집중 점검회의(3차) 결과보고

2022년 풍수해대책 추진사항에 대한 시행부서 점검회의(3차)를 개최하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		회의개요

○ 일    시 : 2022. 3. 17.(목) 10:30 ~ 12:00

○ 장    소 : 서소문1청사 1동 8층 대회의실

○ 참    석 : 물순환안전국장, 하천관리과장, 공사장안전관리팀장 외 11명

Ⅱ		회의안건

안 건 명(12건)		소관부서	비고
1	주택가 축대, 옹벽 등 취약시설 안전관리 계획	지역건축안전센터 공사장안전관리팀
2	도로사면 안전점검 및 보수·보강 계획	도로관리과 도로안전시설팀
3	풍수해 대비 도로소파(포트홀 등) 방지 및 복구대책	도로관리과 포장안전팀
4	자동차전용도로 침수취약 구간 비상대응 및 모의훈련 계획	도로시설과 도로시설팀
5	풍수해대비 지하차도 침수예방 및 대응계획	도로시설과 도로기전팀
6	잠수교 통제대책	교량안전과 강구조교량팀
7	보라매고가 노면체수 현황 및 배수시설 정비추진	교량안전과 강남일반교량팀
8	산림내 급경사지 안전점검 추진계획	산지방재과 사면총괄팀
9	산사태 현장예방단 운영계획	산지방재과 사면총괄팀
10	산사태 예방사업 추진계획	산지방재과 사면정비팀
11	산사태 재난대비 상시훈련 계획	산지방재과 사면관리팀
12	풍수해 대비 공원 안전점검 및 피해복구 계획 등	공원녹지정책과 공원관리팀

Ⅲ		회의결과

○ 주택가 축대, 옹벽 등 취약시설 안전관리

- 2~3일 연속 강우시 매년 축대 등이 붕괴되는 사고가 발생하고 있으나 현장 조사 및 보고체계 미흡으로 보고가 늦어지는 경우가 많으므로, 자치구와 함께 보고체계를 구축하여 주시기 바람.

○ 자동차전용도로 침수취약 구간 비상대응

- 네비게이션을 통해 운전자에게 통제사항을 알리는 것이 중요하므로 해당 업체들과의 적극적인 협의 필요

- 재난대책본부 상황실 파견직원은 공단, 사업소 등 도로 전체에 대한 파악이 필요하므로 숙련된 직원으로 편성 필요

○ 지하차도 침수예방 및 대응

- 기후 온난화로 돌발강우 강도가 강해지고 있어 지하차도 침수가 우려되니, 경찰과의 협조체계 강화를 통해 선제적 통제 필요

- ‘18년에 침수가 발생한 월계2,3 지하차도에 대한 대책 수립 필요

○ 잠수교 통제대책

- 통제기준표에 팔당댐 방류량에 따른 도달시간도 함께 표시 바람

- 태풍(강풍)대비 한강교량 통제 기준이(10분 평균 풍속 25m/s) 합리적이지 못한 부분이 있으므로 합리적 기준 검토 필요

○ 보라매고가 노면체수 현황 및 배수시설 정비

- 모래, 낙엽 등으로 도로 침수가 되지 않도록 3월까지 정비 완료 바라며,중앙분리대에 설치된 배수구도 모래 등으로 막히지 않도록 관리 철저 바람.

○ 산림내 급경사지 안전점검 추진

- 산지와 주택가 경계에 설치된 침사지가 토석류로 막혀 주택 및 도로가 침수되는 사고가 발생하지 않도록 관리 철저 바람

○ 공원 안전점검 및 피해복구

- 8~9월 태풍시 가로수 전도가 많으니 위험 수목에 대해서는 사전조치 필요

- 하천 제방의 오래된 아까시나무는 잘 쓰러지므로 제방의 고목 사전정비 필요

○ 기타 당부사항

- 기후 위기로 예측 불가의 큰 비가 내리고, 겨울에도 큰 태풍이 발생하고 있어 시설물 피해 등 재난 발생의 개연성이 높아지고 있어 많은 관심 필요

- 수방기간 경각심을 가지고 사전 준비 철저와 신속 대응으로 시민에게 피해 없도록 해줄 것

- 특히 자동차전용도로 침수, 지하차도 침수, 사면붕괴(도로, 산지, 공원절개지 등)로 인한 피해가 발생하지 않도록 철저히 대비 바람.

- 피해(시설물, 인명 등) 발생시 신속한 현장파악 및 보고가 될 수 있도록 소관부서별 기동반을 편성(권역별 가장 가까운 지역의 팀장 편성 등)하는 등 보고체계를 구축(단톡방 등 활용)하여 주시기 바람.