액체염소 소요량 판단

□ 대  상 : 영등포정수센터 풍납취수장 및 1 ․ 2염소실

□ 구매량 산출내역

구 분		풍납취수장	1염소실	2염소실
현 재고량 (Kg)		14,700	4,700	3,900
일평균 사용량 (Kg)	15년 4월 26일 ~‘15년 7월 15일	542	336	357
미 입고량 (Kg)		-	-	4,500
사용가능 예측기간 (현 재고량과 미 입고량 합산 기준)		27일 = 14,700/538	18일 = 4,700/262	31일 = 8,400/264
사용 예측기간 (잔량 소진관련 사용가능 예측기준)		약 5월 22일까지 사용가능	5월 13일까지 사용가능	5월 26일까지 사용가능
구 매 량 (Kg) (약품소진일 ~ ’16년 7월 15일 까지)		29,590 = (55일×538Kg)	16,768 = (64일×262Kg)	13,464 = (51일×264Kg)
구매량합계 (Kg)		71,786 = (29,590 + 16,768 + 13,464)×1.2
총구매량 (Kg)		72,000 Kg
납 품 기 한		2016. 7. 15

□‘16년 수질변화 등을 고려하여  액체염소 72,000Kg ( = 900Kg × 80개)을 구매하고자 함.

※‘12년 ~‘16년 3월까지 월 평균 사용량(Kg) : 풍납취수장 538, 1염소실 262, 2염소실 264

2016. 4. 26

조사자  주무관  안기열

조사자  주무관  강태환