서울교통공사 철도안전관리체계 변경 전·후 대비표 및 해설서

□ 열차운행체계 프로그램

개정 前

개정 後

비고(해설)

Page

11.3.2 열차운행인력
가. 공사는 아래 사항을 고려하여 열차운행에 필요한 인력을 확보하여야 한다.

1)열차운행 대상의 규모                     (2019.02.12. 기준)

구 분	운행구간	영업연장(㎞)	역 수	전동차 편성수	전동차수(량)
계	8개 노선	300.1	277	414	3,605
1호선	서울역 ~ 청량리	7.8	10	16	160
2호선	성수 ~ 성수, 성수 ·신정지선	60.2	50	86	814
3호선	지축 ~ 오금	38.2	34	49	490
4호선	당고개 ~ 남태령	31.7	26	47	470
5호선	방화~ 상일동, 마천	52.3	51	76	608 (76×8)
6호선	응암~봉화산	35.1	38	39	312 (39×8)
7호선	장암~부평구청	57.1	51	72	577 (72×8)
8호선	암사~모란	17.7	17	20	120 (20×6)
9호선 2·3단계	신논현 ↔중앙보훈병원	13.64	13	9	54 (9×6)

11.3.2 열차운행인력
가. 공사는 아래 사항을 고려하여 열차운행에 필요한 인력을 확보하여야 한다.

1)열차운행 대상의 규모                    (2019.00.00. 기준)

구 분	운행구간	영업연장(㎞)	역 수	전동차 편성수	전동차수(량)
계	8개 노선	300.1	277	415	3,615
1호선	서울역 ~ 청량리	7.8	10	16	160
2호선	성수 ~ 성수, 성수 ·신정지선	60.2	50	87	824
3호선	지축 ~ 오금	38.2	34	49	490
4호선	당고개 ~ 남태령	31.7	26	47	470
5호선	방화~ 상일동, 마천	52.3	51	76	608 (76×8)
6호선	응암~봉화산	35.1	38	39	312 (39×8)
7호선	장암~부평구청	57.1	51	72	577 (72×8)
8호선	암사~모란	17.7	17	20	120 (20×6)
9호선 2·3단계	신논현 ↔중앙보훈병원	13.64	13	9	54 (9×6)

･신조전동차 도입

- 1개 편성 10량

- 214편성(군자)

11.3.2-1

□ 유지관리체계 프로그램

개정 前

개정 後

비고(해설)

Page

12.1.1 일반사항

3) 분야별 유지관리 대상(철도차량 및 철도시설) 현황 및 특성은 다음과 같다.

가) 차량분야

(1) 현황

구분	계	1호선	2호선		3호선		4호선	5호선		6호선	7호선		8호선	9호선
		군자	군자	신정	지축	수서	창동	고덕	방화	신내	도봉	천왕	모란	개화
계	3,605량	160량	370량	444량	200량	290량	470량	304량	304량	312량	288량	289량	120량	54량
	(414편성)	(16편성)	(40편성)	(46편성)	(20편성)	(29편성)	(47편성)	(38편성)	(38편성)	(39편성)	(36편성)	(36편성)	(20편성)	(9편성)
저항	88량	60량	4량	24량	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(11편성)	(6편성)	(1편성)	(4편성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
쵸퍼	380량	-	150량	80량	50량	100량	-	-	-	-	-	-	-
	(38편성)	-	(15편성)	(8편성)	(5편성)	(10편성)	-	-	-	-	-	-	-
VVVF	3,137량	100량	216량	340량	150량	190량	470량	304량	304량	312량	288량	289량	120량	54량
	(365편성)	(10편성)	(24편성)	(34편성)	(15편성)	(19편성)	(47편성)	(38편성)	(38편성)	(39편성)	(36편성)	(36편성)	(20편성)	(9편성)

12.1.1 일반사항

3) 분야별 유지관리 대상(철도차량 및 철도시설) 현황 및 특성은 다음과 같다.

가) 차량분야

(1) 현황

구분	계	1호선	2호선		3호선		4호선	5호선		6호선	7호선		8호선	9호선
		군자	군자	신정	지축	수서	창동	고덕	방화	신내	도봉	천왕	모란	개화
계	3,615량	160량	380량	444량	200량	290량	470량	304량	304량	312량	288량	289량	120량	54량
	(415편성)	(16편성)	(41편성)	(46편성)	(20편성)	(29편성)	(47편성)	(38편성)	(38편성)	(39편성)	(36편성)	(36편성)	(20편성)	(9편성)
저항	88량	60량	4량	24량	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(11편성)	(6편성)	(1편성)	(4편성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
쵸퍼	380량	-	150량	80량	50량	100량	-	-	-	-	-	-	-
	(38편성)	-	(15편성)	(8편성)	(5편성)	(10편성)	-	-	-	-	-	-	-
VVVF	3,147량	100량	226량	340량	150량	190량	470량	304량	304량	312량	288량	289량	120량	54량
	(366편성)	(10편성)	(25편성)	(34편성)	(15편성)	(19편성)	(47편성)	(38편성)	(38편성)	(39편성)	(36편성)	(36편성)	(20편성)	(9편성)

･신조전동차 도입

- 1개 편성 10량

- 214편성(군자)

12.1.1-11