도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과(14차)

◉ 남양주 별내지구 (담터1지하차도) 건설공사 : 조건부 시행

1. 초등학교 후문에 등하교시 보행도우미를 배치하여 공사를 시행하기 바람

2. 공사중 별내지구 입주에 따른 교통량 증가로 정체가 예상됨으로 광역적 우회도로 안내 전략을 제시하여 공사를 시행하기 바람

3. 보행자 안전 확보를 위한 조명시설, 투명휀스, 안전시설물 설치를 강화하여 공사를 시행하기 바람

4. 9단계 별내IC에서 도심방향으로 2개차로를 확보하여 공사를 시행하기 바람

5. 3단계 구리에서 도심방향을 정체가 예상됨으로 교차로 부분을 선시공하여 2개차로를 확보하는 방안을 제시하기 바람

6. 6~10단계 구리에서 도심방향, 별내에서 도심방향으로 합류부 대책(합류부 지점 투명휀스, 통제수 배치 등)을 보완하기 바람

7. 공사 완료전에 완공후 도면에 대해 교통운영과와 사전 협의하기 바람

8. 6단계 버스정류장 주변은 통제수를 배치하여 공사를 시행하기 바람