도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (제12차)

◉ 동부간선도로(3공구) 확포장공사(3-1배수로 설치) : 조건부 시행

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

- 동부간선도로 도로운영 현황에 대한 설명이 없거나 모자라 이해하기 다소 혼란합니다. 예를 들어 성수대교 방향 피크시 교통량이 270대 수준인데, 현재 노원지하차도를 전면 통제하고 있는 것인지 등을 상세히 설명해 주실 필요가 있겠네요.

- 동시에 조사/사용된 교통량도 위가 반영이 되어서 그런건지, 아니면 혹시 노원지하차도 전면 통제시의 예측 교통량인지도 (아닌거 같습니다만) 밝혀 주시고요.

- 앞의 270여대 중에 목적지나 방향이 성수대교 본선 쪽인 차량이 적지 않게 있지 않을지, 그 차량들에 대한 교통표지나 안대표지 등로의 유도가 필요하지 않을느지 검토 바랍니다.

- 보고서 내에서 배수로 철거 및 설치의 대상이 되는 구간과 점용구역에 빈번한 공사차량의 유출입이 예상되는데, 어떤 상황이 될지 설명이 필요해 보입니다. 또 이런 activity가 분석에 반영되었는지도요.

- A-A'단면의 차로폭은 제시한 공간적 범위 내에서 일정하게 유지되는지 확인 필요

- 1단계 점용구간 인근 우회전차로의 경우 교통섬 제거 없이 적정차로폭 및 대형차량 회전반경 확보가 가능한 상황인지 확인 필요

- 덕릉로→동부간선도로 우회전차로의 폭원 제시 및 필요시 차로폭 조정

- 상계주공1단지 북측 교통섬 주변 차로폭 변경에 따른 도류화 방안 검토