서부교 보수공사비(개략공사비)

구 분		손 상 내 용	보수공법	보수규모		단가 (원)	보수공사비 (원)	순위	조치계획
				단위	물량
보도부 및 난간, 연석		연석 및 보도부균열 (cw=0.3㎜이상)	주입보수	m	52.68	144,629	7,619,056	중기	2016 이후
		경계석 박리, 이탈	경계석 재시공	㎡	1.32	86,340	113,969	중기	2016 이후
		차량방호시설 미설치	차량방호시설 설치	m	53.04	400,000	21,216,000	중기	2016 이후
		연석부 실링미시공 (교대 이격부)	실링재 주입	m	0.60	200,000	120,000	중기	2016 이후
교량하부	BOX 구간 내부	보수부 들뜸, 박리, 표면백태	보수재 재도장	㎡	322.80	83,660	27,005,448	중기	2016 이후
		콘크리트 박리, 파손	단면보수	㎡	23.28	254,454	5,923,689	중기	2016 이후
		철근노출	철근방청+단면보수	㎡	0.22	262,562	57,764	중기	2015 반영
		H-Pile 표면부식	녹제거+도장보수	㎡	0.19	49,403	9,387	중기	2015 반영
	BOX 구간 측면	균열(cw=0.3㎜이상)	주입보수	m	12.00	144,629	1,735,548	중기	2016 이후
		박리 및 파손	단면보수	㎡	21.72	254,454	5,526,741	중기	2016 이후
순공사비							69,327,602
부대공비							-
제경비[(순공사비+부대공비)의 50%]							34,663,801
총공사비							103,991,403

주) 1. 보수공법별 단가는 서울시 도시안전실에서 발행된『2014년도 도로 및 시설물 유지관리 보수공사 설계지침Ⅱ(도로시설물분야)』를 참조하였음.