도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (소위원회 제1차)

◉ 성산대교 성능개선 공사 : 조건부 시행

- 보수공사시 램프 폐쇄에 대해 검토하고, 폐쇄시와 램프이용시에 대한 분석 자료를 제시하기 바라며, 월드컵대교 개통시 성산대교 램프를 폐쇄하여 공사를 시행하는 방안에 대한 분석도 제시하기 바람

- 가교 설치시 추락방지 시설 등 안전대책을 강화하기 바람(차량방지 난간을 견고히 설치하여 주행차량이 추락이 발생하지 않도록 하기 바람)

- 보행자 안내(우회동선)를 위한 입간판 설치 계획을 포함하기 바람