소방차 통행불가지역 실태조사서

Ⅰ		동대문소방서 현황

□ 소방차 통행 불가지역 현황

계	현장대응단	청량리	전 농	용 두	휘 경

※ 기타 : 일부 한옥형태의 주거가 있는 지역

□ 용도별 현황

계	주거 지역	전통 시장	영세 밀집	고지대	상업 지역	목조 밀집	한옥 보존 지구	공업 지역	공장 밀집	기타

※ 기타 : 일부 한옥형태의 주거가 있는 지역

Ⅱ		소방차통행불가지역 일제조사

□ 소방차 통행 불가지역 조사 결과

연번	조사기간	조사지역	동원인원			비 고
			계	소방관	안전협의체
			명	명	명
			6	3	3(의소대1, 비소관리자 2)

□ 이면도로 주ㆍ정차 차량 이동계도

연번	불가지역	주차금지 표시		주차구획선 제거	비고
		경고판	노면표시
		개	개소	개소

□ 우선 정비구역 지정

연번	정비지역	정비 계획	비고

□ 도로 장애요인 제거

연번	불가지역	장애물 종류	조치내용	비고

Ⅲ		용도별 기본현황

□ 주거지역 [  개소 ]

연번	진입불가 구간명	장애물 현황		소방용수 현황				비고
		수량	장애물 유형	소화전		비소장치
				지상	지하	일체	분리
1
2
3
4
5
6
7
8

□ 영세밀집 [ 개소 ]

연번	진입불가 구간명	장애물 현황		소방용수 현황				비고
		수량	장애물 유형	소화전		비소장치
				지상	지하	일체	분리
1
2

Ⅳ		실태조사 세부내용(예시)

□ [영세밀집]-1 : 구룡마을(화재경계지구) - 강남구 양재대로 14길 일대

○ 기본 현황

유형	면적 (㎡)	대상물		세대수	인구수 (명)	중증 거동 불편자(명)	지역 거주 의소대원(명)
		특정	일반
주거밀집	108,854	33	211	1,796	4,849	12	상계 2.5
지역특성	고지대 주거 밀집지역
도로장애물	14개소 (계단 2, 전신주 4, 급경사 2, 진입협소 3, 급코너 3, 상시주차 2)
기타사항

□ 위치도 및 출동로

[소방서(안전센터)에서 현장까지 출동로 표시]

[영세밀집]-1 : 구룡마을 (화재경계지구) → 전경사진

[영세밀집]-1 : 구룡마을 (화재경계지구) → 위치도

[영세밀집]-1 : 구룡마을 (화재경계지구) → 장애물현황
마을 회관 진입로 1		자치 회관 입구 2
8지구 진입로		고물상 입 구

[영세밀집]-1 : 구룡마을 (화재경계지구) → 장애물현황
장애물 ①		장애물 ②
장애물 ③		장애물 ④

[영세밀집]-1 : 구룡마을 (화재경계지구) → 장애물현황
장애물 ⑤		장애물 ⑥
장애물 ⑦		장애물 ⑧

□ 실태조사 결과 [예시-용도별로 수량 전체 모두 작성]

○ [영세밀집]-1 –구룡마을(화재경계지구)[개선방법 가능사항 파란색으로 작성]

장애물 연 번	장애물 현황		비고
	유형	개선방법
장애물 ①	가건물 및 상부 가림막	재개발시 개선 가능	재개발 예정
장애물 ②	나무	- 유관기관 및 주민과 상의 후 나무 절단	〃
장애물 ③	급커브 및 급경사	재개발시 개선 가능	〃
장애물 ④	지붕처마 및 철 구조물	- 거주민과 상의 후 구조물 제거 (지붕처마 제거불가)	〃
장애물 ⑤	지붕처마 및 전신주	지붕처마 : 주민과 상의, 처마 일부제거 가능여부 파악 전신주 : 한전과 협의하여 이설추진	〃
장애물 ⑥	지붕처마	재개발시 개선 가능	〃
장애물 ⑦	다리 폭 협소	유관기관에 소방차 통행가능토록 협조 요청	〃
장애물 ⑧	도로폭 협소	재개발시 개선 가능	〃
기타	장애유형	유관기관에 장애유형 공문발송 및 개선대책 요구	00구청, 한전 등