북아현2구역 내 소공원 조성계획결정(최초)조서

1. 총괄표 (위치 : 서대문구 북아현동 548일대)

구 분		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	비고
				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
계		5,080.2 (4,367.0)	1,002.7 (827.2)				35 (23)
기반시설	소계	885.7 (713.2)	885.7 (713.2)				-
	광장	109.7 (61.0)	109.7 (61.0)				-
	산책로	776.0 (652.2)	776.0 (652.2)				-
조경시설		-	-				2(1)
휴양시설		69.9 (66.9)	69.9 (66.9)				8(4)
운동시설		47.1 (47.1)	47.1 (47.1)				5(5)
관리시설		-	-				20(13)
녹지 및 기타		4,077.5 (3,539.8)	-				-
시설율 (법정 20%이하)		(1,002.7/5,080.2) x 100 = 19.74%

2. 시설조서

구분	시설명	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	비고
								바닥 면적	연면적
계				5,080.2 (4,367.0)	1,002.7 (827.2)					35 (23)	()안 2구역
기반 시설	소계			885.7 (713.2)	885.7 (713.2)					-
	광장	가-1	부지내	48.7 (0)	48.7 (0)	-				-
		가-2	부지내	61.0 (61.0)	61.0 (61.0)	-				-
	산책로	-	부지내	113.6 (26.0)	113.6 (26.0)	-				-
		-	부지내	182.2 (160.4)	182.2 (160.4)	-				-
		-	부지내	38.2 (38.2)	38.2 (38.2)	-				-
		-	부지내	31.6 (31.6)	31.6 (31.6)	-				-
		-	부지내	72.3 (72.3)	72.3 (72.3)	-				-
		-	부지내	29.7 (29.7)	29.7 (29.7)	-				-
		-	부지내	308.4 (294.0)	308.4 (294.0)	-				-
조경시설	소계			-	-					2(1)
	파고라	①	부지내	-	-	철재, 목재				1(1)
	앉음벽	②	부지내	-	-	석재				1(0)
휴양시설	소계			69.9 (66.9)	69.9 (66.9)					8(4)
	휴게소	나-1	부지내	63.9 (63.9)	63.9 (63.9)	-				-
		나-2	부지내	1.5 (1.5)	1.5 (1.5)	-				-
		나-3	부지내	1.5 (0)	1.5 (0)	-				-
		나-4	부지내	1.5 (0)	1.5 (0)	-				-
		나-5	부지내	1.5 (1.5)	1.5 (1.5)	-				-
	등의자	③	부지내	-	-	철재, 목재				8(4)
운동시설	소계			47.1 (47.1)	47.1 (47.1)					5(5)
	체력단련장	다	부지내	47.1 (47.1)	47.1 (47.1)	-				-
	생활 체육시설	④	부지내	-	-	철재, FRP				5(5)

구분	시설명	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	비고
								바닥 면적	연면적
관리시설	소계			-	-					20(13)
	공원명 안내판	⑤	부지내	-	-	목재				1(0)
	공원이용 안내판	⑥	부지내	-	-	목재				1(0)
	공원등	⑦	부지내	-	-	철재, 목재				18(13)
녹지 및 기타				4,077.5 (3,539.8)	-	-				-

3. 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
합계						776.0 (652.2)				()안 2구역
신설	소계					776.0 (652.2)
	산책로	-	1	2.0	56.8 (13.0)	113.6 (26.0)	연결로	광장1	광장2
		-	2	2.0	91.1 (80.2)	182.2 (160.4)	진입로	공원경계	광장2
		-	3	2.0	19.1 (19.1)	38.2 (38.2)	연결로	광장2	휴게소1
		-	4	2.0	15.8 (15.8)	31.6 (31.6)	연결로	휴게소1	산책로7
		-	5	1.5	48.2 (48.2)	72.3 (72.3)	연결로	광장2	산책로7
		-	6	3.0	9.9 (9.9)	29.7 (29.7)	진입로	광장2	공원경계
		-	7	6.0	51.4 (49.0)	308.4 (294.0)	진입로	공원경계	공원경계

※ 시설조서 내 (  )는 북아현2재정비촉진구역 내 해당함