도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (소위원회 제16차)

◉ 양재대로 일원지하차도 축소공사 : 조건부 시행

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

- 1단계: 개포3,4단지 교차로와 삼성병원앞 사거리는 교차로 유출부 중앙  1개차로를 폐쇄하는 방안 검토(짧은 구간에서 차로변경 지양)

- 2단계: 개포3,4단지 교차로와 삼성병원앞 사거리의 교차로 유출부는     1단계 시 차로운영계획을 유지하는 방안 검토(지하차도 진입부에 차로   병목구간을 만들 필요가 있을지?)

- 3단계: 일원터널 사거리 유입부 구간은 보도 점용 등을 통해 2개차로      확보 검토

- 공사완료 후: 지하차도 서측 U-type 구간의 EB는 안전지대를 차로로   활용하는 방안 검토하고 WB의 초입부 차로운영계획을 명확히 할 것

- 공사완료 후 일원터널 사거리의 교통섬은 최소화하는 방안 검토 요망

- 2단계 유타입 구간 난간제거시 상부도로 차량에 대한 안전조치 필요

- 공사 완료후 도면에 도로횡단면도 및 누락된 노면표지 추가 필요

- 일원터널 사거리 교통섬 및 차로변경 공종에 대한 교통소통대책이 누락되어 보완 필요