도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과(12차)

◉ 영등포동 5가 45-5~2가 147호간 배급수관 정비공사 : 조건부 시행

1. 영등포로 1구간 1단계, 영등포로 2구간 3단계는 굴착방법을 변경하여 차로 점유를 최소화하는 방안을 제시하기 바람

2. 통제수는 모범운전수를 배치하기 바람

3. 영등포로 6구간 3, 4단계 공사시 신호 현시를 조정하여 교통정체를 최소화하기 바람

4. 단계별 분석은 교차로 평균이 아닌 공사 진행방향 분석으로 변경하여 제시하기 바람

5. 공사시 테이퍼는 연장하여 안전구간을 확보하기 바람

6. 공사장 안내표지판은 영어 병기를 포함하여 설치하기 바람