도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (소위원회 제6차)

◉ 용마2중블럭 무단급수체계 구축공사 : 조건부 시행

- 8단계 주간 시간대 차로운영계획을 제시하기 바라며, 복공설치시 기존도로의 포장면이 일치하도록 조치하기 바람

- 교차로 공사시 통제수는 추가 배치하기 바람

- 교차로 구간 공사는 23시 이후 공사를 시행하기 바람