도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과(13차)

◉ 응암역~와산교간 송배수관 정비공사 : 조건부 시행

1. 발광형 안내 표지판을 먼저 설치하여 운전자가 야간에 쉽게 인지할수 있도록 하여 공사를 시행하기 바람

2. 굴착시에는 보도부분 이용시 보행도우미 및 통제수를 배치하여 보행자 안전에 유의하여 공사를 시행하기 바람

3. 4단계 직우를 우회전 전용으로 노면표시를 변경하기 바람

4. 11단계 작업구 위치를 하류부 쪽으로 옮기는 방안을 검토하기 바람

5. 지체도 분석을 다시 하기 바람

6. 발주처(감리원)은 공사 착공 직전에 도로점용공사장 교통소통대책 자문사항 이행여부를 확인하기 위한 점검계획서를 제출하고, 현장점검(점검표)을 실시(주․야간 각각 1회 이상)하여 그 결과를 매월 25일까지 E-메일(lbt36351@seoul.go.kr) 또는 팩스(2133-1053) 전송 제출하기 바람(공사감독책임자 서명 필)