지  침  서

Ⅰ. 일반사양

1. 본 물품구매 지침서는 영등포아리수정수센터에서 발주하는 「기계설비 정비물품 구매」 건에 대하여 적용한다.

2. 계약상대자는 물품구매계약 일반조건이 정하는 바에 따라 신의와 성실에 의하여 납품하여야 한다.

3. 계약상대자는 구매물품에 필요한 모든 사항을 계약 전에 확인하여야 하며 계약 후에는 어떠한 사항에 대해서도 이의를 제기할 수 없다.

4. 본 물품의 규격 및 사양은 기존 사용품과 동일하여야 하며 기존 설비와 호환품이어야 한다.

5. 본 구매건은 계약일로부터 15일 이내 당 발주부서가 지정하는 장소에 납품하여야 한다.

Ⅱ. 규격 및 수량

NO	품 명	규 격	단위 칭호	수량
1	전선바이스	1.5TON	개	1
2	산소카트	발포바퀴	개	1
3	파이프렌치	알루미늄, 24"(600)	개	1
4	전지가위	한손	개	2
5	전지가위	양손, 탱자가위	개	2
6	커터칼	화신, 파워G205	개	5
7	U볼트	SUS, B타입, M10, 32A	개	10
8	U볼트	SUS, B타입, M12, 65A	개	10
9	볼밸브(PVC)	본드식,회색, 15mm	개	10
10	게이트밸브	SUS, 32mm	개	10
11	에어호스	8mm 투명	m	50
12	빽탭	세트 9PCS	개	1
13	손수레	녹색, 55*95*95	개	1
14	안전화	작업용	켤레	4
15	수중펌프	50 TDS 15H, 380V	대	3
16	벨트랜치	고무	개	1
17	밴드	SUS, 7/8인치	개	20
18	밴드	SUS, 25mm	개	20
19	세트앵커	SUS, 1/4", 9mm	개	20
20	세트앵커	SUS, 5/16", 11mm	개	20
21	세트앵커	SUS, 3/8", 13mm	개	20
22	앵커펀치	1/4", 5/16", 3/8"	set	2
23	드릴날	콘크리트10,12,14,17mm	set	1
24	드릴날	해머 4날 10, 12, 14, 17mm	set	1
25	발포바퀴	손수레용, 3.25-8, 13"	개	2
26	시브	355*50mm	개	8
27	시브	300*50mm	개	4
28	시브핀	SUS 50*137, 가공비포함	개	8
29	시브고정용키	제작품	개	20
30	스냅링플라이어	7",곡벌림, 곡오므림 각 1개	set	1
31	스냅링플라이어	9",곡벌림, 곡오므림 각 1개	set	1
32	다가네(정)		개	4
33	은박관	D250, 5m	ea	1
34	수방펌프 호스	D11.2, 30m	롤	2
35	수방펌프 커플링	D11.2	ea	4
36	수방펌프 고압밴드	115Φ	개	2
37	ELECTRIC ACTUATOR	MODEL:HQ-006 SERIALNO.*********001093, AC220V,6kgf-m	EA	1
38	외낫		EA	25
39	조선낫		EA	15
40	막삽		EA	15
41	호미		EA	15
42	외발수레	발포바퀴	EA	1
43	쇠스랑	3발	EA	12
44	발포바퀴	두발수레용	ea	1
45	발포바퀴	수레 예비바퀴용	ea	3
46	소방호스	D40mm, 15m	ROLL	5
47	드릴슬리브	mT 2*3, mt1*2	set	1
48	안전 난간	2단 알루미늄비계	식	1

위 규격품과 동일제품이어야 하며 다를 경우 발주부서와 협의 후 납품하여야 한다.