도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (제11차)

◉ 지하철 1~4호선 승강편의시설설치공사(역삼역, 독립문역) : 조건부 시행

- 역삼역

· 작업차량 진출입 동선을 재검토하기 바람

· 역삼역 공사시 야간공사는 테헤란로를 1개차로 점유하여 공사를 시행하는 방안을 검토하기 바람

· 역삼역 횡단보도는 보행자가 많으므로 횡단보도를 확대하고 대기공간을 최대한 확보하기 바람

· 2단계, 3단계 공사시 유턴차로 위치 조정하여 유턴차로를 이용하는 방안을 검토하기 바람

- 독립문역

· 2단계 공사시 사전에 테이퍼를 처리하여 차로운영을 조정하기 바람

· 공사로 인해 보행로가 단절되므로 사전에 안내하기 바람

· 단면도는 공사 점유위치에 하기 바람

· 5단계는 차로 운영계획을 변경하기 바람