도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (제13차)

◉ 지하철 2호선 신림역8번출구 승강편의시설 설치공사 : 조건부 시행

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

- 먼저 보도 상 각종 적치물 등의 소개나 이전과 관련한 문제가 원만히 해결되도록 준비해야 할 것으로 보입니다.

- 1단계와 2단계에서 남부순환로에서 당곡사거리 쪽으로 우회전하는 궤적은 매우 위험해 보입니다. SB 접근부의 정지선 후퇴 등 각종 안전조치를 적극 검토해 주시기 바랍니다.

- 남수순환로 WB 최우측 차로는 버스나 대형 차량도 통행할 것인데 측구 포함 3.0m 밖에 확보하지 못하고 있어 신호영향권 내에 있는 점용구간 출입 차량과 상충이 심할 것으로 예상되는데 이에 대한 대처방안이나 의견을 묻습니다.

- 신호교차로의 분석 결과는 별 차이가 없는 것으로 나타나고 있는데 이는 순순히 차로 폭의 미세한 변화만 반영된 것으로 보입니다. 일부 보정계수는 평가사의 전문가의 합리적인 판단에 근거하여 값을 조정하여 사용하여도 될 것입니다