도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과(8차)

◉ 하남미사~위례연계(2구간) 열배관공사 : 조건부 시행

1. 시공에 문제가 없다면 공사 시작을 반대부터 시작하여 공사를 진행하는 방안을 검토하기 바람

2. 모든 단계에서 차량의 시야 확보를 위해 테이퍼 길이를 연장하기 바람

3. 27, 28단계 노면표시를 직우로 변경하기 바람

4. 열배관2단계 좌회전 차량의 시야확보를 위해 유도선을 곡선처리 하기 바람

5. 모든 단계에서 노면표시  및 공사안내표지판 수정하기 바람

6. 발주처(감리원)은 공사 착공 직전에 도로점용공사장 교통소통대책 자문사항 이행여부를 확인하기 위한 점검계획서를 제출하고, 현장점검(점검표)을 실시(주․야간 각각 1회 이상)하여 그 결과를 매월 25일까지 E-메일(lbt36351@seoul.go.kr) 또는 팩스(2133-1053) 전송 제출하기 바람(공사감독책임자 서명 필)