해빙기 시민행동요령 홍보문(안)

<공사장 부근>

❍ 공사장 주변 도로나 건축물에 지반침하로 인한 이상 징후는 없는지?

❍ 지하 굴착 공사장에서는 추락 및 접근금지를 위한 표지판이나 안전휀스가 설치되어 있는지?

<절개지, 낙석위험지역>

❍ 절개지, 암반 등 결빙과 해빙의 반복으로 토사가 흘러내릴 위험은 없는지?

❍ 낙석방지책·망 등의 안전시설은 제대로 설치되어 있는지?

❍ 위험지역 안내표지판은 설치되어 있는지?

<노후 건축물, 축대·옹벽>

❍ 주변의 건축물이 균열이나 지반침하로 기울어져 있는 곳은 없는지?

❍ 수시로 “틱 틱” 하는 소리가 건물에서 들려오지 않는지?

❍ 벽지가 찢어지거나 화장실, 벽 등의 타일에 균열 발생 여부?

❍ 건축물 주변 옹벽·축대는 지반침하로 무너질 위험은 없는지?

위 항목을 수시로 점검하여 해빙기 안전사고를 사전에 예방합시다.

☞ 생활주변 위험요인 발견 시

❍ 서울종합방재센터 : ☎ 119

❍ 인근 소방서(119안전센터)