1. 서울 중랑물재생센터

□ 시설개요

시설개요
시 설 명	중랑물재생센터
시설위치	서울시 성동구 차장터 5길10 (송정동 73번지)
시설구분	공공시설		○	민간시설
시설설치자	서울특별시		작성자	박 한 수	전화번호	02-2211-2582
처리대상 (처리용량)	합계	음식쓰레기	음폐수	하수슬러지	가축분뇨	기타
	9,038톤/일	톤/일	300톤/일	4,748톤/일	톤/일	4000톤/일
소화조 용량	153,162㎥	소화조 내 체류일수	20일	가동개시 년․월․일		1976.4
				연간 가동일수(* 설계기준)		365 일
운영인원	140 명			운영자 평균 근무년수		2.8 년

※ 처리대상(처리용량), 소화조 용량 및 소화조 내 체류일수, 연간 가동일수는 설계기준으로 작성

□ 사 업 비

(단위 : 백만원)

사 업 비
총사업비 및 재원별 예산	계 (총사업비)	63,745
	국 비	소계	-			환경부		-		타부처		-
	지 방 비	소계	63,745			시․도비		-		시․군비		-
	민간자본
	기 타
사업비 소요내역	계	-		부지 매입비			시설비		-		기타

※ 하수처리장 전체 예산

□ 추진경과

시설설치 사업 추진경과
년․월․일	추진내용	년․월․일	추진내용
1976.09	제1처리장(15만톤/일) 준공	1991.11	정화조처리시설(1000㎘/일) 준공
1976.12	분뇨처리시설(800㎘/일) 준공	1992.12	제3처리장(25만톤/일) 준공
1979.12	제2처리장(21만톤/일) 준공	1997.12	제4처리장(25만톤/일) 준공
1988.06	제3처리장(75만톤/일) 준공	2007.10	고도처리시설(41만톤/일) 준공
1991.06	제1처리장(10만톤/일) 증설	2009.02	#3고도처리 및 시설현대화사업 추진 중

□ 유기성폐자원 처리현황

(단위 : 톤/년)

유기성 폐자원 처리량
구 분	계	음식쓰레기	음폐수	하수슬러지	가축분뇨	분뇨․정화조
2013	2,714,377	0	81,448	1,269,326	0	1,367,010
2014	2,714,377	0	101,371	1,376,370	0	1,362,395
2015	3,043,075	0	97,652	1,488,903	0	1,456,520

□ 유기성폐자원 에너지 이용현황

가. 바이오가스 생산․이용현황

연도별 가스 생산 및 이용량
구 분	연간 가스 생산량 (S㎥)	연간 가스 이용현황(S㎥)				자체 이용한 가스(C)의 용도
		발전에 사용한 가스량(A)	외부에 판매한 가스량(B)	자체 이용한 가스량(C)	기타 단순 처리량
2013	30,651,660	-	-	24,746,212	5,905,448	소화조 가온 및 건조기 보일러용
2014	34,105,195	-	-	22,684,351	11,420,844
2015	32,146,481	-	5,774,893	18,575,882	7,795,706

※ 연간 가스 생산량 = 발전에 사용한 가스량 + 외부 판매한 가스량 + 자체 이용한 가스량 + 기타 단순처리량

나. 발전시설 및 전기 생산․이용현황("가”항에서 발전에 사용한 가스량(A)이 있는 경우 작성)

시설규모 및 전기 생산․이용현황
구 분	발전시설 용량(kW/h)	연간 전기 생산량(MW)	연간 전기 이용현황
			외부 판매량 (MW)	외부 판매금액 (천원)	자체 사용량 (MW)
2013	-
2014	-
2015	-

※ 연간 전기 생산량 = 외부 판매량 + 자체 사용량

다. 가스이용시설 및 가스 판매현황("가”항에서 외부에 판매한 가스량(B)이 있는 경우 작성)

시설규모 및 가스판매 현황
구 분	가스공급시설 용량 (S㎥/분)	연간 가스판매량 (S㎥)	연간 가스판매 수입 (천원)	판매처
2013	-
2014	-
2015	18.0	5,774,893	859,659	㈜예스코

□ 부산물 발생 및 처리현황 (2014년)

(단위 : 톤/년)

구 분			슬러지(고형물)	폐액(폐수)	기타 부산물	비 고
발 생 량			206,975
처 리 량 계			206,975
처리방법별 처리량	재활용	소 계	206,975
		퇴비화
		사료화
		액비화
		기 타	206,975			건조연료화 및 고화처리
	해양배출
	육상처리	소 계
		하수연계
		폐수연계
		소 각
		매 립
		기타

* 발생량 = 처리량(재활용+해양배출+육상처리)

* 부산물 : 바이오가스를 발생시키는 혐기성소화조를 거쳐 발생되는 물질

□ 시설운영비 현황

(단위 : 천원)

연도별 운영비 현황
구 분	계	인건비	수도광열비	수선유지비	재료비	슬러지처리비	기타
2013	48,452,036	11,197,933	13,491,710	8,963,505	3,819,318	6,522,947	4,456,623
2014	57,780,264	11,939,083	15,365,804	9,245,439	4,335,879	9,436,045	7,458,014
2015	63,745,690	12,198,516	16,228,613	14,678,900	4,796,742	9,932,568	5,910,351

* 바이오가스화시설 운영비 외에 퇴비화, 사료화, 하수처리장 운영비 등이 포함된 경우 여기에 기록해 주세요.

※ 하수처리장 전체 운영비

□ 설치․운영상 애로사항 및 대책 현황

문제점 및 대책 현황
애로사항	-
대책 및 추진현황	-

□ 현장사진 및 공정도 등

가. 현장사진

나. 공정도(제2처리장)

다. 공정도(제3.4처리장)

라. 분뇨, 정화조처리시설 계통도

< 붙임 2 >

2. 서울 난지물재생센터

□ 시설개요

시설개요
시 설 명	난지물재생센터
시설위치	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426(현천동)
시설구분	공공시설		○	민간시설
시설설치자	서울 특별시		작성자	김치준	전화번호	300-8523
처리대상 (처리용량)	합계	음식쓰레기	음폐수*	하수슬러지	가축분뇨	기타
	3,712톤/일	톤/일	567톤/일	2,414톤/일	톤/일	731톤/일
소화조 용량	74,557㎥	소화조 내 체류일수	25일	가동개시 년·월·일		1987년
				연간 가동일수		365일
운영인원	110명			운영자 평균 근무년수		7.1년

□ 사 업 비

(단위 : 백만원)

사 업 비
총사업비 및 재원별 예산	계 (총사업비)	42,165
	국 비	소계				환경부				타부처
	지 방 비	소계				시․도비				시․군비
	민간자본
	기 타
사업비 소요내역	계	42,165		부지 매입비			시설비		11,682		기타		30,483

※ 하수슬러지장 전체 예산(‘15년)

□ 추진경과

시설설치 사업 추진경과
년․월․일	추진내용	년․월․일	추진내용
86.9.16	난지하수처리장 발족	97.3.1	제2처리장 1·2차시설 준공(50만톤/일)
87.6.30	제1처리장 1차시설 준공(50만톤/일)	13.4	고도처리 준공(86만톤/일)
94.12.20	제1처리장 2차시설 준공

□ 유기성폐자원 처리현황

(단위 : 톤/년)

유기성 폐자원 처리량
구 분	계	음식쓰레기	음폐수	하수슬러지	가축분뇨	기타
2013	1,150,784		149,363	998,017
2014	1,177,621		207,272	970,349
2015	1,354,763		206,843	1,147,920

※ 하수슬러지(농축슬러지) : 정화조 농축슬러지량 포함

□ 유기성폐자원 에너지 이용현황

가. 바이오가스 생산․이용현황

연도별 가스 생산 및 이용량
구 분	연간 가스 생산량 (S㎥)	연간 가스 이용현황(S㎥)				자체 이용한 가스(C)의 용도
		발전에 사용한 가스량(A)	외부에 판매한 가스량(B)	자체 이용한 가스량(C)	기타 단순 처리량
2013	16,534,554		10.923,207	1,070,113	4,541,234	소각장 연료 건조장 연료
2014	15,434,334		10,407,282	2,906,534	2,120,518
2015	16,487,247		9,163,637	5,500,069	1,823,541

나. 발전시설 및 전기 생산․이용현황(태양광 발전)

시설규모 및 전기 생산․이용현황
구 분	발전시설 용량(kW)	연간 전기 생산량(MW)	연간 전기 이용현황
			외부 판매량 (MW)	외부 판매금액 (천원)	자체 사용량 (MW)
2013	100	110			110
2014	100	110			110
2015	100	118			118

※ 발전시설 없음

다. 가스이용시설 및 가스 판매현황

시설규모 및 가스판매 현황
구 분	가스공급시설 용량 (S㎥/분)	연간 가스판매량 (S㎥)	연간 가스판매 수입 (천원)	판매처
2013		6,104,652	1,610,109	㈜이에이텍 한국지역난방공사
2014		6,334,572	1,416,167	상동
2015		5,244,196	1,079,697	상동

□ 부산물 발생 및 처리현황(2015년)

(단위 : 톤/년)

구 분			슬러지(고형물)	폐액(폐수)	기타 부산물	비 고
발 생 량			137,383		4,173
처 리 량 계			202		985
처리방법별 처리량	재활용	소 계	202		985
		퇴비화
		사료화
		액비화
		기타	202		985
	해양배출
	육상처리	소 계	137,181		3,188
		하수연계
		폐수연계
		소각	40,364
		매립	51,155
		기타	45,662		3,188

□ 시설운영비 현황

(단위 : 천원)

연도별 운영비 현황
구 분	계	인건비	수도광열비	수선유지비	재료비	위탁관리비	기타
2013	39,580,580	7,649,708	7,125,919	10,656,730	2,113,539	4,345,297	7,689,387
2014	40,629,519	9,564,524	8,426,958	6,337,962	2,379,188	4,743,958	9,176,929
2015	40,810,542	9,917,330	7,533,480	6,157,145	2,326,600	6,658,883	8,217,104

※ 물재생센터 전체 운영비

□ 설치․운영상 애로사항 및 대책 현황

문제점 및 대책 현황
애로사항	○ 하수량 대비 분뇨의 연계처리 비율 과다로 총인처리 등 수질관리 어려움 - T-P는 15.4%, T-N은 14.1% 로 연계처리비율 기준(10%이내)초과 ○ 특히, 설계에 반영되지 않은 음폐수 반입량의 지속적 증가로 수질관리 애로
대책 및 추진현황	○ 탈수 탈리액에 철염계통의 무기응집제 주입 등으로 반류수 총인부하 경감 ○ 반류수 처리시설 잉여슬러지는 별도 농축, 직탈하여 계외로 배출시켜 공정내 순환, 축적되는 총인 해소

□ 기타 시설 전경 사진 등을 첨부

가. 현장사진

나. 공정도

< 붙임 2 >

3. 서울 탄천물재생센터

□ 시설개요

시설개요
시 설 명	탄천물재생센터
시설위치	서울특별시 강남구 개포로 625(일원동 580)
시설구분	공공시설		〇	민간시설
시설설치자	서울특별시		작성자	임준형	전화번호	02-3410-9806
처리대상 (처리용량)	합계	음식쓰레기	음폐수	하수슬러지	가축분뇨	기타
	90만톤/일	톤/일	톤/일	90만톤/일	톤/일	톤/일
소화조 용량	85,840㎥	소화조 내 체류일수	15.5일	가동개시 년·월·일		1987.12. 9
				연간 가동일수		365일
운영인원	128명			운영자 평균 근무년수		11.3년

□ 사 업 비

(단위 : 백만원)

사 업 비
총사업비 및 재원별 예산	계 (총사업비)	266,258
	국 비	소계				환경부				타부처
	지 방 비	소계	266,258			시․도비		266,258		시․군비
	민간자본
	기 타
사업비 소요내역	계	266,258		부지 매입비			시설비		266,258		기타

※ 하수처리장 건설 예산

□ 추진경과

시설설치 사업 추진경과
년․월․일	추진내용	년․월․일	추진내용
1991.12	1처리장 준공	2012. 3	고도처리사업완료
1998.12	2처리장 준공	2013. 5	총인처리시설완료
2006.12	개선사업완료

□ 유기성폐자원 처리현황

(단위 : 톤/년)

유기성 폐자원 처리량
구 분	계	음식쓰레기	음폐수	하수슬러지	가축분뇨	기타
2013	867,713	-	-	867,713	-	-
2014	796,818	-	-	796,818	-	-
2015	895,646	-	-	895,646	-	-

□ 유기성폐자원 에너지 이용현황

가. 바이오가스 생산․이용현황

연도별 가스 생산 및 이용량
구 분	연간 가스 생산량 (S㎥)	연간 가스 이용현황(S㎥)				자체 이용한 가스의 용도
		발전에 사용한 가스량	외부에 판매한 가스량	자체 이용한 가스량	기타 단순 처리량
2013	7,461,293	1,965,605	-	4,985,187	510,501	소화조가온용, 건조기보일러용
2014	6,284,932	1,828,714	-	4,455,418	800
2015	7,663,796	2,046,816	-	5,291,620	325,360

나. 발전시설 및 전기 생산․이용현황

시설규모 및 전기 생산․이용현황
구 분	발전시설 용량(kW)	연간 전기 생산량(MW)	연간 전기 이용현황
			외부 판매량 (MW)	외부 판매금액 (천원)	자체 사용량 (MW)
2013	2,000	4,167	-	-	4,167
2014	2,000	3,993	-	-	3,993
2015	2,000	4,520	-	-	4,520

다. 가스이용시설 및 가스 판매현황

시설규모 및 가스판매 현황
구 분	가스공급시설 용량 (S㎥/분)	연간 가스판매량 (S㎥)	연간 가스판매 수입 (천원)	판매처
2013
2014		해 당 없 음
2015

□ 부산물 발생 및 처리현황(2014년)

(단위 : 톤/년)

구 분			슬러지(고형물)	폐액(폐수)	기타 부산물	비 고
발 생 량			110,427
처 리 량 계			110,427
처리방법별 처리량	재활용	소 계	677
		퇴비화
		사료화
		액비화
		기타	677
	해양배출
	육상처리	소 계	109,750
		하수연계
		폐수연계
		소각	351
		매립	45,772
		기타	63,627

□ 시설운영비 현황

(단위 : 천원)

연도별 운영비 현황
구 분	계	인건비	수도광열비	수선유지비	재료비	위탁관리비	기타
2013	31,795,188	5,830,779	6,765,769	9,812,496	1,864,203	-	7,521,941
2014	32,385,124	6,237,619	7,416,195	11,218,654	174,794	-	7,337,862
2015	32,468,364	6,097,267	6,744,351	11,513,879	1,382,525	-	6,730,342

□ 설치․운영상 애로사항 및 대책 현황

문제점 및 대책 현황
애로사항	○ ○
대책 및 추진현황	○ ○

□ 기타 시설 전경 사진 등을 첨부

가. 현장사진

나. 공정도

< 붙임 2 >

4. 서울 서남물재생센터

□ 시설개요

시설개요
시 설 명	서남물재생센터
시설위치	서울시 강서구 양천로 201번지
시설구분 (해당란에 ○ 표)	공공시설		○	민간시설
시설설치자	서울특별시		작성자	김성한	전화번호	02)3660-2137
처리대상 (처리용량)	합계	음식쓰레기	음폐수*	하수슬러지	가축분뇨	기타
	9,680톤/일	톤/일	톤/일	7,680톤/일	톤/일	2,000톤/일
소화조 용량	179,988㎥	소화조 내 체류일수	#1:25.8일 #2:20.7일	가동개시 년․월․일		1987.6.30
				연간 가동일수(* 설계기준)		365일
운영인원	176명			운영자 평균 근무년수		10년 5개월

□ 사 업 비

(단위 : 백만원)

사 업 비
총사업비 및 재원별 예산	계 (총사업비)	410,297
	국 비	소계				환경부				타부처
	지 방 비	소계	410,297			시․도비		410,297		시․군비
	민간자본
	기 타
사업비 소요내역	계	410,297		부지 매입비			시설비		410,297		기타

※ 하수처리장 전체 예산

□ 추진경과

시설설치 사업 추진경과
년․월․일	추진내용	년․월․일	추진내용
1987.6.30	최초 설치	1995.6.30	1차 증설 준공
1988.6.30	위생처리장 준공	1993.4.19	2차 증설
1989.7.31	1차 증설	1999.4.30	2차 증설 준공

□ 유기성폐자원 처리현황

(단위 : 톤/년)

유기성 폐자원 처리량
구 분	계	음식물침출수	음폐수	하수슬러지	가축분뇨	기타
2013	2,394,817	1,616	53,924	1,223,796		1,115,481
2014	2,554,729	2,010	47,952	1,309,974		1,194,793
2015	2,682,399	2,843	62,278	1,378,476		1,238,802

□ 유기성폐자원 에너지 이용현황

가. 바이오가스 생산․이용현황

연도별 가스 생산 및 이용량
구 분	연간 가스 생산량 (S㎥)	연간 가스 이용현황(S㎥)				자체 이용한 가스(C)의 용도
		발전에 사용한 가스량(A)	외부에 판매한 가스량(B)	자체 이용한 가스량(C)	기타 단순 처리량
2013	28,945,451	4,065,644	946,274	16,709,001	7,224,532	소화조 가온용, 건조기 보일러용
2014	24,407,380	4,787,911	1,210,126	11,585,447	6,823,896
2015	23,333,263	4,517,773	14,052,310	2,045,930	2,717,250

나. 발전시설 및 전기 생산․이용현황

시설규모 및 전기 생산․이용현황
구 분	발전시설 용량(kW)	연간 전기 생산량(MW)	연간 전기 이용현황
			외부 판매량 (MW)	외부 판매금액 (천원)	자체 사용량 (MW)
2013	1,600	8,076			8,076
2014	1,600	10,145			10,145
2015	7,400	41,411	32,287	5,294,335	9,124

※ 2014년 12월부터 열병합발전시설 운영 중(3MW 1대, 1.4MW 2대)

다. 가스이용시설 및 가스 판매현황

시설규모 및 가스판매 현황
구 분	가스공급시설 용량 (S㎥/분)	연간 가스판매량 (S㎥)	연간 가스판매 수입 (천원)	판매처
2013		946,274		바이오메탄서울(주)
2014		1,210,126		바이오메탄서울(주), 서남바이오에너지
2015		14,052,310	2,288,029	바이오메탄서울(주), 서남바이오에너지

※ 가스판매량(바이오메탄서울(주)) : 차량 연료화 공급시설(계약기간(15년, '09.12~'24.11)동안 바이오가스  무상공급 후 사업자 투자시설 기부체납)

열병합발전(서남바이오에너지) : ‘14년 12월 시운전 기간 동안 무상공급

□ 부산물 발생 및 처리현황(2015년)

(단위 : 톤/년)

구 분			슬러지(고형물)	폐액(폐수)	기타 부산물	비 고
발 생 량			200,612
처 리 량 계			200,612
처리방법별 처리량	재활용	소 계	150,411
		퇴비화
		사료화
		액비화
		기타	150,411
	해양배출
	육상처리	소 계	50,201
		하수연계
		폐수연계
		소각	45,686
		매립
		기타	4,515

□ 시설운영비 현황

(단위 : 천원)

연도별 운영비 현황
구 분	계	인건비	수도광열비	수선유지비	재료비	위탁관리비	기타
2013	50,724,055	8,377,316	12,997,709	10,771,177	6,012,692		12,565,161
2014	58,356,695	8,346,604	13,830,901	14,337,583	7,930,612		13,910,995
2015	57,619,899	8,505,189	12,815,914	13,833,279	7,677,982		14,787,535

※ 하수처리장 전체 운영비

□ 설치․운영상 애로사항 및 대책 현황

문제점 및 대책 현황
애로사항	○ ○
대책 및 추진현황	○ ○

□ 기타 시설 전경 사진 등을 첨부

가. 현장사진

나. 공정도