가로등 분전함 점검표

○ 점검대상 : 교량명  (     ),  위치(                   )

○ 점검일시 :

○ 점검내용

구 분	점검내용	점검결과				비 고
누 전 차단기	설치여부	메인( ), 분기( )
	작동상태	양호( ), 불량( )
	메인차단기 위치	상단( ), 하단( )
	차단감도및정격전류	㎃, A
전기선로	배선방식	2선식( ), 3선식( )
	절연저항 측정 (㏁)
	접속점 발열상태	양호( ), 불량( )
	배선정리 상태	양호( ), 불량( )
접지선	접지선 상태	양호( ), 불량( )
기 타 관리상태	관리카드	비치( ), 미비치( )
	정기검사일	2010. . .
	분전함 결선도	비치( ), 미비치( )
	전원함 설치높이	지상～하단: ㎝
	청소상태	양호( ), 불량( )

2016.  .    .

점검자 :                     직급        성명

직급        성명