소방차 통행지장 거주자우선주차장 조사결과(도로폭 5m미만)

순번	부서	조사대상 구획	조사내역	강서구청 점검결과		각 부서별 점검결과
				삭선구획	사유	삭선구획	사유
1	현장 대응단	등촌로39다길28(등촌2동) - 40-12구획	*측구기준: 2.9m 경계석 기준 3.05m
2	화곡119안전센터	월정로18길17~월정로18길42(화곡1동) - 20-03구획	*측구기준: 2.95m 경계석 기준 3.1m
3	화곡119안전센터	월정로18길17~월정로18길42(화곡1동) - 20-04구획	*측구기준: 2.63m 경계석 기준 2.78m	20-04구획	소방차통행폭 3m미만
4	화곡119안전센터	월정로18길17~월정로18길42(화곡1동) - 20-06구획	*측구기준: 3.1m 경계석 기준 3.25m
5	화곡119안전센터	월정로18길17~월정로18길42(화곡1동) - 20-07,08구획	*측구기준: 3.1m 경계석 기준 3.25m
6	화곡119안전센터	월정로18길17~월정로18길42(화곡1동) - 20-10구획	*측구기준: 3.65m 경계석 기준 3.8m
7	화곡119안전센터	곰달래로45길57(화곡2동) - 13-101구획	*측구기준: 3.36m 경계석 기준 3.5m
8	화곡119안전센터	곰달래로41길8(화곡2동) - 37-04,05구획	*구획선 폭 2m로 조정시 측구기준: 2.95m 경계석기준 3.1m
9	화곡119안전센터	강서로10길114~강서로10길122(화곡2동) - 65-05구획	*측구기준: 2.8m 경계석 기준 2.95m	65-05구획	소방차통행폭 3m미만(검토필요)
10	화곡119안전센터	강서로10길114~강서로10길122(화곡2동) - 65-08구획	*측구기준: 3.0m 경계석 기준 3.15m

순번	부서	조사대상 구획	조사내역	강서구청 점검결과		강서소방서 점검결과
				삭선구획	사유	삭선구획	사유
11	화곡119안전센터	강서로10길144(화곡2동) - 67-02, 03구획	*측구기준: 2.8m, 경계석 기준 2.95m이나 빌라 주차장 여유공간으로 삭제 불필요
12	발산19 안전센터	화곡로21길40(화곡3동) - 44-104구획	*측구기준: 2.7m/경계석 기준 2.85m	44-104구획	소방차통행폭 3m미만
13	화곡119안전센터	등촌로13바길8-22~등촌로13바길8-18(화곡4동) - 24-05구획	*측구기준: 3.15m이나 전봇대까지 2.7m(구획선 폭 2m 조정시 2.8m)	24-05구획	소방차통행폭 3m미만(전봇대기준)
14	화곡119안전센터	등촌로13바길8-22~등촌로13바길8-18(화곡4동) - 24-06구획	*측구기준: 3.1m/경계석 기준 3.25m
15	화곡119안전센터	등촌로13바길8-22~등촌로13바길8-18(화곡4동) - 24-07구획	*측구기준: 3.0m/경계석 기준 3.15m
16	화곡119안전센터	등촌로13바길8-22~등촌로13바길8-18(화곡4동) - 24-08구획	*측구기준: 2.9m/경계석 기준 3.05m
17	화곡119안전센터	등촌로13바길8-22~등촌로13바길8-18(화곡4동) - 24-09구획	*구획선 폭 2m 조정시 측구기준 2.87m/경계석 기준 3.02m
18	화곡119안전센터	곰달래로49가길41~곰달래로49가길31(화곡4동) - 35-108구획	*측구기준: 2.97m/경계석 기준 3.1m
19	화곡119안전센터	곰달래로49가길41~곰달래로49가길31(화곡4동) - 35-109구획	*측구기준: 3.2m/경계석 기준 3.35m
20	화곡119안전센터	곰달래로49가길41~곰달래로49가길31(화곡4동) - 35-10,12구획	*측구기준: 3.25m/경계석 기준 3.4m
21	화곡119안전센터	곰달래로49가길41~곰달래로49가길31(화곡4동) - 35-113구획	*측구기준: 3.1m/경계석 기준 3.25m
22	화곡119안전센터	곰달래로49가길41~곰달래로49가길31(화곡4동) - 35-114구획	*측구기준: 3.15m/경계석 기준 3.3m

순번	부서	조사대상 구획	조사내역	강서구청 점검결과		강서소방서 점검결과
				삭선구획	사유	삭선구획	사유
23	화곡119안전센터	곰달래로49가길6~곰달래로53길66(화곡4동) - 45-02구획	*측구기준: 3.1m/경계석 기준 3.25m이나 모퉁이 위치함	45-02구획	소방차통행폭 3m이상 (모퉁이 위치로 삭제필요)
24	화곡119안전센터	곰달래로49가길6~곰달래로53길66(화곡4동) - 45-03구획	*측구기준: 3.1m/경계석 기준 3.25m
25	화곡119안전센터	곰달래로49가길6~곰달래로53길66(화곡4동) - 45-07구획	*측구기준: 3.2m/경계석 기준 3.35m
26	화곡119안전센터	곰달래로49가길6~곰달래로53길66(화곡4동) - 45-09구획	*측구기준: 3.2m/경계석 기준 3.35m
27	화곡119안전센터	곰달래로13다길62~곰달래로13다길70(화곡4동) - 46-02구획	*측구기준: 3.3m/경계석 기준 3.45m
28	화곡119안전센터	곰달래로13다길62~곰달래로13다길70(화곡4동) - 46-03구획	*측구기준: 3.15m이나, 전봇대까지 2.94m	46-03구획	전봇대기준 소방차통행폭 3.0m미만이나 삭제 검토필요
29	화곡119안전센터	곰달래로13다길62~곰달래로13다길70(화곡4동) - 46-06구획	*측구기준: 3.2m/경계석 기준 3.35m
30	발산119안전센터	공항대로36가길42-5~공항대로36가길42-7(발산1동) - 03-08구획	*측구기준: 2.85m/경계석 기준 3.0m
31	발산119안전센터	공항대로36가길42-5~공항대로36가길42-7(발산1동) - 03-09구획	*구획선 폭 2m 조정시 측구기준: 2.85m/경계석 기준 3.0m
32	발산119안전센터	공항대로36가길42-5~공항대로36가길42-7(발산1동) - 03-104구획	*측구기준: 3.05m/경계석 기준 3.2m
33	방화119안전센터	양천로28길9-14(방화1동) - 77-05구획	*측구기준: 2.6m/경계석 기준 2.75m	77-05구획	소방차통행폭 3.0m미만