도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (10차)

◉ 고덕시영 재건축 열배관공사 : 조건부 시행

- 굴착단계를 제외한 모든 단계는 야간에 시행할 수 있도록 재검토하기 바라며, 공사종점부 완화차로는 삭제하기 바람

- 31단계 명일2동주민센터→고덕역사거리 방면 접근로의 대향차로를 이용하여 차로운영 계획을 보완하기 바람

- 도로점용으로 영향받는 접근로를 모두 고려하여 교차로 접근로별 서비스수준을 면밀히 분석하고, 서비스수준 E 이상인 가로에 대해 용량 확보 방안(신호현시 변경, 차로확장 등)을 검토하기 바람

- 6단계 완화구간을 연장하기 바람