공사장 점검 착안사항

점 검 사 항

◈ 공사장

- 공사장 주변 굴착 또는 성토로 인한 토사유출 우려 및 방지시설 설치여부

- 공사용 자재 및 잔토 등 유수장애물, 쓰레기 협잡물 등 위험요소 점검

- 현장종사자의 풍수해대비 매뉴얼 숙지여부 등

- 수방자재 가용 여부

- 위험지역 안내표지판 설치여부

- 강풍대비 가시설, 가림막, 현수막 등 전도방지 및 결박조치

- 공사장 주변 정리정돈 여부

- 호우 시 임시시설물 대피 및 안전관리 여부