은평뉴타운 상업용지 11블럭 신축공사

교통영향분석․개선대책 검토의견

구분	검토의견	반영여부
도시계획과	◦ 중심상업지 특별계획구역 구간 통일로 고양방향 차로는 현 3개 차로에서 4개차로 확장되는 구간임. ◦ 도시개발사업 실시계획(특별계획구역 세부개발계획)변경 고시됨[서울특별시 고시 제2015-316호(2015.10.8)]	반영
교통행정과	◦ 주출입구 - 차량의 원활한 진출입을 위한 진입 및 진출 완화차로 설치필요 ◦ 사업지 남측구간 - 사업지 안내표지로 인한 운전자 시인성 불량 및 도시미관상 제외 검토 ◦ 사업지 서측구간 - 인근 ‘롯데몰 은평 신축사업’에 따른 통일로의 1개 차로확장 방안을 반영하여 종합개선안도를 작성바라며 - 사업지 남측에서 통일로 고양방면 우회전 차량을 위한 회전반경 확대 필요 - ‘카톨릭대학교 신축병원’ 교통영향분석 개선대책에서 수립된 성모병원앞 교차로의 횡단보도 신설계획이 미반영되어 있음 ◦ 사업지 동남측 교차로 - 교차로의 기자촌방향 접근부의 1차로의 직진 및 좌회전 공용차로를 반대편 회전차로와의 유입유출을 고려하여 좌회전 전용으로 변경필요 - 구파발역 접근부의 1차로 또한 선형을 고려하여 1차로를 좌회전 전용으로 변경이 필요함 ◦ 사업지 내부 - 층별 만차안내시설 설치	반영
토목과	◦ 별도의견없음	-

구분	검토의견	반영여부
은평경찰서	◦ 신축건물 공사시 필요한 사항에 대하여 문의한 바. 본건물의 도로와 신호등에 대한 사항은 기 건물 신축중인 롯데몰 교통영향평가 시 반영된 사항으로 가름하고, ◦ 주출입구부분에 대해서는 차량이 원활히 출입할 수 있도록 가감차로를 50M이상 신설하기 바람.	수용
서울특별시 (교통정책과)	◦별도의견없음	-
서울특별시 (주차계획과)	◦별도의견없음	-
서울특별시 (보행자전거과)	[보행관련] ◦ 보도를 통과하는 주차장 진출입구 지점은 보행 연속성 및 안정성 확보를 위해 고원식으로 처리 ◦ 보도, 횡단보도 전면 턱낮춤, 점자블록, 자동차 진입 억제봉(볼라드) 등 교통약자를 위한 이동편의시설이 설치기준을 준수하여 설치될 수 있도록 반영 조치 필요 [자전거관련] ◦ 상업시설인 만큼 진관2로상 진출입구 인근에도 주차시설을 나누어 설치하기 바라며, 주차시설과 함께 공기주입기를 설치하기 바람 ◦ 주차시설은 도난을 방지할 수 있는 프레임 묶음형 형태로 설치하기 바라며, 이용자 편의를 고려하여 훼손 방지용 CCTV를 반드시 병행 설치하기 바람 ◦ 그 외 편의시설로서 도난 및 방치에 관한 경고문, 주행 시 보행자 및 어린이에 대한 양보 및 주의 등 에티켓, 도로교통법상 차로서 자전거의 기본 안전수칙에 대한 내용도 함께 설치 바람	수용
서울특별시 (교통운영과)	○ 보행 중심의 교통환경 조성을 위해 교차로의 모든 접근로에 횡단보도 설치를 추진하고 있는 바, 성모병원 앞 교차로 남측 접근로에도 횡단보도 설치를 검토 바람.	수용
서울특별시 (도로계획과)	○ 별도의견없음	-