※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	수난구조대						우선 순위	01
장비명	이동형 소방펌프	모델명	VC72AS				예상 가격	11,660,000
보유기준	3점	보유수	3점				필요 수량	1점
보강사유	노후	사용부서	수난구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 선박, 한강시설물 사고 시 방수, 배수용			필요성		- 현재 이동형 소방펌프가 설치되지 않은 705호에 탑재하여 출동대응태세 확립
제원	- 제조(수입)사 : 일본 TOHATSU사 - 모델명 : VC72AS - 상용용량 : 1550ℓ/min - 상용압력 : 0.6MPa - 최대압력 : 1.0MPa - 최대흡수능력 : 9m - 중량 : 85kg
현 모델 선정사유	- 기존 보유모델로서 호환성이 양호한 제품
기타

※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	수난구조대						우선 순위	01
장비명	긴급잠수장비	모델명	Rapid diver				예상 가격	10,800,000
보유기준	6점	보유수	3점				필요 수량	4점
보강사유	신규	사용부서	수난구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 긴급 수중 구조용			필요성		- 한강 둔치, 수상시설물 인근 등 긴급히 잠수작업이 필요한 상황에서 운용
제원	- 25lb 용량을 갖는 BC - 공기 주입장치 & LP호스 - 20입방 피트의 알루미늄 실린더(검정 또는 은색) - 44“호스가 포함되어 있는 Zeagle RaZor 밸브/조절장치 - 수중용 압력게이지 - 원격 숄더 덤프 및 스트랩 - 6, 13, 20 및 27입방 피트 용량을 갖는 실린더용 전방 설치 탱크 - 조절 가능한 하중 감소 백 패드 및 크로치 스트랩
현 모델 선정사유	- 착용이 간편하고 사용방법이 간단하여 긴급용으로 적합한 제품
기타

※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	수난구조대						우선 순위	01
장비명	급류구조용 헬멧	모델명	HAVOC LIVERY HELMAT				예상 가격	1,920,000
보유기준	12점	보유수	00점				필요 수량	12점
보강사유	신규	사용부서	수난구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 구조대원 머리 보호용			필요성		- 반복적인 홍수 등 급류상황 대비 - 급류구조 상황에 대한 구조대원 안전 확보
제원	- 색상 : 붉은색 - 크기 : 53-62 cm - 머리 조절용 장치 내장 - 조절 가능한 턱 끈 - 원활한 배수를 위한 배수구멍
현 모델 선정사유	- 급류구조에 대중적으로 사용되는 장비로 국제규격(CE1385) 인증 제품
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	수난구조대						우선 순위	01
장비명	급류구조용 신발	모델명	엠피비안				예상 가격	1,920,000
보유기준	12점	보유수	00점				필요 수량	12점
보강사유	신규	사용부서	수난구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 구조대원 발 보호용			필요성		- 반복적인 홍수 등 급류상황 대비 - 급류구조 상황에 대한 구조대원 안전 확보
제원	- 색상 : 검정색 - 발 보호를 위한 바닥 부분 보강 - 보온 효과를 위한 네오프랜 재질 사용
현 모델 선정사유	- 원활한 발 보호 및 활동성을 보장
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	수난구조대						우선 순위	01
장비명	급류구조용 핀	모델명	SHREDDER FIN				예상 가격	2,880,000
보유기준	12점	보유수	00점				필요 수량	12점
보강사유	신규	사용부서	수난구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 급류상황시 추진력 제공			필요성		- 반복적인 홍수 등 급류상황 대비 - 급류구조 상황에 대한 구조대원 안전 확보
제원	- 색상 : 노란색 - 전장 : 42 cm - 블레더 길이 : 25cm - 무게 : 2kg
현 모델 선정사유	- 급류구조 상황시 원활환 추진력과 편안한 육상활동 제공
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	수난구조대						우선 순위	01
장비명	급류구조용 구조자켓	모델명	FORCE 6				예상 가격	8,400,000
보유기준	12점	보유수	00점				필요 수량	12점
보강사유	신규	사용부서	수난구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 구조대원 부력 확보			필요성		- 반복적인 홍수 등 급류상황 대비 - 급류구조 상황에 대한 구조대원 안전 확보
제원	- USCG Type 5 승인 제품 - 색상 : 붉은색 - 부력 : 22lbs - 조절 가능한 허리 밸트 - 장비 보관을 위한 전면 포켓 - 무게 : 2.27kg
현 모델 선정사유	- 급류구조에 대중적으로 사용되는 장비로 국제규격(USCG) 인증 제품
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	수난구조대						우선 순위	01
장비명	급류구조용 해드랜턴	모델명	princeton Tec				예상 가격	1,080,000
보유기준	12점	보유수	00점				필요 수량	12점
보강사유	신규	사용부서	수난구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 구조대원 시야 확보			필요성		- 반복적인 홍수 등 급류상황 대비 - 급류구조 상황에 대한 구조대원 안전 확보
제원	- 색상 : 검정색 - 부드럽게 착용 가능한 밴드 형식 - 불빛 각도 조절 가능
현 모델 선정사유	- 급류구조에 대중적으로 사용되는 장비로 휴대성이 좋고 사용이 용이함.
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	수난구조대						우선 순위	01
장비명	급류구조용 칼	모델명	Pilot knife				예상 가격	2,400,000
보유기준	12점	보유수	00점				필요 수량	12점
보강사유	신규	사용부서	수난구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 구조대원이 절단이 필요한 상황시 사용			필요성		- 반복적인 홍수 등 급류상황 대비 - 급류구조 상황에 대한 구조대원 안전 확보
제원	- 재질 : 티타늄 - 한쪽 면은 칼날, 다른쪽 면은 톱니로 되어 있는 구조 - 칼 끝은 뭉뚝한 Blunt tip 구조 - 착용자가 한 손으로 쉽게 탈착 가능 - 손잡이 끝에는 braking tip 장착 - 라이프자켓에 쉽게 부착 가능한 고리
현 모델 선정사유	- 급류구조에 대중적으로 사용되는 장비
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	수난구조대						우선 순위	01
장비명	급류구조용 구조밸트	모델명	허리 하네스				예상 가격	2,400,000
보유기준	12점	보유수	00점				필요 수량	12점
보강사유	신규	사용부서	수난구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 구조대원 장비 걸이용			필요성		- 반복적인 홍수 등 급류상황 대비 - 급류구조 상황에 대한 구조대원 안전 확보
제원	- 허리에 부착 가능한 다수의 고리 - 색상 : 검정색 - 쉽게 탈착이 가능한 버클 적용
현 모델 선정사유	- 급류구조에 대중적으로 사용되는 장비
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	수난구조대						우선 순위	01
장비명	급류구조용 구조비상등	모델명	Firefly Plus Strobe				예상 가격	960,000
보유기준	12점	보유수	00점				필요 수량	12점
보강사유	신규	사용부서	수난구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 비상시 구조대원 위치 표시용			필요성		- 반복적인 홍수 등 급류상황 대비 - 급류구조 상황에 대한 구조대원 안전 확보
제원	- 라이프자켓 전면부에 장착 가능 - 수상에서 부력 제공 - 배젤 방식의 ON/OFF - 점멸 방식 - 방수 100m 제공 - 가시거리 : 1mile - AA 알카라인 베터리 사용
현 모델 선정사유	- 급류구조에 대중적으로 사용되는 장비
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	수난구조대						우선 순위	01
장비명	급류구조용 로프백	모델명	SRT throw bag				예상 가격	2,880,000
보유기준	12점	보유수	00점				필요 수량	12점
보강사유	신규	사용부서	수난구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 요구조자 전달 등 급류구조용 다목적 로프백			필요성		- 반복적인 홍수 등 급류상황 대비 - 급류구조 상황에 대한 구조대원 안전 확보
제원	- 로프 길이 : 30M 이상 - 로프 재질 : 폴리프로필렌 - 가방 재질 : 배수가 잘 되는 MASH 재질, 부력을 위해 가방 내부에 부력재 내장 - 색상 : 붉은색(또는 오랜지색)
현 모델 선정사유	- 급류구조에 대중적으로 사용되는 장비
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	수난구조대						우선 순위	01
장비명	급류구조용 구조잠수복	모델명	프로테우스				예상 가격	6,000,000
보유기준	12점	보유수	00점				필요 수량	12점
보강사유	신규	사용부서	수난구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 구조대원 부력 및 체온 유지용			필요성		- 반복적인 홍수 등 급류상황 대비 - 급류구조 상황에 대한 구조대원 안전 확보
제원	- 재질 : 네오프랜 - 단독으로 착용 가능한 등지퍼 적용 - 가슴부위에 추가적인 보온 적용 - 손목, 발목에 물 유입을 최소화 할 수 있는 Locking 시스템 적용 - 팔꿈치, 무릎 부분의 추가 패드로 보강
현 모델 선정사유	- 급류구조에 대중적으로 사용되는 장비
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	수난구조대						우선 순위	01
장비명	급류구조용 호각	모델명	FOX 40				예상 가격	120,000
보유기준	12점	보유수	00점				필요 수량	12점
보강사유	신규	사용부서	수난구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 구조대원 신호 및 의사전달용			필요성		- 반복적인 홍수 등 급류상황 대비 - 급류구조 상황에 대한 구조대원 안전 확보
제원	- 내부에 볼이 없는 호각 - 상단에 장착 가능한 고리 적용
현 모델 선정사유	- 급류구조에 대중적으로 사용되는 장비로, 물에 젖어도 소리를 낼 수 있음.
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	수난구조대						우선 순위	01
장비명	급류구조용 수납가방	모델명	드라이팩				예상 가격	1,560,000
보유기준	12점	보유수	00점				필요 수량	12점
보강사유	신규	사용부서	수난구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 구조대원 장비 보관 및 이송용			필요성		- 반복적인 홍수 등 급류상황 대비 - 급류구조 상황에 대한 구조대원 안전 확보
제원	- 방수 재질의 가방 - 이동 및 운반이 용이한 어깨 끝 제공 - 롤탑 잠금 방식 - 용량 : 45리터
현 모델 선정사유	- 장비 보관 및 운반시 대중적으로 제품으로 자체 방수기능 제공
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	수난구조대						우선 순위	01
장비명	급류구조용 구조보드	모델명	carlson rescue board				예상 가격	15,600,000
보유기준	12점	보유수	00점				필요 수량	12점
보강사유	신규	사용부서	수난구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 급류 이동 및 수면 수색용			필요성		- 반복적인 홍수 등 급류상황 대비 - 급류구조 상황에 대한 구조대원 안전 확보
제원	- 무게 : 5.7kg - 크기 : 145 x 58 x 13 cm - 색상 : 녹색 / 검정색 - 구조대원 및 요구조자를 위한 손잡이 제공
현 모델 선정사유	- 급류구조에 대중적으로 사용되는 장비
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	수난구조대						우선 순위	01
장비명	급류구조용 보트	모델명	RDC 보트				예상 가격	18,000,000
보유기준	3점	보유수	00점				필요 수량	3점
보강사유	신규	사용부서	수난구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 급류 수상구조시 요구조자 접근 및 이송용			필요성		- 반복적인 홍수 등 급류상황 대비 - 급류구조 상황에 대한 구조대원 안전 확보
제원	- 길이 : 4.672m - 폭 : 1.22m - 무게 : 22.7kg - 에어 챔버 개수 : 3개 - 밸브 타입 : Halkey-Roberts - 재질 : PU/PVC/폴리에스터 합성 재질 - 전면, 후면부 개방식 구조 - 선수/선미에 로프 연결 가능한 D-링 제공
현 모델 선정사유	- 급류구조에 대중적으로 사용되는 장비
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	수난구조대						우선 순위	01
장비명	리프트백	모델명	VRSx EFB				예상 가격	17,850,600
보유기준	6 SET	보유수	00점				필요 수량	3 SET
보강사유	신규	사용부서	수난구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 수중에 가라앉은 물체 또는 수중 물체를 수상으로 부상			필요성		- 차량의 인양. 보트의 인양, 오래 된 폭발물의 인양에 응용
제원	- 우레탄 코팅과 고강도의 나일론 사용, 높은 부식 저항성 - 대부분의 석유화학 물질에 영향을 받지 않음 - UV 저항성 - 인플레이션, 디플레이션 포트 볼 밸브 장착 - 인플레이션 밸브는 스테인레스로 빠른 분리 가능 - 구조물의 수직 또는 수평위치, 내.외부 위치와 같은 모든 위치에 사용 - 여러 체결 장치가 결합 - 선박조난 구조, 자동차 회수, 선박, 항공기 등을 비상시 부유 시키는 장치
현 모델 선정사유	- 급류구조에 대중적으로 사용되는 장비로 국제규격(CE1385) 인증 제품
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등