※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	구로소방서 수궁119안전센터						우선 순위	01
장비명	유압콤비툴	모델명	WEBER-RESCUE SYSTEM SPS360L E-FORCE 2				예상 가격	18,700천원
보유기준	1점	보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	교체	사용부서	수궁119안전센터				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 중량물 작업용			필요성		현재 119안전센터 부재 현장에서 신속한 구조작업 필요
제원	작 동 압 력 : 700bar 최대 전개력 : 718kN (73톤) 이상 (팁에서 100mm) 최대 절단력 : 497kN (50톤) 이상 (팁에서 60mm) / Ø 30mm 최대 전개폭 : 360mm 이상 크기 / 무게 : 898mm × 236mm × 217mm / 17.9kg 작 동 방 식 : 좌/우 KNOBS 방식 형 태 : 배 터 리 : 28V Li-ion / 3Ah 배터리 무게 : 1.0kg
현 모델 선정사유	- 현재 가지고 유압장비는 전개에 시간이 많이 소요됨
기타	- 현재 구로구조대 보유사양과 같음

※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

생활안전대 구조장비 수요조사 카드
기관명	구로소방서 수궁119안전센터						우선 순위	02
장비명	말벌보호복	모델명	JIH-420 모두몰mo420				예상 가격	279,000
보유기준	4점	보유수	2점				필요 수량	3점
보강사유	부족 및 교체	사용부서	수궁119생활안전대				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 말벌 제거용			필요성		- 보유수량 부족(현보유2점) - 잦은 사용으로 인한 노후(노후1점) - 노후율 증가 (소모성 비품)
제원	- 주요 제원 및 사양 재질- 특수가공 나일론,PVC코팅 크기- 성일 Free Size 색상- 노란색 구성- 보호복상하, 머리보호구,장갑, 보관용가방 등
현 모델 선정사유	- 현재 소방서에 납품하고 있는 모델임
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

생활안전대 구조장비 수요조사 카드
기관명	구로소방서 수궁119안전센터						우선 순위	03
장비명	가스측정기(복합)	모델명	MiniMax-X4				예상 가격	654,000
보유기준	4점	보유수	1점				필요 수량	3점
보강사유	노후 및 교체	사용부서	수궁119생활안전대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 유독성 가스, 가연성가스 등 재해로부터 인명과 재산을 보호하기 위하여 개발된 복합가스측정기			필요성		- 내구연한 초과로 인하여 교체 - 복합가스측정기(산소, 유독, 가연성 가스) - 노후율 증가 (소모성 비품)
제원	- 주요 제원 및 사양 측정원리- 전기화학식 및 촉매산화식 크기- 124mm*76mm*36mm 색상- 노란색 중량- 210g 구성- 본체, 알카라인배터리2개,튜브, 고정어댑터, 사용설명서 등
현 모델 선정사유	- 현재 산업 및 재해현장에서 가장 많이 사용함
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

생활안전대 구조장비 수요조사 카드
기관명	구로소방서 수궁119안전센터						우선 순위	04
장비명	연기투시랜턴	모델명	우림NH-100				예상 가격	600,000
보유기준	10점	보유수	5점				필요 수량	7점
보강사유	노후 및 교체	사용부서	수궁119생활안전대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 화재 및 구조현장에서 시계확보를 위한 LED 렌턴이며 농연투시 및 레이저포인트를 사용하여 요구조자에게 구조대원의 위치를 알려주는 기능이 내장된 조명장비			필요성		- 내구연한 초과로 인하여 교체 - 보유기준 수량 부족 - 노후율 증가 (밧데리 추가구매)
제원	- 주요 제원 및 사양 LED렌턴 램프종류 : P4, 3W PowerLED X 4개 램프출력 : 12W 조 도 : 12,000 lux 이상 램프수명 : 50,000시간 이상 사용전압 : DC 7.2V 크 기 : 72 X 66 X 161mm 중 량 : 약 320g (배터리포함) 재 질 : PC ABS 방 수 : IP66
현 모델 선정사유	- 현재 소방서에 납품하고 있는 모델임
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

생활안전대 구조장비 수요조사 카드
기관명	구로소방서 수궁119안전센터						우선 순위	05
장비명	만능도끼	모델명	Biel-TOOL				예상 가격	350,000
보유기준	5점	보유수	1점				필요 수량	4점
보강사유	신규구매	사용부서	수궁119생활안전대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 천장 끌어 내릴 때 강압적으로 건물내부 진압시 벽면 파손시 케비넷 인장시 바닥(마루) 과 천장에 구멍을 낼시 자동 축출시 사용			필요성		- 보유기준 수량 부족 - 기존 만능도끼 비교 분석 업그레이드 모델
제원	- 주요 제원 및 사양 기능- 빠루, 도끼, 지렛대, 파괴기등 재질- 열처리에 강함, 특수단조합금 형태- 손잡이 감전방지를 위한 절연체 무게- 약 1kg 전장- 370mm-500mm이내
현 모델 선정사유	- 현재 소방서에 납품하고 있는 모델임
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

생활안전대 구조장비 수요조사 카드
기관명	구로소방서 수궁119안전센터						우선 순위	06
장비명	개인로프	모델명	TENDON 8mm*100M				예상 가격	350,000
보유기준	10점	보유수	4점				필요 수량	10점
보강사유	신규구매	사용부서	수궁119생활안전대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 1. 구조작업 시 인명탈출 및 물체고정에 용이 2. 가볍고 식별이 용이한 색상으로 개인이 사용과 보관에 용이함 3. 다양한 길이로 공급이 가능함			필요성		- 내구연한 초과로 인하여 교체 - 보유기준 수량 부족
제원	- 주요 제원 및 사양 1. 폴리아미드 재질 2. UIAA , CE ( EN 564) 인증획득 3. ISO 9001 : 2009 , TÜV 인증, AQAP 2110 인증 4. 무게 : 39.8gr / 1 M 5. 인장 강도 : 1,640 daN (1,600kg) 이상 6. 제품명 : TENDON “ Reep 8mm”
현 모델 선정사유	- 현재 소방서에 납품하고 있는 모델임
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

생활안전대 구조장비 수요조사 카드
기관명	구로소방서 수궁119안전센터						우선 순위	07
장비명	인명구조경보기	모델명	DA-P1				예상 가격	350,000
보유기준	10점	보유수	0점				필요 수량	10점
보강사유	신규구매	사용부서	수궁119생활안전대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 인명구조 및 현장 활동에서 대원의 안전 보호			필요성		- 신규구매 - 보유기준 수량 부족
제원	- 주요 제원 및 사양 안전모드 작동 : 15초간 움직임 감지 안될 경우 (소리 및 LED 점멸경보) 현재 시간 표시 및 스톱워치 기능 본체 하우징 : 내열성, 난연성, 내충격성, 고강도 플라스틱 방수등급 : IP67 (생활방수이상) 거치방식 : 착탈 벨트클립 및 고리 중량 : 170g(배터리 포함) 사이즈 : 93(H) * 56(W) * 26.5(D)mm 정격전압 : DC 4.2V
현 모델 선정사유	- 현재 소방서에 납품하고 있는 모델임
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등