2014. 11. 00.(화)

도시공원조성계획 심의안건

(2014년 제00차 도시공원위원회)

서울특별시 도시공원위원회

□ 상정안건

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고
1	중부공원녹지사업소	장충단 공원 조성계획결정(변경) - 심 의 -	< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 중구 장충동2가 197번지 일원 ◦ 면적 : 289,209.00㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2009. 1. 15 (서고 제 19호) ◦ 조성계획(최종) : 2014. 10. 16 (서고 제350호) < 주요 변경내역 > ◦ 도 로 : 20,365.30㎡ → 20,759.80㎡ (증 394.50㎡) ◦ 유희시설 : 0㎡ → 201.00㎡ (증 201.00㎡) ◦ 녹 지 : 181,238.92㎡ → 180,643.42㎡ (감 595.50㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 33.95% → 34.16% (법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 6.53% (법정 10% 이내, 변경 없음)

의안번호	제 호		의결사항
의 결 년 월 일	2014. . (제00차)

장충단공원 조성계획결정(변경)

서울특별시 도시공원위원회 심의안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2014. . .

도시공원위원회 심의안건

1. 의결주문

◦ 서울특별시 중구 장충동2가 197번지 일원 장충단공원 내 이용객의 수요 증가와 주민요구 충족을 위해 숲속놀이터를 조성하여 어린이들의 정서생활 향상과 동국대 정문 진입도로를 최소한으로 확폭하여 각종 행사시 차량정체로 인한 민원해소와 안전한 환경조성으로 이용시민의 편의를 제공하고자 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조 규정에 따라 심의 의결코자 함.

2. 제안이유(입안취지)

가. 조성계획 (변경)결정의 목적

◦ 숲을 활용한 이용자 패턴을 충족하기 위해 기존 숲과 놀이시설을 접목한 어린이 공간을 조성하여 어린이들의 보건 및 정서생활 향상과 동국대 진입도로 개선을 통해 각종 행사시 차량정체로 인한 민원해소와 시설이용의 편의를 제공코자 함

나. 조성계획 (변경)결정의 필요성

◦ 공원주변으로 주거지역이 인접하고 어린이집 및 유치원이 밀집한 지역으로 반경 1㎞내 어린이공원 1개소로 어린이를 위한 시설이 부족함

◦ 2009년 장충단공원재정비사업 시 기존 어린이놀이시설이 철거되고 휴게,운동시설이 설치됨에 따라 어린이를 동반한 이용자들을 위한 시설요구도가 높아 주민제안에 따라 2014년 주민참여예산사업으로 선정됨

◦ 지하철 3호선 동대입구역과 인접하며 장충단로와 접해있어 접근성이 용이한 지역이며, 남산공원과 접해있어 이용률이 높은 공원임

◦ 따라서 기 조성된 녹지공간에 기존의 수목 훼손 없이 수목과 연계한 놀이공간을 조성하여 다양한 공원활용을 충족하고 공원 이용을 극대화하여 시민의 만족도를 높이기 위해 조성계획(변경) 결정이 요구됨

◦ 그리고, 동국대 진입도로가 좁아 대규모 각종 행사시(입학식, 졸업식, 연등행사 등) 만성적인 차량정체로 인한 민원발생과 화재 및 구급상황시 긴급차량의 신속한 진·출입이 어려움

◦ 따라서, 각종 대규모 행사와 인류문화 유산으로 등재 추진중인 연등회의 원활하고 안전한 행사진행을 위해 현재 진행중인 정문 진입로 지하 빗물저류조 공사와 연계하여 원상복구 시 진입도로를 최소한으로 확폭하여 안전한 환경조성과 시설이용의 편의증진을 위해 조성계획(변경) 결정이 요구됨

3. 공원 현황

◦ 위    치 : 중구 장충동2가 197번지 일원

◦ 공원면적 : 총 면적 289,209.00㎡

◦ 도시계획시설(공원)지정

- 최 초  2009.  1. 15 (서울특별시고시 제19호)

◦ 공원조성계획결정

- 최 초  2009.  9. 24 (서울특별시고시 제372호)

- 최 종  2014. 10. 16 (서울특별시고시 제350호)

4. 계획의 주요내용

◦ 개발목표 및 방향

- 장충단공원 내 테마가 있는 어린이놀이터를 조성하여 다양한 문화 활동 및 놀이공간 제공으로 공원 활용성을 제고하고자 함

- 동국대학교의 대규모행사, 화재 등의 비상시 안전한 캠퍼스 환경조성과 함께, 중요무형문화재 제122호인 연등회의 원활한 진행과 남산이용 시민들의 편의증진을 위해 최소한의 확폭으로 정문 진입로의 폭을 기존 3차선에서 4차선으로 확장하고자 함(차선 1개의 폭은 3m이나, 기존 도로폭을 재조정하여 0.9m만 확장하여 1개 차선을 증설하고자 함.)

◦ 주요변경내용

<신설>

- 유희시설 : 어린이놀이터(증) 201.00㎡ (0㎡ → 201.00㎡)

<변경>

- 도    로 : (증) 394.50㎡ (20,365.30㎡  → 20,759.80㎡)

- 녹    지 : (감) 595.50㎡ (181,238.92㎡ → 180,643.42㎡)

5. 인문, 관광환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 인문환경

- 장충체육관, 리틀야구장, 테니스장 등이 공원주변으로 있고 지하철 3호선 동대입구역 및 남산 순환버스가 있어 접근이 양호.

- 문화재로는 서울특별시 유형문화재 제1호로 지정된 장충단이 있음.

◦ 자연환경

- 주능선 부를 중심으로 급경사지인 북사면과 북동사면에 참나무 림, 북동사면과 동국대학교 주변으로 아카시아 나무 림이 분포되어 있으며 능선을 경계로 남사면 소월길과 미군통신대 사이에는 소나무림이 대규모로 분포 되어 있음.

- 경사도 15%이하의 완경사가 25.5%, 경사도 50%이상의 급경사가       23.7%로 주로 북사면과 서사면의 경사가 가파르며, 서측에 비하여 동측의   표고차가 크게 나타남.

- 평균기온은 12.5℃이고, 평균 최고 기온은 16.9℃임

- 강수량은 년 1,403.8㎜이고, 월 최고 강수량은 7월에 676.2.1㎜임 (2013년 기준)

- 일조시간은 2,418.7시간이고, 평균풍속은 2.8m/s 임

◦ 관광환경

- 장충체육관, 국립극장, 역사기념비 등이 산재하고, 남산의 자연환경과 연계하여 조성 시 시너지효과가 기대됨

6. 공원조성에 따른 부문별 계획

◦ 토지의 이용

- 기 조성된 녹지공간에 기존의 수목 훼손 없이 수목과 연계 활용하여 시민 들에게 녹음과 자연 속에서 휴식과 놀이를 즐길 수 있는 공간 조성

- 기존 시설에 저촉되지 않도록 최소한의 진입로 확폭으로 안전한 공간조성

◦ 동선

- 공원 내부동선과 연계하여 접근과 이동이 편리하도록 동선계획 수립

◦ 공원시설의 배치

- 주변환경과 조화로운 친환경소재의 놀이시설과 공원의 특성에 맞는 전통 요소의 놀이시설을 배치하여 다양한 체험과 휴식을 위한 시설계획 수립

◦ 조경 및 식재

- 기존 식생을 최대한 보전하고 시설물 철거로 저촉되는 수목은 공원 내 재이식을 원칙으로 하고 빗물저류조 공사 원상복구시 남산공원 특성에 맞는 고유 수종을 선택하여 계획함

7. 공원조성에 따른 영향 및 효과

◦ 영향 및 효과

- 도심속 공원내 어린이놀이터와 휴게공간 조성을 통하여 어린이들의 보건 및 정서함양과 시민편익에 기여할 것으로 판단됨

- 진입도로 개선을 통해 동국대학교 대규모 행사와 긴급상황시 긴급차량의 원활한 진출입을 위한 안전한 환경조성과 시민들의 편의증진에 기여할 것으로 판단됨

8. 공원조성계획(안)에 대한 주민의견 청취 및 관계기관 부서 협의 결과

◦ 주민의견 청취

〈시  보〉

- 게재일자 : 2014. 10. 2 ~ 2013. 10. 16.

〈인터넷〉

- 게재장소 : 서울시청 홈페이지

◦ 주민의견 청취 및 관계기관 부서 협의 의견

구분	의견	조치사항
김민석 (다담에뜰 위탁자)	- 평상시 차량 물동량으로 보았을 때 현 도로구간으로 쌍방향 통행이 충분하다고 판단되며, 차량통행의 정체가 되는 요소는 일반대학원 수업이 있는 야간21시 이후 및 졸업식과 입학식 등 대학의 필요에 의한 행사시 발생되고 있음 - 연등회 행사시 정체에 따른 문제점은 행사 발생시에 일반차량의 정문통제를 통한 정체 해소, 임시 차로변경 및 확폭 등 다양한 방법을 강구해 볼 필요가 있다고 판단됨 또한, 연등행렬 구간인 정문쪽 장충단로 3거리의 교통신호체계를 임시 변경하여 행사시 정체구간을 집중적 으로 통제하고 소통하는 방법도 가능하다고 봄 - 중요무형문화재 제122호인 연등회의 유네 스코 인류무형문화유산 등제는 적극 찬성 하나, 남산자락 장충단공원의 자연녹지 역시 서울시민의 심장과 같은 허파로 한번 오손되면 복구가 불가능하다는 사실을 적시해서 심각한 고려를 해주시기 바람.	다담에뜰의 경우 차량 이용자들의 상당수가 동국대학교 주차장을 이용하고 있으며, 길가에 불법 주정차 함으로서 정문 진입로의 교통 체증과 사고를 유발하고 있음. 도로 확폭시 다담에뜰 차량 이용자와 대학내 구성원들의 차량통행으로 인한 정체가 상당 해소된다고 판단됨. 1차선 확폭을 하기위해서는 최소 3M의 확폭이 필요하나, 현재계획은 녹지감소를 최소화하기 위해 기존도로 현황에서 0.9M만 확폭조정하여 한개차선을 증설코자 함.
서울시 공원조성과	- 공원조성계획결정(변경)에 따른 주민열람 공고, 관련기관 협의 과정에서 제출된 의견에 대한 조치계획 재검토, 보완 - 동국대 정문 진입도로 이용현황 등 추가 조사, 검토	도로확장을 최소화하여 공사범위 조정(당초 15.4m → 변경 13.5m) 연등회(5월), 수시·정시 입학시험, 졸업·입학식(2,3월), 리틀야구장 경기(연중), 남산이용객(연중) 등 출입차량으로 시간당 1,000대 이상의 교통량 조사됨.

구분	의견	조치사항
운영과	- 동국대 입구 좌우로 리틀야구장, 장충단 공원이 있기는 하나, 대규모 학교행사 이 외에는 이로 인한 차량 정체 등 혼잡은 없음 - 도로시설의 증가목적이 동국대 진입도로 를 1차선 → 2차선으로 변경하는 것인 데, 일시 정체현상은 주로 진입부 보다는 진출로 (현행 2차선)에서 발생하므로 해당도로의 확장 필요성이 크지 않음 ※ 진입 정체현상 해소를 위하여 동국대 매표소 자동 차량번호 인식 시스템 운영 ※ 진출로(동국대 → 교차로)방향 교차로의 좌회전 대기시간이 길어 일시 정체가 발생 하긴 하나, 삼거리 신호시간 조정으로 해결 가능하다고 사료됨 - 또한, 도로 확장 및 인도 감소에 따라 소음 증가로 위탁시설(음식점,『다담에뜰』) 의 영업 지장에 따른 민원 발생소지가 있고 - 국유지, 구유지 등 다중이용 공공용지를 동국대 전용 도로로 이용중에 있음에도 불구하고 도로폭 추가 확대시 특정 사립학교에 대한 특혜의혹 제기될 우려가 있음	- 리틀야구장의 경기시즌중 선수용 대형 관광버스 및 학부모의 차량 진출입 및 도로내 불법 주정차로 인한 교통체증이 심각함. 또한, 동국대의 연중 대형행사 및 주말 외부행사(학술세미나, 대기업시험, 특강 등)로 인한 차량 진.출입 피크타임시 시간당 1,000대 이상의 교통량을 보이고 있어 1개차선 확폭이 필요한 상황임. 차량 정체로 인해 교통신호 시간을 조정해달라는 민원을 동국대학교에서 경찰서로 제기 하였으나, 남산2호터널 등 주변 교통흐름상 한계가 있어 해결은 되고 있지 않음. 도로에 인접한 다담에뜰의 경우 1개차선의 확폭으로 인한 소음발생은 미미할것으로 판단됨. 서울 시민 중 노약자와 장애인의 경우 동국대학교 주차시설을 이용하여 남산으로 접근하는 사례가 많아, 정문 도로 확폭시 다중이 이용하는 남산공원 이용의 활성화에 매우 긍정적인 영향을 미칠 수 있음.
학교법인 동국대학교	- 본교에서 연례행사로 개최되는 연등회 행사시 비좁은 도로로 인해 안전사고 및 행사진행에 불편이 야기되고 있음 - 대상 진입로는 동국대학교 유일한 차량 진출입로로서, 교내 대형행사(입시설명 회, 정· 수시 입시, 입학식, 졸업식 등) 시 극심한 정체로 인해 많은 민원이 발생하고 있음 - 최근 사회문제로 “안전”한 환경이 대두되고 있는 바, 태풍이나 화재 등 재난발생시 캠퍼스내 2만여명의 비상구인 정문입구 도로의 주출입구 확폭이 절실한 상황임 - 특히, 비상상황시 소방차 및 구급차의 진입 및 진출시 차량정체로 인해 상당한 시간이 소요되어 인명사고 및 재난발생시 신속한 조치가 매우 어려운 상황임 - 또한, 서울시민들이 본교를 남산산책로 진입을 위한 장소로 경유하여 활용하고 있으나, 비좁은 통로로 인한 교내 이용자들과 외부 이용자들의 민원이 야기되고 있음 - 상기 등과 같은 이유로 본교는 금번 장충공원 조성계획변경(안)에 대해 적극적으로 동의하며, 진입로 확폭과 연계하여 교내 도로도 차량 진입로를 정비할 예정임	재학생 1만5천여명이 상주하는 동국대학교의 유일한 주출입구인 정문도로는 화재 및 구급상황 발생시 원활한 차량 진출입이 절실하여, 최소한의 폭을 조정하여 1개차선 증설코자 함. 동국대학교의 “연등회”는 중요무형문화재 제122호인 연등회의 유네스코 인류무형문화유산급의 국가적 행사로 연등행렬시 시민들의 편의와 안전을 감안 도로폭 확장이 필요함

9. 공원조성을 위한 투자계획 및 재원조달계획

◦ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자계획			비고
		소계	2014	2015
계	266	266	266
시 비	266	266	266

◦ 재원조달방안

- 2014년 시비확보 : 266백만원(어린이놀이터 조성 236, 동국대 진입도로 확장 30)

10. 검토 및 입안부서 의견

◦ 법적검토 사항

- 공원시설율 : 33.95% → 34.16% (법정시설율 40％ 이내)

- 공원건폐율 : 6.53％ (법정건폐율 10％ 이내. 변경 없음)

◦ 입안부서 의견

- 장충단공원 내 기존 시설의 이전이 수반되지 않는 숲속공간에 소규모 테마    어린이놀이터를 조성하여 어린이들의 보건 및 정서생활 향상은 물론 시민들    에게 녹음과 자연 속에서 휴식과 문화를 즐길 수 있는 서울의 대표공원으로 조성하고,

- 또한 동국대 정문 진입도로를 개선하여 남산공원을 찾는 시민들의 접근성 편의    증진은 물론 동국대학교의 대규모 행사 및 긴급상황시 차량의 진출입을 원활하게    하고, 인류무형문화 유산으로 등재 추진중인 연등회의 원활하고 안전한 행사    진행을 위해 현재 진행중인 정문 진입로 지하 빗물저류조 공사와 동국대학교    내부4차선 확폭 계획과 연계하여 정문 진입도로를 최소한으로 확장하기 위한     본 공원조성계획 변경이 타당할 것으로 사료됨

첨부 : 1. 조성계획 (변경)결정 조서 1부(총괄표, 시설조서, 도로조서)

2. 위치도 및 도면  1부

3. 설명자료(PPT) 1부.  끝.

장충단공원 조성계획결정(변경)조서

1. 총괄표 (위치 : 중구 장충동2가  197번지 일원)

구 분		변 경 전						변 경 후						비 고
		부지면적 ( ㎡ )	시설면적 ( ㎡ )	건 축 물			공작물 (기)	부지면적 ( ㎡ )	시설면적 ( ㎡ )	건 축 물			공작물 (기)
				동수 (동)	바닥면적 ( ㎡ )	연면적 ( ㎡ )				동수 (동)	바닥면적 ( ㎡ )	연면적 ( ㎡ )
계		289,209.00	98,210.08	15	18,876.28	51,355.08	80	289,209.00	98,805.58	15	18,876.28	51,355.08	82	시설면적 (증) 595.50㎡
기반 시설	소 계	36,713.18	26,953.18				11	37,107.68	27,347.68				11	시설면적 (증) 394.50㎡
	도 로	30,125.30	20,365.30 (9,760.00)				(11)	30,519.80	20,759.80 (9,760.00)				(11)	시설면적 (증) 394.50㎡
	광 장	6,587.88	6,587.88					6,587.88	6,587.88
조 경 시 설		5,428.79	5,428.79				10	5,428.79	5,428.79				10
유 희 시 설		-	-				-	201.00	201.00				2	시설면적 (증) 201.00㎡
휴 양 시 설		1,935.21	1,935.21	2	222.52	434.76	15	1,935.21	1,935.21	2	222.52	434.76	15
교 양 시 설		21,283.14	21,283.14	3	11,343.91	37,124.39	8	21,283.14	21,283.14	3	11,343.91	37,124.39	8
운 동 시 설		31,757.94	31,757.94	4	6,091.74	12,489.76	36	31,757.94	31,757.94	4	6,091.74	12,489.76	36
편 익 시 설		8,959.54	8,959.54	5	494.14	539.23		8,959.54	8,959.54	5	494.14	539.23
관 리 시 설		1,892.28	1,892.28	1	723.97	766.94		1,892.28	1,892.28	1	723.97	766.94
녹지 및 기타		181,238.92						180,643.42						(감) 595.50㎡
시 설 율 (법정 40%)		(98,210.08 / 289,209.00) × 100 = 33.95%						(98,805.58 / 289,209.00) × 100 = 34.16%						(증) 0.21%
건 폐 율 (법정 10%)		(18,876.28/ 289,209.00) × 100 = 6.53%						(18,876.28/ 289,209.00) × 100 = 6.53%

2. 시설조서

구 분		변 경 전									변 경 후									비 고
		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)	부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
합 계				289,209.00	98,210.08			18,876.28	51,355.08	80			289,209.00	98,805.58			18,876.28	51,355.08	82	시설면적(증) 595.50㎡
기반시설	소 계			36,713.18	26,953.18					11			37,107.68	27,347.68					11	시설면적(증) 394.50㎡
	도 로			30,125.30	20,365.3 (9,760.00)					(11)			30,519.80	20,759.80 (9,760.00)					(11)	시설면적(증) 394.50㎡
	광 장	가		6,587.88	6,587.88						가		6,587.88	6,587.88
		가-1	중구 장충동 2가 197	(520.61)	(520.61)						가-1	중구 장충동 2가 197	(520.61)	(520.61)
		가-2	중구 장충동 2가 197	(707.37)	(707.37)						가-2	중구 장충동 2가 197	(707.37)	(707.37)
		가-3	중구 장충동 2가 197	(258.07)	(258.07)						가-3	중구 장충동 2가 197	(258.07)	(258.07)
		가-4	중구 장충동 2가 197	(821.00)	(821.00)						가-4	중구 장충동 2가 197	(821.00)	(821.00)
		가-5	중구 장충동 2가 산14-67	(4,280.83)	(4,280.83)						가-5	중구 장충동 2가 산14-67	(4,280.83)	(4,280.83)
조경시설	소 계			5,428.79	5,428.79					10			5,428.79	5,428.79					10
	계류	바		3,147.61	3.147.61					(8)	바		3,147.61	3.147.61					(8)
		바-1	중구 장충동2가 산6-5	(588,49)	(588,49)					(1)	바-1	중구 장충동2가 산6-5	(588,49)	(588,49)					(1)
		바-2	중구 장충동2가 산6-5	(650.71)	(650.71)						바-2	중구 장충동2가 산6-5	(650.71)	(650.71)
		바-3		(862.37)	(862.37)					(1)	바-3		(862.37)	(862.37)					(1)
		바-4	중구 장충동2가 산6-5	(309.20)	(309.20)					(4)	바-4	중구 장충동2가 산6-5	(309.20)	(309.20)					(4)
		바-5	중구 장충동2가 산6-5	(77.47)	(77.47)					(2)	바-5	중구 장충동2가 산6-5	(77.47)	(77.47)					(2)
		바-6		(550.32)	(550.32)						바-6		(550.32)	(550.32)
		바-7		(109.05)	(109.05)						바-7		(109.05)	(109.05)
	생태습지	사	중구 장충동2가 산6-5외 3필지	2,133.33	2,133.33					(2)	사	중구 장충동2가 산6-5외 3필지	2,133.33	2,133.33					(2)
		⑨	중구 장충동2가 산6-5외 3필지	(435.00)	(435.00)					(1)	⑨	중구 장충동2가 산6-5외 3필지	(435.00)	(435.00)					(1)
		카	중구 장충동2가 산14-21	50	50					(1)	카	중구 장충동2가 산14-21	50	50					(1)
	인공실 개천	하	중구 장충동2가 산6-5외 3필지	97.85	97.85						하	중구 장충동2가 산6-5외 3필지	97.85	97.85
유희시설	소 계												201.00	201.00					2	시설면적(증) 201.00㎡
	어린이 놀이터										타	중구 장충동2가 197	201.00	201.00					(2)	시설면적(증) 201.00㎡
휴양시설	소 계			1,935.21	1,935.21		2	222.52	434.76	15			1,935.21	1,935.21		2	222.52	434.76	15
	휴게소	다		1,935.21	1,935.21		2	222.52	434.76	15	다		1,935.21	1,935.21		2	222.52	434.76	15
	경로당	다-1	중구 장충동2가 197	(750.00)	(750.00)	철근 콘크리트조	(1)	(213.52)	(425.76)		다-1	중구 장충동2가 197	(750.00)	(750.00)	철근 콘크리트조	(1)	(213.52)	(425.76)
	휴게소-1	다-2	중구 장충동2가 197	(31.50)	(31.50)		(1)	(9.00)	(9.00)		다-2	중구 장충동2가 197	(31.50)	(31.50)		(1)	(9.00)	(9.00)
	휴게소-2	다-3	중구 장충동2가 산14-67	(1,068.97)	(1,068.97)					(12)	다-3	중구 장충동2가 산14-67	(1,068.97)	(1,068.97)					(12)
	휴게소-3	다-4	중구 장충동2가 산14-67	(84.74)	(84.74)					(3)	다-4	중구 장충동2가 산14-67	(84.74)	(84.74)					(3)
교양시설	소 계			21,283.14	21,283.14		3	11,343.91	37,124.39	8			21,283.14	21,283.14		3	11,343.91	37,124.39	8
	국립극장	4	중구 장충동2가 산14-67	12,914.26	12,914.26	철근 콘크리트조	1	9,579.64	33,829.78		4	중구 장충동2가 산14-67	12,914.26	12,914.26	철근 콘크리트조	1	9,579.64	33,829.78
	별오름 극장	5	중구 장충동2가 산14-67	3,155.97	3,155.97	철근 콘크리트조	1	942.15	1,893.53		5	중구 장충동2가 산14-67	3,155.97	3,155.97	철근 콘크리트조	1	942.15	1,893.53
	하늘극장	6	중구 장충동2가 산14-67	1,183.39	1,183.39	철근 콘크리트조	1	822.12	1,401.08		6	중구 장충동2가 산14-67	1,183.39	1,183.39	철근 콘크리트조	1	822.12	1,401.08
	문화행 사마당	아	중구 장충동2가 197	572.15	572.15						아	중구 장충동2가 197	572.15	572.15
	동상 기념비	자		3,457.37	3,457.37					8	자		3,457.37	3,457.37					8
	사명대 사상	자-1	중구 장충동2가 197-28	(305.00)	(305.00)					(1)	자-1	중구 장충동2가 197-28	(305.00)	(305.00)					(1)
	장충단비	자-2	중구 장충동2가 197	(16.00)	(16.00)					(1)	자-2	중구 장충동2가 197	(16.00)	(16.00)					(1)
	파리장 서비	자-3	중구 장충동2가 7-27	(270.00)	(270.00)					(1)	자-3	중구 장충동2가 7-27	(270.00)	(270.00)					(1)
	이준열 사상	자-4	중구 장충동2가 197	(345.00)	(345.00)					(1)	자-4	중구 장충동2가 197	(345.00)	(345.00)					(1)
	최현배 기념비	자-5	중구 장충동2가 산7-24	(1,000.00)	(1,000.00)					(1)	자-5	중구 장충동2가 산7-24	(1,000.00)	(1,000.00)					(1)
	유관순상	자-6	중구 장충동2가 산6-1	(390.95)	(390.95)					(1)	자-6	중구 장충동2가 산6-1	(390.95)	(390.95)					(1)
	3·1 기념탑	자-7	중구 장충동2가 산14-81	(860.42)	(860.42)					(1)	자-7	중구 장충동2가 산14-81	(860.42)	(860.42)					(1)
	김용환상	자-8	중구 장충동2가 산14-21	(270.00)	(270.00)					(1)	자-8	중구 장충동2가 산14-21	(270.00)	(270.00)					(1)
운동시설	소 계			31,757.94	31,757.94		4	6,091.74	12,489.76	36			31,757.94	31,757.94		4	6,091.74	12,489.76	36
	운동공간	라		30,356.35	30,356.35		3	6,057.79	12,421.86		라		30,356.35	30,356.35		3	6,057.79	12,421.86
	장충 체육관	라-1	중구 장충동 2가 200-12	(9,142.82)	(9,142.82)	철근 콘크리트조	(1)	(5,464.01)	(11,429.00)		라-1	중구 장충동 2가 200-12	(9,142.82)	(9,142.82)	철근 콘크리트조	(1)	(5,464.01)	(11,429.00)
	장충 수영장	라-2	중구 장충동 2가 산7-22	(5,697.00)	(5,697.00)	철근 콘크리트조	(1)	(459.90)	(858.98)		라-2	중구 장충동 2가 산7-22	(5,697.00)	(5,697.00)	철근 콘크리트조	(1)	(459.90)	(858.98)
	동국대 운동장	라-3	중구 장충동 2가 산7-22	(14,500.00)	(14,500.00)						라-3	중구 장충동 2가 산7-22	(14,500.00)	(14,500.00)
	석호정	라-4	중구 장충동 2가 산14-21	(1,016.53)	(1,016.53)	철근 콘크리트조	(1)	(133.88)	(133.88)		라-4	중구 장충동 2가 산14-21	(1,016.53)	(1,016.53)	철근 콘크리트조	(1)	(133.88)	(133.88)
	체력 단련장	마		1,401.59	1,401.59		1	33.95	67.90		마		1,401.59	1,401.59		1	33.95	67.90
		마-1	중구 장충동2가 197	(62.19)	(62.19)						마-1	중구 장충동2가 197	(62.19)	(62.19)
		마-2	중구 장충동2가 197	(33.75)	(33.75)						마-2	중구 장충동2가 197	(33.75)	(33.75)
		마-3	중구 장충동2가 산7-22	(500.00)	(500.00)					(17)	마-3	중구 장충동2가 산7-22	(500.00)	(500.00)					(17)
		마-5	중구 장충동2가 산14-21	(805.65)	(805.65)	연와조	(1)	(33.95)	(67.90)	(19)	마-5	중구 장충동2가 산14-21	(805.65)	(805.65)	연와조	(1)	(33.95)	(67.90)	(19)
편익시설	소 계			8,959.54	8,959.54		5	494,14	539.23				8,959.54	8,959.54		5	494,14	539.23
		2		504.17	504.17		5	494.14	539.23		2		504.17	504.17		5	494.14	539.23
	시민 휴게시설	2-1	중구 장충동2가 197	(243.00)	(243.00)		(1)	(243.00)	(243.00)		2-1	중구 장충동2가 197	(243.00)	(243.00)		(1)	(243.00)	(243.00)
	화장실	2-2	중구 장충동2가 산14-67	(62.00)	(62.00)	철근콘크리트조	(1)	(62.00)	(62.00)		2-2	중구 장충동2가 산14-67	(62.00)	(62.00)	철근콘크리트조	(1)	(62.00)	(62.00)
		2-3	중구 장충동2가 산14-21	(65.88)	(65.88)	철근콘크리트조	(1)	(65.88)	(65.88)		2-3	중구 장충동2가 산14-21	(65.88)	(65.88)	철근콘크리트조	(1)	(65.88)	(65.88)
		2-4	중구 장충동2가 산14-21	(67.57)	(67.57)	철근콘크리트조	(1)	(67.57)	(82.36)		2-4	중구 장충동2가 산14-21	(67.57)	(67.57)	철근콘크리트조	(1)	(67.57)	(82.36)
		2-5	중구 장충동2가 200-102	(65.72)	(65.72)	연와조	(1)	(55.69)	(85.99)		2-5	중구 장충동2가 200-102	(65.72)	(65.72)	연와조	(1)	(55.69)	(85.99)
편익시설	주차장	나		8,353.52	8,353.52						나		8,353.52	8,353.52
		나-1	중구 장충동2가 200-102	(471.74)	(471.74)						나-1	중구 장충동2가 200-102	(471.74)	(471.74)
		나-2	중구 장충동2가 196-1 외 1필지	(260.00)	(260.00)						나-2	중구 장충동2가 196-1 외 1필지	(260.00)	(260.00)
		나-3	중구 장충동2가 산14-67	(4,987.84)	(4,987.84)						나-3	중구 장충동2가 산14-67	(4,987.84)	(4,987.84)
		나-4	중구 장충동2가 산14-67	(1,882.94)	(1,882.94)						나-4	중구 장충동2가 산14-67	(1,882.94)	(1,882.94)
		나-5	중구 장충동2가 산14-67	(751.00)	(751.00)						나-5	중구 장충동2가 산14-67	(751.00)	(751.00)
	에스컬 레이터	차		101.85	101.85						차		101.85	101.85
		차-1	중구 장충동2가 197	31.30	31.30						차-1	중구 장충동2가 197	31.30	31.30
		차-2	중구 장충동2가 200-101	70.55	70.55						차-2	중구 장충동2가 200-101	70.55	70.55
관리시설	소 계			1,892.28	1,892.28		1	723.97	766.94				1,892.28	1,892.28		1	723.97	766.94
	국립극장 기계실	10	중구 장충동2가 산14-67	1,892.28	1,892.28	철근콘크리트조	1	723.97	766.94		10	중구 장충동2가 산14-67	1,892.28	1,892.28	철근콘크리트조	1	723.97	766.94
녹 지 및 기 타	소 계			181,238.92									180,643.42							(감)595.50㎡
	지하철입구
	녹지 및 기타		전지역	181,238.92								전지역	180,643.42							(감)595.50㎡

3. 도로조서

- 공원내 도시계획결정도로

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
당초	합 계					20,365.30
변경						20,759.80				증)394.50
당초	중로	계				2,250.00
당초		1	1	25	90.0	2,250.00	부진입	공원경계	공원경계
당초		1	2	20	45.0	(900.00)	도시계획도로	공원경계	중로 1-3
당초		1	3	20	150.0	(3,000.00)	도시계획도로	공원경계	공원경계
당초		1	4	20	175.0	(3,500.00)	도시계획도로	공원경계
당초		1	5	20	100.0	(2,000.00)	도시계획도로	공원경계	공원경계
당초		3	1	12	30.0	(360.00)	도시계획도로	중로 1-4	공원경계
		※ 도시계획도로는 부지면적에 산입, 시설면적에는 ()로 표시하여 미 산입시킴으로서 시설율에 미포함.
당초	소로	계				11,720.00
						12,122.50				증)402.50
변경
당초		1	1	10	115.0	1,150.00	부진입로	중로 1-3	공원경계
		1	1	13.5	115.0	1,552.50	부진입로	중로 1-3	공원경계	증)402.50
변경
당초		1	2	10	90.0	900.00	부진입로	공원경계	공원경계
당초		1	3	8.5	510.0	4,335.00	남부순환로	소로 3-7	공원경계
당초		1	4	10	175.0	1,750.00
당초		3	1	5	40.0	200.00	부진입로	중로 1-3	산책로5
당초		3	2	4	35.0	140.00	부진입로	중로 1-3	산책로6
당초		3	3	7	75.0	525.00	부진입로	소로 1-2
당초		3	4	4	60.0	240.00	부진입로	공원경계	남산2호터널관리소
당초		3	5	7	150.0	1,050.00		주차장5	주차장4
당초		3	6	4	85.0	340.00		주차장4	주차장5
당초		3	7	6	165.0	990.00	남산순환로	공원경계	소로 1-3
당초		3	8	5	20.0	100.00	남산순환로	소로 1-3	공원경계

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
당초	산책로	계				6,395.30
변경						6,387.30				감) 8.0
당초		-	1	2.3	35.0	80.50	산책로	산책로18	사명대사상
당초		-	2	4	77.0	308.00	산책로	공원경계	광장 가-2
당초		-	3	4	23.0	92.00	산책로	광장 가-1	광장 가-2
당초		-	4	5	76.0	380.00	산책로	광장 가-2	산책로28
당초		-	5	4	33.0	132.00	산책로	광장 가-2	산책로22
당초		-	6	3	41.0	123.00	산책로	산책로22	산책로19
당초		-	7	4	126.0	504.00	산책로	산책로20	광장 가-5
당초		-	8	4	144.0	576.00	산책로	광장 가-2	광장 가-5
당초	산책로	-	9	3.7	14.0	51.80	산책로	산책로23	산책로22
당초		-	10	1.5	24.0	36.00	산책로	산책로23	산책로22
당초		-	11	2	50.5	101.00	산책로	산책로22	산책로27
당초		-	12	2	70.0	140.00	산책로	산책로28	광장 가-5
당초		-	13	7	40.0	280.00	산책로	산책로19	산책로29
당초		-	14	4	48.5	194.00	산책로	산책로28	광장 가-5
당초		-	15	1.5	13.0	19.50	산책로	산책로28	산책로31
당초		-	16	6	14.0	84.00	산책로	산책로29	문화행사마당
당초		-	17	4.5	9.0	40.50	산책로	이준열사상	광장 가-5
당초		-	18	1.5	20.0	30.00	산책로	산책로9	학습공간5
당초		-	19	3	300.0	900.00	산책로	소로 1-1	소로 1-3
당초		-	20	2.5	10.0	25.00	산책로	공원경계	공원경계
당초		-	21	1	60.0	60.00	산책로	주차장3	운동공간9
당초		-	22	2.5	94.0	235.00	산책로	중로 1-5	주차장2
당초		-	23	4	19.0	76.00	산책로	중로 1-5	휴게공간3

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
당초	산책로	-	29	2.5	76.0	190.00	산책로	중로1-5	휴게공간3
당초		-	24	2.5	40.0	100.00	산책로	소로 1-3	운동공간11
당초		-	25	1	10.0	10.00	산책로	체력단련장4	소로 1-3
당초		-	26	2	10.0	20.00	산책로	체력단련장4	소로 1-3
당초		-	27	1.5	120.0	180.00	산책로	체력단련장4	휴게소-3
당초		-	28	4	40.0	160.00	산책로	소3-7	휴게소-3
당초		-	30	4	110.0	440.00	산책로	소3-2	소 1-1
변경		-	30	4	108.0	432.00	산책로	소3-2	소 1-1	감) 8.0
당초		-	31	4	70.0	280.00	산책로	소3-2	소 3-1
당초		-	32	4	110.0	440.00	산책로	소3-1	중 1-2
당초		-	33	2.5	70.0	107.00	산책로	산책로24	체력단련장5