3. 도시기반시설본부  점검실적

□ 추진실적

○ 점검기간 : ‘14년도 3/4분기

○ 점검실적

(단위 : 건)

구 분	점검현장 (개수)	점검건수	완 료	조치중
계	63 (175)	1,178	1,178	-
안전	63 (175)	1,178	1,178	-

□ 분야별 점검실적

○ 안전관리 점검실적

주요점검사항

- 화재,폭발,질식 재해 예방에 관한 사항

• L08정거장 버팀보에 안전대를 걸고 용접작업중으로 하부로 불티가 떨어져 화재 위험이 있으니 불티방지조치 요망(우이신설 3공구)

- 추락 재해 예방에 관한 사항

• 개구부에 덮개를 설치하는 경우 충분한 강도를 가진 구조로 튼튼하게 설치하여 뒤집히거나 떨어지지 않도록 설치하고, 어두운 장소에서도 알아볼수 있도록 개구부임을 표시하기 바람.(염창2외 1 빗물펌프장)

- 가설통로 안전에 관한 사항

• 램프c교 기초부 작업통로상에 자재가 적치되어 있고 별도의 통로가 설치되지 않아 안전사고 우려가 있으므로 자재를 정리하고 작업통로를 확보하여 근로자가 안전 하게 통행할 수 있도록 조치요망(강남순환7-1공구)

- 감전재해 예방에 관한 사항

•  작업자의 통행이 빈번한 통로바닥에 전선을 설치하여 사용중으로 절연피복이 손상될 경우 누전 및 감전의 위험이 있으므로 조치요망(장충체육관)

- 건설공사장 20대 항목(근로자 및 안전시공 기본사항) 위반사항