상수도공사장 위험성평가 및 현장 점검표

현장점검일:	‘21년 11월 일	공사발주 담당자:	(서명)
점검장소:	송파동 11-11 급수공사현장	공사 감독자:	(서명)

공사개요	- 공 사 명 : 2021년 송파동 외 11개동 상수도공사 - 공사기간 : ‘21. 6. 10. ~ ’22. 6. 30. - 계약금액 : 천원(산업안전보건관리비 : 천원) - 주요공종 : - 계약업체 :
위험성평가 실시 현황 및 검토여부	- 2021.6.30. 최초 위험성평가 실시 (검토 완료) - 2021.9.3. 수시 위험성평가 실시 (검토 완료)
공사발주 담당자 현장점검	점 검 일	2021. 11. 4.(목) .
	안전점검	점검항목			적정성 검토
		- 공사안내간판 적정설치 여부 (작업공간 확보할 수 있는 위치에 설치)			적정
		- 안전시설 설치 여부 (라바콘, 가설펜스 등)			적정
		- 개인 안전보호구 착용 여부 (안전모, 안전화, 마스크 등)			적정
		- 신호수 배치 여부 (인원 및 배치 위치)			적정
	위험성 점검	유해·위험요인		현황			적정성 검토
		굴착중 굴삭기 붐대 회전에 의한 충돌		전담유도자 배치 및 작업반경내 근로자 통제 충돌 방지봉 설치			적정
		터파기 지역 추락위험		가설펜스 설치로 추락 방지			적정
		인력터파기 작업중 작업자간 충돌 위험		작업거리 확보 후 작업			적정
		관절단시 절단기에 의한 부상 및 고열발생 장비 등에 의한 화상 위험		보호면 및 장갑 등 방호 장비 착용 후 작업			적정
		배수지 내 산소농도 저하로 인한 질식사고		배수지 내 산소농도 측정 후 작업			적정
		개선 또는 지적사항 등 : 관절단 등 위험작업은 작업전 건설사업관리인의 추가 지도 필요
	기타 특이사항	통과차량이 많은 지역으로 교통정체 방지를 위해 효율적인 교통통제 필요
산업안전보건관리비 지출현황 및 지출률	지출현황		- 안전시설비 구입: 50천원 - 개인보호구 구입: 10천원 - 안전장구 구입: 20천원 - 기술지도비 지출: 80천원 ※ 합계 : 천원			계약금액중 산업안전보건관리 항목대비 지출률		55%

현장점검 사진대지

안전시설 설치 (송파동 11-11 급수공사)