용 수 번 호									소방용수시설기록카드						작 성 일
															2017.01.03.
공설	1	0	7	0	3		6	호
															작 성 자
															소방사 성명 강범수
식 별			구 별			용 량			수 압	위 치						설 치 년 월	비 고
지 하 (●) 지 상 ( ) 다용도( ) 저수조( ) 급수탑( )			단구(●) 양구( ) 미식(●) 일식( )			저수조 ton : 크 기 (가로 x 세로 x 높이)			3 ㎏ 양호(●) 불량( )	- 구 주소 : 대조동 171-17 - 신 주소 : 역말로 9길 7 (리모빌라 앞)						1991.01.05.
안 내 도(원거리)											표지판		설치 년월	년 월 일
													보수 사항	최종보수일
														보수부분 전체도색( ) 교체( ) 부분( )
											특 징 ① 철개형식 : 소화전(지하식) ② 철개도색여부 : 해당없음 ③ 소화전관구깊이 : 0.5 m ④ 제수변유무(철개형식) : 유(원형) ⑤ 제수변 거리 : 전실 내 ⑥ 위치별설치현황 : 도로 ⑦ 보온재 여부 : 유 ⑧ 배관크기 : 64mm
위 치 도(근거리)												사 진(출수)
보기 : 소화전 저수조 급수탑

용 수 번 호									소방용수시설기록카드						작 성 일
															2017.01.03.
공설	1	0	7	0	3		7	호
															작 성 자
															소방사 성명 강범수
식 별			구 별			용 량			수 압	위 치						설 치 년 월	비 고
지 하 (●) 지 상 ( ) 다용도( ) 저수조( ) 급수탑( )			단구(●) 양구( ) 미식(●) 일식( )			저수조 ton : 크 기 (가로 x 세로 x 높이)			3 ㎏ 양호(●) 불량( )	- 구 주소 : 대조동 226-19 - 신 주소 : 서오릉로 134-10 (채우리 분식점 앞)						1991.07.26.
안 내 도(원거리)											표지판		설치 년월	년 월 일
													보수 사항	최종보수일
														보수부분 전체도색( ) 교체( ) 부분( )
											특 징 ① 철개형식 : 소화전(지하식) ② 철개도색여부 : 해당없음 ③ 소화전관구깊이 : 0.5m ④ 제수변유무(철개형식) : 유(원형) ⑤ 제수변 거리 : 전실 내 ⑥ 위치별설치현황 : 도로 ⑦ 보온재 여부 : 무 ⑧ 배관크기 : 64mm
위 치 도(근거리)												사 진(출수)
보기 : 소화전 저수조 급수탑

용 수 번 호									소방용수시설기록카드						작 성 일
															2017.01.03.
공설	2	1	0	0	8		6	호
															작 성 자
															소방사 성명 강범수
식 별			구 별			용 량			수 압	위 치						설 치 년 월	비 고
지 하 (●) 지 상 ( ) 다용도( ) 저수조( ) 급수탑( )			단구(●) 양구( ) 미식(●) 일식( )			저수조 ton : 크 기 (가로 x 세로 x 높이)			3 ㎏ 양호(●) 불량( )	- 구 주소 : 불광동 443-1 - 신 주소 : 연서로 37가길 23-2 (붉은 벽돌 주택 앞)						2001.06.10.
안 내 도(원거리)											표지판		설치 년월	년 월 일
													보수 사항	최종보수일
														보수부분 전체도색( ) 교체( ) 부분( )
											특 징 ① 철개형식 : 소화전(지하식) ② 철개도색여부 : 해당없음 ③ 소화전관구깊이 : 0.5 m ④ 제수변유무(철개형식) : 유(원형) ⑤ 제수변 거리 : 전실 내 ⑥ 위치별설치현황 : 도로 ⑦ 보온재 여부 : 유 ⑧ 배관크기 : 64mm
위 치 도(근거리)												사 진(출수)
보기 : 소화전 저수조 급수탑