용 수 번 호									소방용수시설기록카드						작 성 일
															2015.11.16
공설	3	1	7	0	1		9	호
															작 성 자
															소방장 조신래
식 별			구 별			용 량			수 압	위 치						설 치 년 월	비 고
지 하 (●) 지 상 ( ) 다용도( ) 저수조( ) 급수탑( )			단구(●) 양구( ) 미식(●) 일식( )			저수조 ton : 크 기 (가로 x 세로 x 높이)			3 ㎏ 양호(●) 불량( )	- 구 주소 : 구산동 216-26 - 신 주소 : 연서로 15길 42-1 (준그린빌/빌라)						2015.11.16.
안 내 도(원거리)											표지판		설치 년월	년 월 일
													보수 사항	최종보수일
														보수부분 전체도색( ) 교체( ) 부분( )
											특 징 ① 철개형식 : 소화전(지하식) ② 철개도색여부 : 도색 안되어 있음. ③ 소화전관구깊이 : 60cm ④ 제수변유무(철개형식) : 유(원형) ⑤ 제수변 거리 : 전실내에 제수변 있음. ⑥ 위치별설치현황 : 이면도로 ⑦ 보온재 여부 : 없음 ⑧ 배관크기 : 100mm
위 치 도(근거리)												사 진(출수)
보기 : 소화전 저수조 급수탑