소방활동 자료조사 등에 관한 규정【별지 제1호서식】

소방활동 정보카드

1. 건 물 개 황

① 관 리 번 호						② 주 용 도				③ 상 호
④ 소재지								⑤ 소방대상물과의 거 리		소방서 km 119안전센터 km(관할) 119안전센터 km(최단거리)
⑥ 소방용수시설			호 km / 호 km / 호 km / 호 km
⑦ 건물구조		조 지하 층 / 지상 층 / 동 연면적 ㎡ / 바닥면적 ㎡
		∘ 특별피난계단수 : ∘ 피난계단수 : ∘ 일반계단수 : ∘ 옥외계단수 : ∘ 승강기(비상) : ∘ 승강기(일반) :
⑧ 관 계 인 등	소 유 자				성 명 : / 연락처 :
	관 리 자				성 명 : / 연락처 :
	소방안전관리자				성 명 : / 연락처 :
	위험물안전관리자				성 명 : / 연락처 :
⑨ 위 험 물 시 설 등	구분			시 설 명 (제조소 구분, 류별 등)			품 명		수 량
	위험물 시설
	가스취급 현 황
	특수 가연물
	기 타
⑩ 층별 현 황	구 분 층 별				용 도		면적		소방시설 설치현황			기 타

2. 동별 위치도 및 층별 평면도(소화설비, 피난설비, 소화용수설비, 소화활동설비 및 위험물 등 설치 위치도)

① 층별 다수인명피해 발생우려 시설 등은 도면에 표기(다중이용업소, 중환자실 등)

② 공동주택 등 여러 동으로 구성된 대상물의 경우 동별 위치도 작성 및 위치도에 위험시설의
설치 위치 등을 도면에 표기하여 화재진압 정보로 활용될 수 있도록 할 것

⑪ 동별 위치도 및 층별  평면도

(건축도면을 활용)

3. 정보카드 작성(수정) 및 자료조사자

⑫ 작 성 자	년 월 일	작성 및 수정 내용	작 성 자

4. 소방활동계획, 소방훈련 지도개요, 취약성 등(추가서식)

⑬ 소 방 활 동 계 획	연 소 확 대 요 인 및 화재취약 곤란부분	* 3층~6층 주택사용, 2층(노래방), 1층(일반음식점), 지하1층(작업장), 지하2층(주차장) * 지하층 1층, 2층 화재 발생 시 내부 계단을 통한 불꽃과 연기가 상층부로 확대될 가능성이 있고 1층 음식점 화재 시 상층부 계단 및 외부 창문을 통한 연기 확산으로 노래방과 주택부분 인명사고 우려 있음 ※ 건물 전층 LNG 사용, 1층 일반음식전 LNG, LPG(20㎏×5개 별도 사용) 혼합사용 ※ 지상층 내부계단 주출입구 1개소 ※ 내부계단(1층~2층) 목재 장식 설치됨
	주위환경	예시) * 전(소방통로 5M) 주출입구, 건물전면 2차선도로로 특수차 활용가능하고 자원대기소, 임시응급의료소 운영 가능함 * 후(부서불가) 진압대 진입(1M) 가능하고 연소저지 관창배치 가능함 * 좌(3M) 펌프차 부서가능, 10M떨어진 곳 주차장 위치 자원대기소 또는 임시응급의료소 활용 가능함 * 우(3M) 출입구(지하1층)로 내부진입 및 인명구조 가능하고 펌프차 부서가능함
	인명구조 또는 피난대책	* 내부 계단이용 대피 불가 시 2층은 복식사다리이 활용 창문 등 파괴 우선하고 인명구조실시, 3층 이상 상층부 굴절차 활용 인명구조 또는 옥상층으로 대피유도 실시	대 피 장 소	지상1층 외부 또는 옥상
	자 위 소 방 대 조 직 상 황	* 건물 내 거주자와 입주점포주 0명 소수로 구성됨
⑭ 소방훈련 지도개요		* 건물 주출입구와 지하층 내부계단 연결 위치 확인, 2층 노래방 외부벽면 및 창문 개방 또는 파괴가능 여부 확인, 옥상층 대피 장소와 인근 건물과의 거리 확인(피난교 등 활용여부) * 외부 소방차 부서위치, 주변소방용수시설 위치와 작동여부, 소방장비(복식사다리 등) 활용 위치와 가능여부
⑮ 기타 특기사항		* 후면 인접건물(1M) 소규모 병원 운영(야간 병실 운영) 중, 연소 확대 우려 시 인명대피 유도실시

210mg×297mm[백상지80g/m2]

[ 소방활동 정보카드 내용 기입요령 ]

(1) 관리번호

대상명의 첫 글자가 『가, 나, 다, ․․․순』에 의하여 『가』의 경우 1-100,
『나』의 경우 101-200과 같이 여유번호 두고 부여

(2) 주용도

화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표2의 『특정소방대상물』 분류에서 대상물의 주 용도를 기재

(5) 소방대상물과의 거리

소방서, 관할 119안전센터, 최단거리 119안전센터와의 거리를 기재

(6) 소방용수시설

소방대상물 주변의 소방용수시설의 관리번호 및 거리를 기재

(7) 건물구조

건축물대장 등 확인하여 구조 및 면적 등을 기재

(8) 관계인 등

○ 소유자 : 부동산 등기법상 소유자 또는 사실상의 소유자

○ 관리자 : 소유자로부터 관리위임 또는 위탁을 받은 자

○ 소방안전관리자, 위험물안전관리자 : 소방관서에 선임 신고된 자로서 유사시
즉시 연락 가능한 전화번호를 필히 기재

(9) 위험물시설 등

해당 건물 내 설치된 위험물 시설, 가스취급(대형 LPG탱크 등), 특수 가연물 취급 사항을
기록(설치위치, 수량 등을 기재)

(10) 층별 현황

○ 용도 : 해당 층의 주 용도를 기록(예시 : 병실, 노래방, 주거시설 등)

○ 면적 : 건축물대장 등을 확인 후 해당 층의 바닥면적을 기록

○ 소방시설 설치현황 : 해당 층에 설치된 소방시설을 기재

(예시 : 옥내소화전, 피난기구 등 소방활동에 필요한 소방시설을 기재)

(11) 동별 위치도 및 층별 평면도

○ 건축도면 등을 활용하여 해당 층에 설치된 소화설비, 피난설비, 소화용수설비,
소화활동 설비, 위험물 등 설치 위치 및 다수 인명피해 우려 시설 등을 도면에
표기하여 화재진압 정보로 활용

○ 공동주택 등 여러 동으로 구성된 대상물의 경우 동별 위치도를 작성 및 위치도에
위험시설(위험물 탱크, 대형 LPG탱크 등)의 설치 위치 등을 도면에 표기

(12) 작성자

○ 소방활동 정보카드의 내용을 기록하거나 그 내용을 수정한 경우에 주요내용과
작성자의 이름을 기록