※ 통시보안에 대한 통신방식별 취약성 및 대책

통신방식		취약성	보안대책
무선전신		○통신방식이 무선으로 어느 곳에서나 신속, 정확하게 도청가능 ○수도권지역 및 강원지역 무선통신의 전파 월북가능	○주요내용 100% 암호화 ○불요불급한 통신제한 ○통신보안 장비사용 ○주기적인 보안교육
전화	유선전화	○실선에 수화기를 접속시키면 손쉽게 통화내용 도청 ○즉흥적인 문답식 통화로 보안의식없이 주요내용 통화	○가공가설 선로는 지하매설 ○주요내용은 보안재 또는 보안장비사용 ○단자판, 맨홀 등 보호장치 철저
	무선전화	○동일한 수신장치로 손쉽게 도청가능 ○출력에 따라 원거리까지 전파 ○문답식 통화로 무의식중 주요기밀 누설가능 ○수도권 및 강원지역 무선통신의 전파 월북 가능 ○통화자는 도청시 인지 불가	○전파 월북 요인배제 -최소 출력유지 -전파차단 대책강구 ○주요내용 보안장비 또는 보안 자재 사용 ○이용자에 대한 주기적인 보안교육
	휴대폰	○동일한 수신장치로 도청가능 ○평문통화로 무의식중 주요기밀 누설 가능 ○출력에 따라 원거리까지 전파 ○공중통신으로 사용자 보안의식 희박 ○통화중 도청시 인지 불가 ○사용자가 무선망과 연결 운용중임을 인지 불가	○불요불급 통화억제 ○간단한 업무연락만 사용 ○휴대폰 운용자는 무선전화임을 사전고지 및 주요기밀사항 통화자제 ○일반적 내용 또는 긴급한 연락 등에 사용하고, 중요한 내용이나 공개 할 수 없는 사항은 다른 통시수단을 이용
전신타자		○국제통신은 통신위성을 이용하므로 어느 곳에서나 안전하게 도청이 가능하다 ○건반조작 또는 수신시의 활자소리를 도청 분석하여 전문 원문의 재생이 가능하다	○국가기관 외교통신망 적극활용 ○보안대책이 없는 기관, 비밀내용 소통금지 -음어, 암호자재사용 -보안장비사용
F A X		○신속성, 간편성 및 편리성으로 이용자들이 선호 ○운용통제 기능 미비로 통신보안 저해 요인 증대 ○수신자 미확인 상태로 전송하므로 오차발생 ○보안통제 소홀로 중요내용 평문 소통 ○이미 공개된 내용이거나 다른 방법으로는 전송이 불가능하고 긴급한 원문을 요하는 자료와 사진 통계표 도표 등은 전송가는	○보안장비 사용 ○국제간 : 공개된 자료 이외 소통금지 ○국내간 : 비밀내용 소통금지 -음어화하여 소통 -비밀 도면, 그림 등 음어화 불가 내용은 문서수발 계통 이용 ○보안담당관의 보안성 검토 통제후 전송 (일과후는 당직사령)
위성통신		○통신방식이 무선으로 어느 곳에서나 100% 도청가능	○국제전신, 전화사용 통제 철저 -통신내용 사전보안성 검토 ○외교통신망 이용 의무화
PC 통 신		○비밀내용 편문통화 발생 빈발 ○통신케이블 또는 중간단자에서 도청가능 ○암호프로그램 개발적용 노력부족 ○일시 대량전송 가능으로 풍부한 정보원천	○통신보안 장비 사용 ○패스워드사용 및 수시변경 ○전송프로의 특별보호