서울특별시 00병원 안전등급 총괄표(예시)

가. 건축분야
가중치(%)		적용점수	항목수	상태점수 (항목수*점수)	산 식	점수환산	분야별상태등급	비고
합계		100				100	A
관리영역		30	5	50	상태점수*((100/항목수)/100)*10*0.3	30
시설영역	주요시설	42	7	70	상태점수*((100/항목수)/100)*10*0.7*0.6	42
	일반시설	14	5	50	상태점수*((100/항목수)/100)*10*0.7*0.2	14
	부대시설	14	3	30	상태점수*((100/항목수)/100)*10*0.7*0.2	14
나. 전기분야
가중치(%)		적용점수	항목수	상태점수 (항목수*점수)	산 식	점수환산	분야별상태등급	비고
합계		100				100	A
관리영역		30	5	50	상태점수*((100/항목수)/100)*10*0.3	30
시설영역		70	20	200	상태점수*((100/항목수)/100)*10*0.7	70
다. 가스분야
가중치(%)		적용점수	항목수	상태점수 (항목수*점수)	산 식	점수환산	분야별상태등급	비고
합계		100				100	A
관리영역		30	5	50	상태점수*((100/항목수)/100)*10*0.3	30
시설영역		70	9	90	상태점수*((100/항목수)/100)*10*0.7	70
라. 기계분야
가중치(%)		적용점수	항목수	상태점수 (항목수*점수)	산 식	점수환산	분야별상태등급	비고
합계		100				100	A
관리영역		30	5	50	상태점수*((100/항목수)/100)*10*0.3	30
시설영역		70	9	90	상태점수*((100/항목수)/100)*10*0.7	70
총점:	[건축/2 +(전기+가스+기계)/3/2]				종합 안전등급	100.00	A등급
※ 산출방식: (상태점수×가중치/100)×10×분야별가중치×시설영역가중치, 가중치=100/주요시설해당평가항목수(2012년지침참조)
※ 안전등급 : A-100~90, B-75~89, C-60~74, D-50~59, E-50점 미만

<분야별 상태 등급>                                                                          점수: 양호10점, 주의 7점, 불량 0점