2019년 사고ㆍ장애조사 관리카드 목록
연번	관리번호	호선	발생일	발생 개요	분야 (담당자)	사고 조사	이행 여부
1	2019-20	7호선	03-14(목) 19:22	○7호선 수락산~도봉산역 열차 탈선 -제7300호열차(717편성)가 수락산 출발후 터널내 열차탈선	기타 (한원희)	항철위 조사 완료	진행중
2	2019-31	2호선	06-20(목) 22:59	○2호선 성수역 선로 무단침입(승객) -제1707열차에서 하차한 승객이 군자기지 출입문 이용 침입	기타 (이재혁)	완료	진행중
3	2019-42	4호선	07-26(금) 20:27	○4호선 동대문~충무로 유도 배수동판 탈락(토목) -동문~충무로역 하선(17K030) 유도 배수동판 탈락	토목 (조준곤)	조사중	진행중
4	2019-54	4호선	10-27(일) 22:14	○4호선 총신대입구역 승객 선로 무단침입 -하선6-4 승강장안전문 수동개방하고 승객 선로 무단침입	PSD (이진구)	완료	완료
5	2019-56	5호선	11.13(수) 12:12	○5호선 오목교역 상선 539편성 역행불능 -방화행 제5084(539편성)CM모터 절연불량으로 차량고장	차량 (한원희)	완료	진행중
6	2019-57	3호선	11.17(일) 16:16	○3호선 동호철교 교각 구조물 낙하 민원 발생 -배수파이프 고정불량	토목 (조준곤)	완료	완료
7	2019-60	5호선	12-10(화) 10:37	○5호선 명일역 하선 513편성 역행불능 -제5919열차(513편성) 주간제어기 마이크로스위치 불량	차량 (한원희)	완료	완료
8	2019-61	7호선	12-10(화) 17:18	○7호선 면목역 하선 705편성 출력저하 -부평구청행 제7297(705편성) 고속도차단기 불량	차량 (한원희)	완료	진행중

관리번호	2019-20	담당자	한원희	처리결과	진행중

구 분	철도교통사고
조사건명	7호선 수락산~도봉산 열차 탈선
발 생 일	2019. 03. 14.(목) 19:22경	관련근거	안전조사처-4108(2020.11.19.)
발생개요	7호선 수락산~도봉산역 제7003열차(717편성) 터널내 열차 탈선
관련분야	분야 1 : 궤도 분야 2 : 승무 분야 3 : 차량 분야 4 :	관련부서	분야 1 : 궤도처 분야 2 : 승무운영처 분야 3 : 차량운영처 분야 4 :

대책		조치사항	결과
[궤도처] ①시인성 확보를 위한 완화곡선부 형광도색 ②완화곡선부 탈선방지 가드레일 설치 검토		[궤도처] ①시인성 확보를 위한 완화곡선부 형광도색 완료(11개소) ②완화곡선부 탈선방지 가드레일 설치 완료 (유사구간 5개소) 1. 항공·철도조사위원회 사무국-893(2020.04.06.) 서울7호선 수락산역~도봉산역간 전동열차 탈선사고 의견청취 2. 안전조사처-1320(2020..4.16.) 7호선 수락산역~도봉산역간 전동열차 탈선사고 검토의견 송부 3. 항공·철도조사위원회 사무국-2273(2020.09.15.) 서울7호선 수락산역~도봉산역간 전동열차 탈선사고 의견청취 4. 항철위 철도사고 안전권고 통보 및 조치결과(계획) 제출 요청 ※관련근거: 안전조사처-4108(2020.11.19.)	완료 완료
[승무운영처] ①완화곡선부 급가속 및 급감속 지양 ②기관사 주의 운전 및 특별교육 시행		[승무운영처] ①R300이하 지점 및 사고지점의 완화 곡선부 급가속 및 급감속 지양 ②운전주의개소 추가 지정 ③기관사 주의 운전 및 특별교육 시행	완료
[차량운영처] ①차륜거칠기 기준 마련 ②1차 현수장치 관리강화		[차량운영처] ①1~8호선 차륜삭정에 따른 표면거칠기관리 시행 (차륜삭정시 이송속도 0.4~0.8mm/rev 유지) ②7호선(1차분) 1차 현수장치교체 시행 (2개편성128개 교체 / 4년검사 도래시)	완료 진행중
이행 여부
기 타 장기대책 / 이행지연	장기대책 : 7호선(1차분) 전동차 4년검사 도래시 1차 현수장치 교체 시행중 항철위 안전권고 사항에 대한 추진계획 수립 완료

관리번호	2019-20	담당자	한원희	처리결과	진행중

구 분	철도교통사고(항공·철도조사위원회 안전권고 6건)
조사건명	7호선 수락산~도봉산 열차 탈선
발 생 일	2019. 03. 14.(목) 19:22경	관련근거	안전조사처-4108(2020.11.19.)
발생개요	7호선 수락산~도봉산역 제7003열차(717편성) 터널내 열차 탈선
관련분야	분야 1 : 차량 분야 2 : 차량 분야 3 : 궤도 분야 4 :	관련부서	분야 1 : 차량운영처, 차량정비처 분야 2 : 차량품질관리센터 분야 3 : 궤도처, 궤도1,2사업소 분야 4 :

대책		조치사항	결과
[차량운영처, 차량정비처, 차량품질관리센터] 항공·철도조사위원회 안전권고 4.1.1 레일의 마모상태와 노후차량의 1차, 2차 현수장치 강성증가가 주행안전성에 미치는 영향을 이론 및 해석적으로 평가하여 향후 도입되는 신규 차량에 대해서는 1차, 2차 현수장치의 기능확보를 위한 유지보수 기준을 마련하여 관리할 것 4.1.2 차륜삭정 시 작업자가 작업결과를 지준치와 비교할 수 있도록 차륜플랜지 거칠기의 기준치를 정하고 표준 템플릿(거칠기를 활용하도록 관련 규정에 반영하여 관리할 것 4.1.3 체계적인 유지관리를 위해 향후 도입되는 신규 차량에 대해서는 정지윤중비에 대한 관리기준을 마련하고 측정설비를 구비하여 정지윤중비 관리가 이루어 질 수 있도록 할 것 ※ 윤중측정 장치 설치사례: 한국철도공사 시흥차량사업소(2019.12)		[차량운영처, 차량정비처, 차량품질관리센터] 4.1.1 기존(구형) 전동차의 1, 2차 현수장치는 내구연한 설정으로 교체 중 신규차량의 경우 1, 2차 현수장치의 기능 확보를 위한 유지보수 기준 마련 예정 4.1.2 표준 탬플릿(거칠기 샘플 게이지) 또는 측정기 구매 및 관련규정 반영예정 4.1.3 철도안전법 윤중비 산출방법 및 전동차 윤중측정설비 도입여부 검토 예정 윤중비를 초과하는 경우 후속 조치내역 파악 등	진행중
[궤도처, 궤도1,2사업소] 항공·철도조사위원회 안전권고 4.1.4 레일 마모에 따른 궤간 확대와 레일 형상변화가 열차 주행안전성에 미치는 영향을 이론 및 해석적으로 평가하여 『선로정비규정』을 재정립하여 기준내로 관리할 것 4.1.5 레일마모 진행 형태에 따라 레일 바꿔놓기 또는 돌려놓기 기준을 『선로정비규정』에 정량적으로 정하여 관리할 것 4.1.6 선로 도보순회 점검 시 레일의 이상마모와 훼손이 있는 휴대용 측정기를 활용하여 정량적으로 기록·보고 하도록 『선로검사내규』을 개정하고 적시성 있는 보수를 시행할 것		[궤도처, 궤도1,2사업소] 4.1.4 ‘열차 주행안전성에 미치는 영향’에 대한 용역 추진 계획 수립 용역 결과에 따른 선로정비규정 재정비 시행 4.1.5 레일마모 진행 형태에 따른 레일 바꿔놓기 및 돌려놓기 기준 마련 레일 바꿔놓기 및 돌려놓기 기준 사규 반영-「선로정비규정」개정 시행 4.1.6 선로 점검 시 휴대용 마모측정기를 이용한 레일마모 측정 및 기록 기준 마련 선로 레일마모 측정 및 기록 기준 사규 반영-「선로정비규정」개정 시행	진행중
이행 여부	항철위 안전권고 사항에 대한 추진계획 수립 완료
기 타 장기대책 / 이행지연

관리번호	2019-31	담당자	이재혁	처리결과	진행중

구 분	경미장애
조사건명	2호선 용답역~성수역 지선 외부출입자 선로무단침입(승객)
발 생 일	2019. 06. 20.(목) 22:59경	관련근거	안전조사처-2972(2019.08.01.)
발생개요	2호선 용답역 제1707열차에서 하차한 승객이 군자기지 출입문 이용 무단침입
관련분야	분야 1 : 차량 분야 2 : 전자 분야 3 : 분야 4 :	관련부서	분야 1 : 차량계획처 분야 2 : 전자처 분야 3 : 분야 4 :

대책		조치사항	결과
[차량계획처] ①출입통제 게이트 설치 (2개 차량기지): 군자, 지축 - 설치 전까지 디지털 도어락 등 정상 운영 ※ 차량기지 내 신규역 설치 시 차량기지로 출입하는 통로 또는 출입문을 신설하는 경우 출입통제 게이트 병행 설치 ②차량기지 CCTV 및 적외선 감지기 등 동작 상태 일제점검 - 수시로 출입하는 장소에 설치된 적외선 감지기 설치위치 조정 ③통합경비시스템 상시 감시 시스템 구축 - 초소+경비상황실 일원화 또는 경비 근무자 상시 근무하는 장소에서 통합 경비시스템 모니터링 가능토록 감시 모니터 및 경보시스템 설치위치 조정 ④통합경비시스템 운영 매뉴얼 작성 및 활용 - 적외선 감지기 경보발령 위치에 따른 조치 방법 ⑤야간 시 외부출입자 출입금지 경고판 시인성 개선 ⑥차량기지 구내선로와 본선선로간 경계 펜스 설치 및 높낮이 보강 ※ 차량기지 입,출고 선로 구간에는 펜스 설치 제외		[차량계획처,차량사업소] ①출입통제 게이트 설치 예산반영 요구 -디지털 도어락(인터폰 포함) 설치 : 완료(군자차량기지) -지축역 직원전용 출입문 설치완료 준공일정: 2020.12.30. ※ 관련근거 : 지축차량사업소-4752(2020.07.08.) ②차량기지 CCTV 및 적외선감지기 등 동작상태 일제점검 -적외선 감지기 설치위치 조정 완료 통합관제시스템 신축관련 공사시 이전(군자차량기지) ③통합경비시스템 상시 감시 시스템 구축 예산반영 요구 【장기대책】 -차량기지 출입통제절차 개선관련 검토 ※ 관련근거 : 비상계획처-5178(2020.09.03.) ④통합경비시스템 운영매뉴얼 작성 및 활용 ⑤야간 시 외부출입자 출입금지 경고판 시인성 개선 -경고문 신규제작 및 경고판 형광테두리 부착 : 완료 ⑥차량기지 방호용 울타리 설치공사 예산반영 요구 (군자차량기지)【장기대책】 ※ 관련근거 : 차량계획처-6305(2019.09.16)	완료 완료 진행중 완료 왼료
[전자처] ①출입통제 게이트 설치 (2개 차량기지): 군자, 지축 - 설치장소, 게이트 수량 등은 차량사업소 와 협의 후 시행 ※ 차량기지 내 신규역 설치 시 차량기지로 출입하는 통로 또는 출입문을 신설하는 경우 출입통제 게이트 병행 설치		[전자처, 전자1사업소] ①출입통제 게이트 설치 예상반영 요구 ②신규역 설치 시 선로출입문에 디지털 도어락 설치 예정 -신내역(신내차량기지) ※ 관련근거 : 전자처-4807(2019.09.09.)	완료 완료
이행 여부
기 타 장기대책 / 이행지연	②통합경비시스템 상시 감시 시스템 구축 – 설치장소(군자차량기지) – 차량기지 차량번호인식 차단기 설치 (비상계획처 검토 중)

관리번호	2019-42	담당자	조준곤	처리결과	조사중

구 분	경미장애
조사건명	4호선 동대문~충무로 유도 배수동판 탈락(토목)
발 생 일	2019. 07. 26.(금) 20:27경	관련근거
발생개요	동대문~충무로역 하선(17K030) 유도 배수동판 탈락으로 전차선 단전
관련분야	분야 1 : 분야 2 : 분야 3 : 분야 4 :	관련부서	분야 1 : 분야 2 : 분야 3 : 분야 4 :

대책		조치사항	결과
		【현재 진행중】 1. 서울지방검찰청 업무상과실전차교통방해 피의사건 처분 결과 - 사건번호 : 2020년 형제 11462호 - 처분죄명: 업무상과실전차교통방해 - 처분결과: : 기소유예 2. 서울지방검찰청 피의자 처분결과가 기소유예로 사건이 종료됨에 따라 사고조사 재개
이행 여부
기 타 장기대책 / 이행지연

관리번호	2019-54	담당자	이진구	처리결과	완료

구 분	경미장애
조사건명	4호선 총신대입구역 승객 선로 무단침입(승강장안전문)
발 생 일	2019. 10. 27.(일) 22:14경	관련근거	안전조사처-4413(2019.11.27.)
발생개요	4호선 총신대입구역 승객 선로 무단침입(승강장안전문)
관련분야	분야 1 : 승강장안전문관리단 분야 2 : 분야 3 : 분야 4 :	관련부서	분야 1 : 승강장안전문관리단 분야 2 : 분야 3 : 분야 4 :

대책		조치사항	결과
[승강장안전문관리단] ①전수조사결과 심각키뭉치 문제가 있는 9개역사 720개소(PSST, PSST 타절) 구조적 보완 대책 필요(2호선 3개역사, 4호선 6개역사) -9개역사(2호선:신대방,당산,왕십리 4호선:수유, 미아,미아사거리,혜화,신용산,창동,총신대입구) ②정기검사 항목 추가 등 구동부 3개월 점검 시 수동개방키뭉치 임의조작 가능여부 병행기록 으로 점검강화 ③승강장안전문 제작·설치 시 시방서 내용 중 수동 개폐키뭉치관련 임의조작이 불가능한 3mm이상 매립된 구조 명시 ④재발방지 위한 사고사례 교육 시행		[승강장안전문관리단] ①동일시공사(PSST,PSST 타절)8개역 예산확보 후 수동 개폐장치(신품) 전량 교체 완료 ※4호선 총신대입구역 수동개폐장치 전량(80개) 교체(‘19.11.01.) 4호선 혜화역 수동개폐장치 전량(80개) 교체(‘19.12.14.) - 예산 부족으로 인한 수동개폐장치 교체에서 3mm이상 매립 구조 변경으로 기술적 검토 중 ②1~4호선 승강장안전설비(PSD) 정기검사 절차서 작성 후 배포예정(‘20.02.03 예정) 정기검사(3개월) 점검 시 수동개폐장치 임의조작 가능여부 기록 (‘19.11.28.~) ③추후 승강장안전문 제작·설치 발주 예정 시방서 내용에 작성 예정 ④ 사고사례전파 교육 완료	완료 완료 완료 완료
이행 여부
기 타 장기대책 / 이행지연

관리번호	2019-56	담당자	한원희	처리결과	진행중

구 분	경미장애
조사건명	5호선 오목교역 상선 539편성 역행불능
발 생 일	2019. 11. 13.(수) 12:12경	관련근거	안전조사처-4804(2019.12.30.)
발생개요	CM모터 절연불량 및 내부송풍기 차단기 차단
관련분야	분야 1 : 차량 분야 2 : 승무 분야 3 : 차량, 승무 분야 4 : 관제	관련부서	분야 1 : 차량정비처, 차량운영처 분야 2 : 승무운영처 분야 3 : 자량운영처, 승무운영처, 분야 4 : 제2관제센터

대책		조치사항	결과
[차량정비처,차량운영처] ①5호선 전동차 주공기압축기 노후화에 대한 대책 마련 ②5호선 전동차 인버터 환풍기용 회로차단기 용량 적정성 검토		[차량정비처,차량운영처] ①주공기압축기 노후화에 대한 대책 진행중 - 주공기압축기 노후부품 교체 진행중(고덕) 교체대상 110대 중 30대 교체완료(27%) ② 회로차단기 신품 교체 전까지 송풍기 기동전류값 8개월 주기로 측정관리 - 방화차량 회로차단기 신품교체 완료 (방화차량-5729(20.11.11) - 고덕차량 회로차단기 신품 교체 중 교체대상 68개 중 26개 교체 완료(38%)	진행중 진행중
[승무운영처] ①본선 이례상황 등 응급조치시 기관사 안전 확보 방안 마련		[승무운영처] ①본선 이례상황 등 응급조치시 기관사 안전 확보 방안 마련	완료
[차량운영처, 승무운영처, 제2관제센터] ①장애사례 교육 시행		[차량운영처, 승무운영처, 제2관제센터] ①5,7호선 차량고장 사례 전파교육 시행	완료
이행 여부
기 타 장기대책 / 이행지연	① 주공기압축기 노후부품 교체 중(장기대책) ② 회로차단기 신품 교체 추진 중(송풍기 기동전류값 8개월 주기로 측정관리 완료)

관리번호	2019-57	담당자	조준곤	처리결과	완료

구 분	경미장애
조사건명	3호선 옥수역~압구정역 동호철교 배수관 탈락 민원발생
발 생 일	2019. 11. 17.(일) 16:16경	관련근거	안전조사처-4769(2019.12.26.)
발생개요	동호철교 배수관 파이프 고정불량
관련분야	분야 1 : 토목 분야 2 : 분야 3 : 분야 4 :	관련부서	분야 1 : 토목처(토목1사업소) 분야 2 : 분야 3 : 분야 4 :

대책		조치사항	결과
[토목처(토목제1사업소] ①동호철교의 전면 재도장 시행 -2020년도 예산 미배정으로 2020년 추경 예산 편성 요구 및 확보 -안전사고 재발방지를 위해 낙하방지 와이어 보강 시행 및 경량재질의 배수관으로 교체 추진 ②점검시설 교체 추진 검토(이동식→ 고정식) -원활한 안정점검 수행을 위해 경량재질의 고정식 점검로 교체 추진 ③배수관 관리대장 작성 및 점검 -상·하선 정기안전점검표 점검목록에 배수관 항목 삽입 -정밀안전진단 시 배수관 등에 대한 점검결과 별도 보고서 제출 요구		[토목처(토목제1사업소) ①공사비 확보위한 지자체(서울시) 협의 -서울시 도시철도과 협의(예정) -‘20년 구조물 유지보수공사 반영·검토 (사고 재발방지위해 배수관 전면 교체-‘20년보수 공사 반영) 공사명: 2020년 지하철 2~4호선 고가 및 철교 개량공사에 반영 공사기간: 2020.06.11.~2021.04.06. 보수반영물량 수평배수관: 405m 수직배수관: 240m ②고정식 점검로 셜치 불가 -현재 교량높이 4.5m, 고정식 점검로 설치 시 최소 1.5m 감솛 차량 접촉 우려(일반 화물차량 높이 기준 4.0m) ③외부용역 과업내용에 관리대장 작성 포함 -“서울교통공사 3,4호선 동호철교 등 3개 구간 교량 구조물 정밀안전점검 용역” 과업내용으로 포함하여 (‘20.04.) -정기안전점검표 ‘배수관’ 항목 삽입 (20‘년 토목구조물 연간 점검계획 및 고가부 정기안전점검 실시결과 내 포함)	완료 완료 완료 완료
이행 여부	토목1사업소에서 예산 확보를 위해 서울시 지속적으로 협의 진행 중으로 종결 처리함
기 타 장기대책 / 이행지연

관리번호	2019-60	담당자	한원희	처리결과	완료

구 분	경미장애
조사건명	5호선 명일역 하선 513편성 역행불능
발 생 일	2019. 12. 10.(화) 10:37경	관련근거	안전조사처-4834(2019.12.30.)
발생개요	제5919열차(513편성) 주간제어기 마이크로스위치 불량
관련분야	분야 1 : 차량 분야 2 : 승무, 관제 분야 3 : 공통 분야 4 :	관련부서	분야 1 : 차량운영처 분야 2 : 승무운영처, 제2관제센터 분야 3 : 공통 분야 4 :

대책		조치사항	결과
[차량운영처] ①5호선 전동차 주간제어기 장기사용 부품(데드맨 엑추에이터)에 대한 대책 마련 ②5호선 전동차 LIU 절체에 대한 신뢰성 확보 (신뢰성 확보 후 관련부서에 통보)		[차량운영처] ①5호선 전동차 주간제어기 데드맨스위치 교체 - 고덕배속 전동차 교체완료 관련근거: 고덕차량사업소-5339(20.9.16) - 방화배속 전동차 교체 완료 관련근거: 방화차량사업소-6207(2020.12.07.) ②5호선 전동차 LIU절체에 대한 신뢰성 확보 -LIU 수동절체 매뉴얼 종합2관제, 승무본부 공유 (차량운영처-795(20.9.9)	완료 완료
[승무운영처,제2관제센터] ①본선 차량고장 등 이례상황 발생 시 응급조치 방법 적극 활용		[승무운영처,제2관제센터] ①본선 차량고장 등 이례상황 발생 시 응급조치 방법 적극 활용	완료
[차량,승무,제2관제] ①장애사례 교육 시행		[차량,승무,제2관제] ①513편성 차량고장(역행불능) 전파교육 시행	완료
이행 여부
기 타 장기대책 / 이행지연

관리번호	2019-61	담당자	한원희	처리결과	진행중

구 분	경미장애
조사건명	7호선 면목역 하선 705편성 출력저하
발 생 일	2019. 12. 10.(화) 17:25경	관련근거	안전조사처-4844(2019.12.31.)
발생개요	부평구청행 제7297(705편성) 고속도차단기 불량
관련분야	분야 1 : 차량 분야 2 : 차량 분야 3 : 승무,관제 분야 4 : 공통	관련부서	분야 1 : 차량운영처 분야 2 : 차량정비처 분야 3 : 승무운영처, 제2관제센터 분야 4 : 공통

대책		조치사항	결과
[차량운영처] ①7&8호선 1차분 전동차 HSBC함 및 DC접촉기함 일제점검 시행 -고속도 차단기 가동/고정 주접점 아크혼 고정상태 점검 -HSCB함 및 DC접촉기함 오염상태 확인 -DC접촉기함 내 CCZ 절연저항 측정 ②7&8호선 1차분 VVVF 전동차검사시행내규 개정 검토 -33.주회로차단기함 및 34.고속도차단기함 점검 항목, 검증 등 → 고속도차단기 부품명, 정기검사 검사표 (출력물 포함), 표준작업절차서 포함 -규정 개정 전까지 점검항목 등 재정비 후 검사시행		[차량운영처] ①7&8호선 1차분 전동차 HSBC함 및 DC접촉기함 일제점검 시행 -고속도 차단기 가동/고정 주접점 아크혼 고정상태 점검 -HSCB함 및 DC접촉기함 오염상태 확인 -DC접촉기함 내 CCZ 절연저항 측정 ② 전동차검사시행내규 일부개정 요청 ※관련근거: 도봉차량사업소-6732(2020.11.19) -33.주회로차단기함 및 34.고속도차단기함 점검 항목, 검증 등 → 고속도차단기 부품명, 정기검사 검사표 (출력물 포함), 표준작업절차서 포함 -규정 개정 전까지 점검항목 등 재정비 후 검사시행	완료 진행중
[차량정비처] ①7&8호선 1차분 전동차 고속도차단기 노후부품 정기검사 시 교체 -4년검사 시 고속도차단기 가동/고정 주접점 및 아크혼 교체		[차량정비처] 7&8호선 1차분 전동차 고속도차단기 노후부품 정기검사 시 교체	완료
[승무운영처,제2관제센터] ①동력운전 불가로 응급조치 시 관련스위치 취급 철저 -전차선 단전을 동반한 도전압 및 인버터 고장 시 MCOS Cut 등		[승무운영처,제2관제센터] ①동력운전 불가로 응급조치 시 관련스위치 취급 철저 -전차선 단전을 동반한 도전압 및 인버터 고장 시 MCOS Cut 등	완료
[공통] ①장애사례 교육 시행		[공통] ①705편성 차량고장(출력저하) 전파교육 실시 -동력운전 불가로 응급조치 시 관련스위치 취급철저 ※관련근거 : 승무운영처-1110(2020.03.12.) 교육실시	완료
이행 여부
기 타 장기대책 / 이행지연