영등포로 407 경부제3녹지지하공영주차장건물 건축공사장 관리카드

작성일	2020.*.**.
작성자	소방위 OOO

위 치 도	현 장

□ 일반현황

위 치	영등포구 영등포로 407 일대		관 할	신길119안전센터
규 모	철근콘크리트조, 0 / 2 층, 연면적 5,622.80 ㎡
건축주	영등포구청장	관리소장	신창용(02-381-6401)*************
건설사	성일건설	안전관리자	구자명 (*************)
용 도	주차장	공정율	61.94 %
층별용도	지하2층~지하1층(주차장)	완공예정	2016. 4 월말
		소방용수	전면 공소765128, 765148호

□ 소방 인허가 현황

허가동의	2015.1.	소방설계	㈜제일엔지니어링 종합건축사사무소
착공신고	2015.12.28.	소방시공	유니테크전설(주), ㈜태극소방설비공사
		소방감리	㈜포스코A&C건축사 사무소

□ 임시소방시설 설치 현황 (2015.1.8.허가동의 대상부터 의무대상임)

소화기	간이옥내소화전	비상경보장치	간이피난유도선	기타
대형 2개 소형 4개	대형소화기 6개	휴대용확성기 1개	0	0

□ 작업인원 현황

계	골조작업	전기설비	기계설비	도장 창호	내부장식	기타
18	10	3	0	0	0	5

□ 하청업체 현황

업종	상호/전화번호	대표자/연락처	비고
토목	현암이엔씨/031-8084-3509	고중섭/*************	이경철현장소장 *************

□ 안전관리인원

구 분	안전관리		안전감시단		화재감시원		경비
	주간	야간	주간	야간	주간	야간	주간	야간
인 원	1		2		1		1	1

□ 기타 화재취약 사항

우레탄 폼 작업여부	해당사항 없음
취약장소	지상1층(건축자재 적치 등 화기 취급)
관계자 화재 예방활동	안전요원1일 2회 소방방회순찰 실시 1개월1회, 안전교육 및 화재훈련실시
기타 화재예방상 위험요인	지하2층, 지하1층 공사용 임시사용 전기 사용

□ 공사장 사진

공사장 사진(사진용량 300kb 이하)	공사장 내부 사진(사진용량 300kb 이하)

□ 작전도

화재진압 작전도(출동경로, 출입구, 수리 표시)
구분	도착대	거리(km)	부서위치(건물을 바라보고)	비고
1착대	영등포 신길	1.0	건물 전면
2착대	영등포 여의도	2.4	건물 전면
3착대	영등포 현장대응단	2.7	건물 전면

□ 공사 개요 및 조감도 / 평면도 및 입단면도(반드시 확보)

□ 공사진행도(반드시 확보)