도봉소방서 주유취급소 맨홀 등 보수 공사

□  사업목적

○ 본서 자가주유소 노후로 탱크 맨홀에 물이 고이는 등 문제가 발생하여 맨홀교체 및 바닥 보수 공사를 실시하여 위험물시설 안전관리에 철저를 기하고자 함.

□ 사업내용

○  위    치 : 서울특별시 도봉구 도봉로 666(방학동)

○  사업기간 : 2017. 3. ~ 2017. 4.

○  사업규모 : 본서 주유취급소 탱크 3기 (경유 10,000ℓ*2기, 휘발유 5,000ℓ*1기)

○  사업내용 : 지하탱크저장소 탱크실 맨홀 개보수 및 바닥도장

○  총사업비 : 20,000천원

□   향후 기대효과

○  탱크실 맨홀 보수 공사로 침수방지 등 위험물 안전관리 강화

○  바닥 보강 및 에폭시 도장을 통해 탱크실 침수 및 부식 방지

□  현장 사진

맨홀 누수(탱크 1)	맨홀 누수(탱크 2)	주유취급소 바닥

도봉소방서 옥상정원 데크 교체 및 방수 공사

□  사업목적

○ 옥상정원 데크의 노후로 인해 부식, 훼손된 방부목을 부식이 없는 합성목재로 교체하고 바닥면 방수공사를 실시하여 쾌적한 근무환경을 조성하고자 함.

□ 사업내용

○  위    치 : 서울특별시 도봉구 도봉로 666(방학동)

○  사업기간 : 2017. 4. ~ 2017. 5.

○  사업규모 : 옥상정원 데크 및 바닥 199㎡

○  사업내용 : 옥상정원 데크 교체, 바닥면 방수 및 경사로 도색

○  총사업비 : 60,000천원

□   향후 기대효과

○  옥상 정원 데크를 교체하여 청사 환경개선 및 직원 안전사고 방지

○  바닥 방수공사 실시하여 하층 누수 방지 및 건물 안전관리 추진

□  현장 사진

옥상 정원 데크	옥상 정원 데크 기초목	옥상 정원 바닥

창동․도봉119안전센터 차고바닥 도장 공사

□  사업목적

○빈번한 소방차량 출입으로 훼손된 소방차량 차고바닥을 보수하여 출동시 직원 안전사고를 예방하고 시민들에게 깨끗한 소방이미지를 구현하고자 함.

□ 사업내용

○  위    치 : 서울특별시 도봉구 해등로 25(창동), 도봉구 도봉로 721(방학동)

○  사업기간 : 2017. 4. ~ 2017. 5.

○  사업규모 : 차고 바닥 창동119안전센터 176㎡, 도봉119안전센터 88㎡

○  사업내용 : 차고바닥 철거 후 바닥보수, 에폭시 도장 및 차고벽 도색

○  총사업비 : 20,000천원

□   향후 기대효과

○  차고바닥 지반 훼손 및 침수방지로 청사의 효율적인 관리

○  차고 앞 출동로 안전성 확보로 신속한 출동태세 구축

○  출동 중 차고에서 발생할 수 있는 대원의 안전사고를 방지

□  현장 사진

창동119안전센터		도봉119안전센터