3,4처리장 1차짐전지 스컴 준설 유무 확인

1. 각 계열별 준설이 필요한 라인(계열별 센터 북->남으로 1~16라인 으로 조사)

A계열		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
양호		○	○	○	○ (공사중)	○			○	○	○	○	○ (공사중)	○		○
준설	하수有						○	○							○		○
	하수無

B계열		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
양호		○		○	○	○	○		○	○	○	○	○			○
준설	하수有		○												○		○
	하수無							○						○

C계열		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
양호		○		○	○	○	○	○	○		○	○		○	○		○
준설	하수有		○							○			○			○
	하수無

D계열		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
양호		○	○			○	○	○	○	○	○	○		○		○	○
준설	하수有			○	○								○		○
	하수無

E계열		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
양호				○	○	○		○	○					○		○
준설	하수有	○	○				○			○	○	○	○		○		○
	하수無

2. 검토결과

- 각 계열별 4~9개소 스컴이 굳어 있는 것을 확인함. 또한 E계열은 특히 다른계열 대비 2배이상 스컴이 쌓인 것을 확인함.