000도로 동공발생 조치결과 보고(예시)

천호역 7번 출입구 천호대로상에서 발생한(8.23, 10:00) 동공에 대하여 조치한 결과를 보고드림

□ 발생 개요

○ 일시 : ‘14.8.23(토) 10:00

○ 장소 : 천호역 7번 출구옆(브라운스톤앞), 천호대로(시도)

○ 신고자 : 성내2동사무소 직원 순찰중 발견, 동부도로사업소 당직실 신고

○ 규모 : 지름 0.2m, 깊이 0.8m

○ 경위

- 10:00 : 동공 발생 신고(강동구 성내2동 순찰직원)

- 10:30 : 기동반 현장출동(동부도로사업소, 강동구 안전치수과)

- 10:30~13:30 : 휀스설치 및 현장 안전조치

- 13:30~14:00 : 굴착조사(빗물받이 구체파손으로 물길형성 토사유실)

- 14:00~19:20 : 굴착구간 완전복구, 교통개방(강동구 안전치수과)

□ 발생 원인

○ 빗물받이 하수관로 연결관 노후로 중차량에 의해 빗물받이 구체 파손 ⇒   접속부를 통해 빗물침투 ⇒ 토사유출 ⇒ 포장층 동공 발생

□ 조치사항 및 향후계획

○ 조사방법 : 굴착결과 원인이 직접 밝혀짐에 따라 조사위원 미선정

○ 복구사항 : 강동구 안전치수과 복구업무 수행

- 노후 하수관로 연결관 교체 : 4m

- 복구(되메우기 및 아스팔트 재포장) : 4m×4m

○ 향후계획 : 측구 4m 교체는 추후 시행

□ 동공 발생 및 조치 사진

동공 발견 당시(천호역 7번 옆)		현장출동후 안전조치

동공 발견 당시(천호역 7번 옆)		원인확인 (빗물받이 구체 노후화로 파손)

복구(포장구간 컷팅)		노후 연결과 교체(6m)

아스팔트 재포장		교통개방(17:10)