No	관리번호	사고유형	안전대책	부서	대책 이행		모니터링 결과	2018년도 사고·장애 현황
					상태	진행율		상태	1/4	2/4	3/4	4/4
1	16-PSD-01	안전사상 (발빠짐)	안전발판 설치	PSD 관리단	미흡	-	· 자동안전발판 안전성 미확보로 사업포기(’17.11.) · 서울시 감사결과에 따라 자동안전발판 사업 재추진 검토	-	23	21	24	23
2	16-승강-02	안전사상 (전도)	노후 승강기 대수선 시행	승강기 관리단	완료	100%	· E/S 79대, M/W 1대 준공	▼	4	3	4	1
3	17-승강-01	안전사상 (갇힘)	E/L 노후 제어반 교체		완료	100%	· E/L 19대 제작·설치 준공	▼	18	16	14	13
4	17-PSD-01	교통사상 (끼임)	장애물검지 방식 개선 (적외선→ 레이저 스캐너)	PSD 관리단	완료	100%	· 1∼4호선 121개역 교체	▼	0	0	0	0
5	17-승무-03	교통사상 (운행장애)	휴먼에러 방지 이례상황 분석결과 공유	승무 운영처	완료	100%	· 운전설비 테마점검 시행 · 운전연습기 교육 실시	▼	8	10	2	2
6
7	17-신호-01	시설결함	신호제어용 Q타입 계전기 국산화 교체(11역)	신호처	완료	100%	· 김포공항 등 11역 신호제어용 계전기 2종 제작 구매	▽	0	0	1	0
8	17-전자-01	시설화재	솔레노이드 개선	전자처	정상 추진	18%	·ECONOMIZER 모듈 교체 (’22년 완료 예정)	▼	0	0	0	0
9	17-차량-05	경미장애	5호선 전동차 베어링 및 권선 교체 (전동차 공기제동장치 고장 최소화)	차량 정비처	완료	100%	· 제동제어장치 IC 접속방식 개선 · 5호선 주공기압축기 성능개선	▽	0	1	0	1
10	17-차량-06	경미장애	열차 도어엔진 벨트 및 롤러 교체 (전동차 출입문장치 고장 최소화)		정상 추진	85%	· 출입문 도어엔진 벨트 교체 (198편성 / 200편성 완료) · 출입문 상부롤러 교체 (134편성 / 200편성 완료)	▼	3	5	4	2
11	17-차량-07	경미장애	5,7,8호선 인버터 장기사용부품 교체 (전동차 인버터장치 고장 최소화)		완료	100%	· 인버터장치 성능안정화 추진 (5호선 76편성, 7,8호선 113량)	-	2	6	7	6
12	17-차량-08	경미장애	5∼8호선 열차 축전기 교체 (축전지장치 고장 최소화)		완료	100%	· ’18년 축전지 구매 교체 (총 4,900cell/니켈카드뮴)	▽	1	1	1	0
13	18-사상-02	안전사상 (협착)	직원 취급 오류에 의한 열차-PSD /출입문 끼임사고 예방	승무 운영처	완료	100%	· 운전설비 테마점검 시행 · 운전연습기 교육 실시	▼	8	10	2	2
14	18-사상-04	안전사상 (협착)	승객 안전사고 방지를 위한 PSD 전면 재시공	PSD 관리단	정상 추진	73%	· 김포공항역 PSD 재시공 완료 (’18.4월) · 7역 구조안전진단 시행(’18.7) · 7역 PSD 재시공 시행중 (’19.4월 완료예정)	▼	0	0	0	0
15	18-사상-05	안전사상 (폭행)	역 근무자 폭행 피해 예방대책	고객 안전처	완료	100%	· 10역 바디캠 지급	▼	26	14	13	9
16	18-사상-06	안전사상 (전도)	E/S 전도사고 예방 캠페인 실시		완료	100%	· 센터별 1역 총 26역 캠페인 실시 ( ) : E/S 결함에 의한 사고	▼ ▼	23 (4)	27 (3)	9 (4)	10 (1)
17	18-사상-07	안전사상 (전도)	계단전도사고 예방 안내방송 실시		완료	100%	· 자체 음원 제작 (’18.3월) · 역사 방송 시행 (’18.8월)	▼	18	10	10	8
18	18-사상-11	안전사상 (전도)	대합실, 승강장 바닥 청소 철저	역사 지원처	완료	100%	· 역사청소 이행실태 점검(분기)	▼	26	25	10	6
19	18-사상-15	안전사상 (갇힘)	E/L 제어반 적기 교체	승강기 관리단	완료	100%	· E/L 19대 자재제작·시공 · E/L 5대 자재제작	▼	24	22	29	19
20	18-사상-16	안전사상 (전도)	E/S 대수선 및 분해 정비		완료	100%	· E/S 79대 대수선 완료	▼	4	3	4	1
21	18-사상-17
22	18-사상-19	안전사상 (절단)	특수차 운전원 취급 부주의 저감	장비 관리단	완료	100%	· 사고사례 및 지적·확인·환호 교육 실시, 감독자 관리감독 강화	▼	0	0	0	0
23	18-시설-01	시설물 파손사고	장기사용 노후 변압기 교체	전기처	완료	100%	· 변전소 정류기변압기 6대 교체 · 변전소 고압배전용 변압기 5대 및 계기용 변압기 307대 교체	▼	1	1	0	0
24	17-장비-01	차량화재	자동확산 소화 및 감지장치를 통한 특수차 화재예방	장비 관리단	정상 추진	40%	· ’20년까지 특수차 15대에 소화 및 감지장치 순차 설치 (’18년도 6대 설치)	▼	0	0	0	0
25	18-기타-01	기타사고
26	18-운행-05	운행장애	급전케이블 개량공사 시행	전기처	완료	100%	· 당고개 변전소 급전케이블 개량 (’18.10월∼12월)	▼	0	0	0	0
※ 사고·장애 자료근거) ① 사내전산망 안전상황통합관리시스템(안전조사처) 등록 DATA 적용 원칙 ② 부서 내부자료 적용 : 승강기관리단(No.2, 16, 20, 21), 고객안전처(No.1, 16, 17, 18), 차량운영처(No.9∼12)

2018년도 위험저감 안전대책 관리현황