숙련도 시험 측정결과표

사업소명 : 영등포아리수정수센터

시료번호	시험결과 (mg/L)	분석방법	분석장비
	총유기탄소(TOC)
미지시료 (100배 희석 후 분석값)	0.491	UV/persulfate 산화-막전도도 검출법	Sievers 900 TOC analyzer

분석자 인적사항

항 목	분 석 담 당 자
	성 명	직 급	시험경험 년 수	수질시험 담당기간
총유기탄소 (TOC)	장현성	공업연구사	14년	14년
	홍원해	공업연구사	5년	5년