안전사고 사례 및 유형 (4월 21일)

■ 출동도중 화학차가 옆으로 쏠림

(1) 내 용 경화학차로 화재출동 도중 교차점에서 약 40km/h로 우회전할 때 차체가 원심력에 의해 크게 기울어져 위험하게 옆으로 쏠렸다. (2) 요 인
(가) 스피드를 낼 때 부주의한 핸들조작을 했다. (나) 차량의 중량에 대한 주의를 하지 않았다. (3) 대 책 (가) 우．좌회전시와 커브에는 스피드를 낮추고 급핸들 조작은 하지 않는다. (나) 물을 적재한 차량은 커브 등에는 중량, 미끄러짐 등에 주의하여 주행한다.