현  장  설  명  서

1. 공사명 : 2019년 서대문구 관내 상수도 시설물 유지관리공사(장기계속단가계약)

2. 위  치 : 서대문구 관내

3. 공사개요

가. 노후밸브 및 실정비 : 80mm ~ 400mm, N = 157개소

나. 기어박스 정비 : 10개소 등

4. 공 사 기 간 : 착공일로부터 ~ 2020. 06. 30일까지

5. 사용자재 : 본 공사에 사용하는 복구자재는 관급을 사용토록하고 사급자재 사용시는 발주청에 공급원 승인을 득한 후 사용한다.

6. 주요 관급 자재 공급원 : 서부수도사업소 및 자재사업소

7. 잔토(발생토)처리장 위치 : 인천광역시 서구 백석동 58번지(수도권매립지관리공사)

8. 골 재 원(모래) 위치 : 환토재 사급적용(현장 도착도)

9. 환토 및 도로포장복구 : 모든 굴착은 환토를 계약업체에서 시행하며 포장도로복구의    아스콘은 도로포장복구 계약업체에 의뢰하여 복구

10. 폐자재처리

․ 철거 불용관  : 공사감독의 지시에 따라 계약업체에서 재고처리 후 정산에 반영

․ 건설폐재(아스콘, 콘크리트 등)처리 : 건설폐기물 처리 계약업체에 인계하여 처리

11. 하자담보책임기간 : 준공검사일로부터 3년간

12. 특이사항 : 본공사에는 콘크리트 포장, 보도블록 복구 및 CA 도로의 콘크리트까지의  포장 공사가 포함되어 있으며 복구 방법은 포장복구 시방서에 의한다.

13. 예정공정표

월 공종	‘19년 06월	‘19년 7월 ~ ‘20년 6월
공사착공
시설물 설치 및 보수공
포장복구공
기 타 부대공