대형사고 대비 안전점검 결과

□ 도로인접 공사장

연번	시설명(공사명)	점검내용	조치결과(계획)	비 고 (사진번호)
1	서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사	- 임시가도 가시설 하부 충돌예방을 위한 반사표지 테이프 부착 요망		(#1)
2	응봉교 확장 및 성능 개선 공사	- 교각 옆 아스콘포장 균열 발생		(#2)
3	방화대교남단 접속도로 건설공사	- 올림픽대로 공항방향 방화동 공사중 램프 통제구간 야간 시인성 부족으로 사고위험, 야간 시인성 증대 및 안전시설 보강요함		(#3)

붙   임  : 점검 및 정비사진 1부.   끝.

□ 점검 및 정비 사진

#1 : 서빙고고가 및 강변북로 연결개선공사 (임시가도하부 충돌예방 반사테이프 부착필요)	정비 후
#2 : 응봉교 확장 및 성능개선 공사 (교각 옆 동부간선도로 도로 균열 발생)	정비 후
#3 : 방화대교 남단 접속도로공사, (폐쇄 램프부 야간 시인성 부족으로 교통사고 위험 : 윙커, 갈매기표지 등 안전시설 보강 요함)	정비 후