구조장비 관리ㆍ운용 카드
				관리번호		4-4
장비명	유압엔진펌프(소형)	단위	세트	규격		GS - 2L(루카스)
보유기준	대별 1	보유수	1	내구년수		10년
구입년월	2007년 6월7일	사용부서	구조대	납품사	회사명	(주)경진인터내쇼날
					연락처
단가	5,700,000	전화	02)794-4119
		FAX			FAX
주 요 제 원
용도	자동차사고 및 붕괴 사고시 초기인명구조 장비로서 전개 및 절단기, 램 등 동력원 공급
제원	유압엔진펌프(GL-2L) ► 공랭식 4사이클 입형 ► 출력 : 2.5HP ► 연료 : 가솔린 ► 시동방식: 로프 스타트(수동)방식 ► 유압호스 : 5M.2조 ► 중량 : 24.8KG ► 유압출력 : 630BAR ► 치수 : 460(L) x 315(w) x 445(h)mm ► 장점 :각기 다른 2종류의 장비를 연결하여 동시사용가능
기타	4.5마력엔진펌프, 호스 릴20Mx2개