대테러 장비 수요조사 카드
기관명	노 원 소 방 서						우선 순위	01
장비명	가스탐지기	모델명	MINIMAX-X4				예상 가격	760,000원
보유기준	구조대별 01점	보유수	01점				필요 수량	01점
보강사유	교체	사용부서	구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	사고 및 재난현장의 산소, 유독가스, 가연성가스 등 4가지 가스를 동시에 측정하여 표시해 주는 고성능 복합가스 측정기임.			필요성		- 재난현장에서 유출되는 각종 가스를 측정하는 장비로써 보유하는 장비의 노후화로 교체요망.
제원	-측정 재충전 배터리 사용가능 -가스선택가능(1~4종) -(CO 및 H2S) 전기화학센서 - 2단계 경보 및 TWA/STEL 경보 - 메모리 카드를 이용한 데이터 저장 - 자기진단 및 자동 영점교정 기능
현 모델 선정사유	본질안전방폭인증(Ex ia ⅡC T4) 미국 UL 방폭인증(Class1, DivⅠ, Groups A,B,C,D and T4) ATEX 인증(ⅡG EEx ia ⅡC T4)
기타

대테러 장비 수요조사 카드
기관명	노 원 소 방 서						우선 순위	02
장비명	방사선선량계	모델명	SPD-9100				예상 가격	880,000원
보유기준	대원별 01점	보유수	01점				필요 수량	01점
보강사유	교체	사용부서	구조대				장비 분류	미지정
주 요 사 양
용도	-방사능 누출 사고 현장에서 방사능 노출량을 표시 및 측정 하는 장비			필요성		- 재난현장에서 누출되는 방사능 노출량을 측정하는 장비로써 보유하는 장비의 노후화로 교체요망.
제원
현 모델 선정사유	현 노원구조대 보유 장비로 현장에서 사용하기 수월함.
기타

대테러 장비 수요조사 카드
기관명	노 원 소 방 서						우선 순위	03
장비명	방독면	모델명	K-1 한국형				예상 가격	1,020,000 원
보유기준	대원별 01점	보유수	00점				필요 수량	17점
보강사유	교체	사용부서	구조대				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 전쟁용 독성 화학가스 오염지역으로 부터 안전지대로 대피 보호하는데 사용. - 산소가 부족한 곳 (18%)에서 사용해서는 안됨.			필요성		- 현장에서 유출되는 각종 화학가스로부터 개인을 보호하는 장비로써 보유하는 장비의 노후화로 교체요망.
제원	- 주요구성품 - 안면부, 정화통, 휴대주머니 - 부수물자 - 보호두건, 흐림방지키트, 수통마개뭉치, 방수주머니 - 전체무게 - 약 1,742g - 크기및형상 – 대,중,소 - 2안식 - 면체재질 - 천연 및 합성고무 - 정화통재질 - 알루미늄합금
현 모델 선정사유	착용한 상태에서 대화는 물론 음료수를 마실 수 있어 해외에서도 품질의 우수성을 인정받고 있는 화생방용 방독면입니다.
기타