생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	강서 소 방 서						우선 순위	01
장비명	배터리 콤비 절단기	모델명	홀마트로 (GCT5111)				예상 가격	14,000,000
보유기준	1점(선택)	보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	교체	사용부서	방화119안전센터				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품
주 요 사 양
용도	- 각 종 문개방 및 교통사고 인명구조 발생시 효율적인 대처 가능 장비			필요성		- 기존장비 내구연한 초과(내구연한 10년) - 기존장비 연료누유 및 성능저하
제원	▶ 작동압력 : 720 bar ▶ 전개 폭 : 281 mm ▶ 최대 전개력 : 46.6 톤(457 kN) ▶ 최소 전개력 : 4.9 톤(48 kN) (팁에서 25 mm인 지점) ▶ 절단 시 날 최대 전개 폭 : 196 mm ▶ 절단력 : 21 톤 (206 kN) ▶ 절단 봉 : 24 mm (EN 13204 규정) ▶ 압착력 : 4.5 톤 (44 kN) ▶ 소음 수준(1 m 거리에서) : 74 dB(A) ▶ 크기 : 677(L) × 295(W) × 204(H) mm ▶ 무게 : 13.7 kg(배터리 포함) ▶ 배터리 : 리튬 이온, 5 Ah, 28 VDC, 1.0 kg ▶ 배터리 충전 시간 : 60분 ▶ 배터리 사용 온도 범위 : -20℃ ~ +55℃				사 진
현 모델 선정사유	- 휴대 용이 및 장비성능 우수, 관내 지리상 올림픽 대로 위치
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	강 서 소 방 서						우선 순위	02
장비명	휴대용공구가방	모델명	PTB512				예상 가격	15,000 원
보유기준	1점(선택)	보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	교체	사용부서	방화119안전센터				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품
주 요 사 양
용도	- 생활안전대 출동 시 작업현장까지 간편하게 공구를 이동			필요성		- 현재 사용중인 휴대용 공구함 노후화
제원	■ 특 징 튼튼하고 편안한 스틸 손잡이 손잡이에 쿠션 부착으로 편안함 멜빵 부착으로 이동이 용이 규격 : 490 x 230 x 280㎜
현 모델 선정사유	- 휴대 용이 및 장비성능 우수
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	강 서 소 방 서						우선 순위	03
장비명	구조용톱(충전식)	모델명	GST 18V-LI				예상 가격	300.000 원
보유기준	0점	보유수	0점				필요 수량	1점
보강사유	미보유	사용부서	방화119안전센터				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품
주 요 사 양
용도	- 시건개방시 유용			필요성		- 화재 및 구조등 위급한 상황에 필요
제원	■ 특 징 왕복길이 : 28mm 툴홀더 : SDS 스크로크수 : 2,400 / 2,700SPM(1단/2단) 능력 : 목재 250mm, 비금속 20mm, 파이프 직경 : 130mm
현 모델 선정사유	- 휴대 용이 및 장비성능 우수
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	강 서 소 방 서						우선 순위	04
장비명	드라이버 세트	모델명	jk-6088A				예상 가격	6,000 원
보유기준	1점(선택)	보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	신규	사용부서	방화119안전센터				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품
주 요 사 양
용도	- 기본적인 드라이버 세트로 다양한 곳에 활용 가능			필요성		- 다양한 드라이버가 내장되어 있고 휴대가 간편하여 각종 출동 시 편리하고 효율적인 현장 활동 가능
제원	▶ 38in 1세트(케이스형) ▶ 36종 드라이버팁+드라이버+연장어댑터
현 모델 선정사유	- 휴대 용이 및 장비성능 우수
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	강 서 소 방 서						우선 순위	05
장비명	카라비너	모델명					예상 가격	200.000
보유기준	0점	보유수	10점				필요 수량	20점
보강사유	부족	사용부서	방화119안전센터				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품
주 요 사 양
용도	- 각종 장비 체결 및 현장용			필요성		-장비 부족
제원	- 카라비너 D형
현 모델 선정사유	신속한 현장대응을 위하여
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	강 서 소 방 서						우선 순위	06
장비명	문개방기 세트	모델명	문개방기 세트 (14p-903)				예상 가격	400,000
보유기준	0점	보유수	0점				필요 수량	01점
보강사유	미보유	사용부서	방화119안전센터				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품
주 요 사 양
용도	-생활안전 구조 방화문 개방용			필요성		-각종 화재, 구조 출동시 방화문을 파괴하지 않고 손쉽게 열고 닫을수 있는 장비로 재산피해를 최소화하고 신속한 인명구조를 위함
제원	- 무 게 : 400g 이하 (특수핀 포함) - 재 질 : 크롬 도금된 스텐 특수강 - 홀더크기 : 80mm×50mm - 핀크기 : 50mm - 구성품 : 홀더(1), 특수 핀(2), 휴대용 주머니(1), 사용설명서(한글번역1)
현 모델 선정사유	휴대가 편리하며 방화문을 파괴하지 않고 손쉽게 열고 재산피해를 최소화 할수 있는 장비
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	강 서 소 방 서						우선 순위	07
장비명	베알11mm 스테틱로프	모델명	CB-CST125-200				예상 가격	1,200,000
보유기준	0점	보유수	0점				필요 수량	01점
보강사유	미보유	사용부서	방화119안전센터				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품
주 요 사 양
용도	-생활안전 구조용			필요성		- 기존 로프보다 내구성이 튼튼하며 소방대원 들에 요구에 맞게 특별 제작된 로프로 안전기준 NIT no 189-83-92 와 EN 1891을 준수
제원	- 인장강도: 3800kg - 충격력 : 5.2KN - 추락횟수 : 20 - 스테틱 신장률 : 2.9% - 재 질 : 폴리아미드
현 모델 선정사유	탁월한 방수성과 내마모성으로 오염물질들이 로프에 침투하지 못하도록해 안전한 구조활동이 가능함.
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	강 서 소 방 서						우선 순위	08
장비명	다목적칼(멀티툴)	모델명	레더맨(리바)				예상 가격	1,130,000
보유기준	00점	보유수	0				필요 수량	5
보강사유	신규	사용부서	방화 안전센터				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	생활안전 구조용			필요성		-개인별로 휴대가 용이하여 화재 현장 및 생활안전 구조현장에서 긴급상황에 간편히 사용할수 있는장비
제원	- 니들노즈 플라이어 - 잠금 플라이어 - 크림퍼 - 와이어 스트리퍼 - 송곳 - 자 - 나무 / 금속 줄 - 넓은 드라이버 - 좁은 드라이버 - 대형 스크류 드라이버
현 모델 선정사유	한손으로 칼을 펼수 있는 구조의 제품으로 양손이 자유롭지 못한 상황에서 사용이 용이하며, 잠금 칼날을 사용함으로써 안전사고의 위험이 적다.
기타