※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	잠실119안전센터						우선 순위	01
장비명	차량문 개방용 에어백 세트	모델명	JKC-3041				예상 가격
보유기준	점	보유수	점				필요 수량	1점
보강사유	신규	사용부서	생활안전구조대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품
주 요 사 양
용도	자동차 도어와 유리 틈새에 공간을 확보하여 차량의 손상없이 Lock을 푸는 장비			필요성		- 아이가 차량에 갖힌 사건이 종종 - 발생하는바, 보험회사 직원이 - 올때까지 기다려야 하는 실정임
제원	- 제 원 ○크 기 : 150 X 155mm - 구 성 ○에어백 1개 ○문따개 Set 1개
현 모델 선정사유	- 기존 보유장비는 구형 자동차에만 해당되는 장비로, 현대의 자동차는 에어백없이는 개방이 어려운 구조임
기타	- 특이사항없음

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	잠실119안전센터						우선 순위	02
장비명	해충방재 보호복	모델명					예상 가격
보유기준	0점	보유수	0점				필요 수량	2점
보강사유	신규	사용부서	생활안전구조대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품
주 요 사 양
용도	말벌,벌 등의 해충으로 부터 구조대원을 보호하기 위하여 사용하는 물품			필요성		- 말벌관련 출동이 해마다 증가추세 이며, - 말벌에 쏘이면 치명적임
제원	-재 질 : POLY, MESHI 망사원단, 면옥스포드 7수 50mm -형 식 : 상의,하의 분리형, 안면부 분리 조립식 -보호복은 상의 머리부분, 팔부분의 Poly,Meshi 특수망사원단 3겹으로, 기타부분은 2겹으로 벌에 쏘일 염려가 없게 제작하여야 한다 -작업시 밀착이 잘되는 등판과 가슴,팔꿈치,무릅,엉등이 부분은 옥스퍼드(7수) 50mm의 보호대가 부착되어야 한다 -머리부분은 작업모 또는 구조헬멧을 써고 착용할 수 있는 공간이 있어야 한다 -머리 안면부는 지퍼를 이용하여 분리가 될 수 있는 구조이어야 한다 -상의 하단부, 하의상단부, 손목 및 발목은 탈,착이 용이한 신축성의 양면 고무밴드를 사용하여야 한다 -등판 안전보호대 및 보관용 가방에는 “소방관서”표기을 인쇄하여야 한다
현 모델 선정사유	- 머리 부위와 몸통부위 및 허리와 다리부위가 벌등이 침투하지 못하도록 견고히 되어있음
기타	- 특이사항없음

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	잠실119안전센터						우선 순위	03
장비명	스테인레스빠루	모델명	PB-900				예상 가격	56,000원
보유기준	점	보유수	2점				필요 수량	2점
보강사유	추가	사용부서	생활안전구조대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품
주 요 사 양
용도	시건개방			필요성		- 화재시 방화문이 잠금시 강제개방 - 인명구조
제원	-규 격 : 390mm -형 식 : 스테인리스(강한재질)
현 모델 선정사유	- 특이사항 없음
기타	- 특이사항 없음

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	잠실119안전센터						우선 순위	04
장비명	반지절단기	모델명					예상 가격
보유기준	점	보유수	2점				필요 수량	2점
보강사유	기존2개 노후 및 불량	사용부서	생활안전구조대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품
주 요 사 양
용도	반지 및 장신구 절단용			필요성		- 손가락이 심하게 부어 끼고 있던 반지가 빠지지 않고 통증을 호소시 필요함
제원	-제품규격: 16cm/61/4 -제조회사: professional instrument
현 모델 선정사유	특이사항 없음
기타	- 특이사항 없음