도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과(소위원회 2차)

◉ 오류1배수분구 하수관거 종합정비사업(3차 변경) : 조건부 시행

1. 주간공사 보도 점유시 보행자 안전에 유의하여 공사를 진행하기 바라며, 보행도우미를 배치하기 바람

2. 공사 종료구간의 테이퍼 길이는 짧게 주기 바람

3. 4~7단계 통제수는 모범운전수를 배치하기 바라며 우회도로 안내를 강화하기 바람

4. 4-2단계 임시 테이퍼 조정으로 차로폭을 확보하기 바람

5. 4-10단계 안전표시는 임시 테이프로 수정하기 바람

5. 발주처(감리원)은 공사 착공 직전에 도로점용공사장 교통소통대책 자문사항 이행여부를 확인하기 위한 점검계획서를 제출하고, 현장점검(점검표)을 실시(주․야간 각각 1회 이상)하여 그 결과를 매월 25일까지 E-메일(scsnet@seoul.go.kr) 또는 팩스(2133-1053) 전송 제출하기 바람(공사감독책임자 서명 필)